Воскресенье,21,Январь,2018,16:09:03:63170
VCDS Версия: Release 908.1

                Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: Не найден
Номер Блока Управления: 4E1 910 560 E    HW: 4E1 907 560 
  Компонент и/или версия: 4.2l V8/4V          0030
           Кодировка: 01060003190F0118
            Код мастерской: WSC 02313 785 00200
6 Найдены неисправности:

000020 - Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в пZђoЈЭ– 
               P0014 - 004 - нет сигнала/связи
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100100
                    Приоритет неисправности: 2
[bookmark: _GoBack]                    Частота неисправности: 1
                    Пробег: 146908 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.01.21
                    Время: 14:54:25

             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Об/мин: 830 /min
                    Нагрузка: 29.4 %
                    Скорость: 4.0 km/h
                    Температура: 37.0°C
                    Температура: 3.0°C
                    Абс.давл-е: 990.0 mbar
                    Напряжение: 13.970 V

000768 - Обнаружен пропуск воспламенения 
               P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности  ВКЛ
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Статус неисправности: 10100001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Пробег: 146920 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.01.21
                    Время: 15:31:17

             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Об/мин: 651 /min
                    Нагрузка: 28.6 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 84.0°C
                    Температура: 32.0°C
                    Абс.давл-е: 980.0 mbar
                    Напряжение: 13.843 V

000769 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения 
               P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности  ВКЛ
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Статус неисправности: 10100001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Пробег: 146920 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.01.21
                    Время: 15:31:17

             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Об/мин: 651 /min
                    Нагрузка: 28.6 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 84.0°C
                    Температура: 32.0°C
                    Абс.давл-е: 980.0 mbar
                    Напряжение: 13.843 V

000771 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения 
               P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Пробег: 146920 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.01.21
                    Время: 15:31:39

             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Об/мин: 687 /min
                    Нагрузка: 30.2 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 78.0°C
                    Температура: 30.0°C
                    Абс.давл-е: 980.0 mbar
                    Напряжение: 14.224 V

000770 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения 
               P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Пробег: 146920 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.01.21
                    Время: 15:31:57

             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Об/мин: 673 /min
                    Нагрузка: 31.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 78.0°C
                    Температура: 31.0°C
                    Абс.давл-е: 980.0 mbar
                    Напряжение: 13.335 V

000772 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения 
               P0304 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Пробег: 146920 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.01.21
                    Время: 15:33:11

             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Об/мин: 719 /min
                    Нагрузка: 42.7 %
                    Скорость: 10.0 km/h
                    Температура: 84.0°C
                    Температура: 30.0°C
                    Абс.давл-е: 980.0 mbar
                    Напряжение: 13.335 V


Готовность: 0000 0000
