	Ошибка 17117 / P0733



	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17117 / P0733
третья передача
неверное передаточное отношение
		  
	Эта ошибка может появиться в дополнение к ошибке 17114 / P0730



		–  
	Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17114 / P0730 




	 
		  
	Тормоз указанной передачи проскальзывает/не исправен или электромагнитный клапан данной передачи загрязнен/не исправен



		–  
	Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38




	

	Пояснения



	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП, учитывая соответственно включенную передачу.




Ошибка 17114 / P0730



	Вывод данных на -VAS 5051-
	Возможная причина неисправности
	Устранение неисправности

	17114 / P0730
Опознавание передачи/передаточного числа
неверное передаточное отношение
		  
	Уровень масла КПП не соответствует норме



		–  
	Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37




	
		  
	Масло КПП загрязнено



		–  
	Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38



	–  
	Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	
		  
	Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан



	

	
		  
	Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен



		–  
	Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	
		  
	Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен



		–  
	Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17105 / P0721 → Символ, определяющий позицию иллюстрации




	 
		  
	Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217-



		–  
	Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации






	Пояснения



	  
	Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП. Данная ошибка индицируется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения (недостоверность). 



	  
	При тестировании стояночной тормозной системы в спокойном состоянии частота вращения входного вала КПП в гидротрансформаторе при включенной передаче должна быть близка нулю. Если это не так, то эта ошибка индицируется в любом случае, так как в тормозах могут быть повреждения (считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации).



