	Radlagergehäuse in Stahl aus- und einbauen
Radlagergehäuse mit eingepreßtem Radlager instand setzen
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	1. [bookmark: QWPdtPROG]Radlagergehäuse 
Für Radlager mit Außen-ø 85 mm, bzw. 82 mm.
Sie dürfen z.B.: links ø 85 und rechts ø82 einbauen.
· ◆ aus- und einbauen
=> Seite 40-30 
1. Radlager 
0. ◆ grundsätzlich ersetzen 
0. ◆ Einbaulage: 
0. ‒ großer Innendurchmesser des Radlagers zeigt zur Radnabe 
0. ◆ ausdrücken =>Abb.2 
0. ◆ Lagerinnenring abziehen
=>Abb.3 
0. ◆ einpressen =>Abb.4 
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	1. Radnabe 
0. ◆ gestufte Ausführung 
0. ◆ ausdrücken =>Abb.1 
0. ◆ einpressen =>Abb.5 
1. Sechskantschraube, 10 Nm 
1. Abdeckblech 
1. Drehzahlfühler 
3. ◆ zum Ausbauen herausziehen 
3. ◆ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen 
3. ◆ Leitungsverlegung => Seite 40-21 
1. Hülse 
4. ◆ vor dem Einsetzen in das Radlagergehäuse rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen. 
4. ◆ bis Anschlag in das Radlagergehäuse eindrücken 
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	[bookmark: 6Wvmd136BAIE]→ Abb.1    Radnabe ausdrücken
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	[bookmark: $Yvmd78BAIE]→ Abb.2    Radlager aus Radlagergehäuse ausdrücken
	



	 

	
	[image: V40-0868]

	→ Abb.3    Lagerinnenring von der Radnabe abziehen
[bookmark: 9Xvmd190BAIE]Nur Abzieher mit Spannbügel verwenden, z. B. Kukko 204-1 (handelsüblich).
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	→ Abb.4    Radlager in Radlagergehäuse einpressen
[bookmark: UYvmd3a2BAIE]Verwenden Sie bei Radlager mit Außen j 82 mm das Druckstück -3124-, bei Außen j 85 mm das Druckstück -3062-.
Hinweis:
Der große Innendurchmesser des Radlagers zeigt zur Radnabe
· ‒ Radlager -A- bis Anschlag einpressen. 
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	→ Abb.5    Radnabe in Radlager einpressen
· [bookmark: jWvmdf0BAIE]‒ Beim Einpressen darf das Druckstück -VW447i- nur am Lagerinnenring aufliegen. 
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