		[bookmark: XSQ19Z313SBA]Снятие и установка ступичного узла



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Динамометрический ключ -V.A.G 1332-



	Снятие



	–  
	Установить автомобиль на подъемник → Глава.



	–  
	Снятие приводного вала → Глава.



	–  
	Снять тормозной суппорт и закрепить его проволокой на кузове →Ремонтная группа46.



	–  
	Снять тормозной диск.



	  
	[image: W00-0428]



		–  
	Выкрутить винты -стрелки- ступичного узла.



	–  
	Извлечь модуль колесного подшипника из корпуса подшипника.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]  Осторожно!
	Избегать загрязнений и повреждений уплотнения при укладывании/хранении.






	  
	[image: A40-0505]



		Подшипник ступицы -1- должен быть всегда направлен вверх.



	–  
	Узел подшипника ступицы всегда укладывать на ступицу колеса -2-.



	Установка



	Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



	При выполнении монтажных работ следить за тем, чтобы на пыльнике упругого пневматического элемента не появлялись места прижима!



	  
	[image: A42-10264]



		Смазать посадочную поверхность подшипника



	–  
	Смазать поверхность прилегания в отмеченной области. Соответствие для смазки → Электронный каталог запчастей.



	  
	-X- > 90°



	  
	[image: A40-10583]



		–  
	Затянуть болты ступичного узла -стрелки- → Поз..



	–  
	Установить тормозной диск и тормозной суппорт →Ремонтная группа46.



	–  
	Установить приводной вал → Глава.



	–  
	Установить колесо и затянуть болты крепления →Колеса и шины; Ремонтная группа44.



	–  
	Установить автомобиль на колеса → Глава.
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	[bookmark: XJAN9Z1BSBA]Замена колесного подшипника


[image: C:\ElsaWin\graphics\wi\G40-10011.png]
	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	Нажимная пластина -VW 401-



	  
	Нажимная пластина -VW 402-



	  
	Оправка -VW 407-



	  
	Оправка -VW 412-



	  
	Упор -VW 473-



	  
	Нажимная втулка -40-20-




		



	  
	  



		  
	Инструмент -T40089/2-



	  
	[image: W00-10252]



		  
	-3-Съемник -Kukko 17/2-



	–  
	Снять ступичный узел → Глава



	  
	[image: W00-0633]



		Выпрессовка ступицы из ступичного подшипника Ø 92 мм



	  
	[image: A40-0492]



		Выпрессовка внутреннего кольца подшипника от ступицы



	–  
	Установить съемник между внутренним кольцом подшипника -1- и диском -2- и подтянуть при помощи ходового винта.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Использовать обычный съемник, например -Kukko 17/2-.



	Диск при этом деформируется и затем его необходимо заменить.



	  
	[image: A40-0488]



		–  
	Выпрессовать внутреннее кольцо из подшипника Ø 92 мм ступицы.



	  
	[image: V40-1162]



		Замена защитной шайбы



	–  
	Осторожно отжать старую шайбу -1- при помощи отвертки.



	–  
	Установить на ступицу новую шайбу.



	  
	[image: A40-0433]



		–  
	Установить специальный инструмент, как показано на рисунке.



	1 - 
	Упор -VW 473-



	2 - 
	Инструмент -T40089/2-



	3 - 
	Защитная шайба



	4 - 
	Ступица колеса



	5 - 
	Нажимная пластина -VW 401-


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Кольцо напрессовать до подшипникового радиуса ступицы.



	  
	[image: A40-10049]



		Запрессовка ступицы в подшипник Ø 92 мм



	–  
	Установить специальный инструмент, как показано на рисунке.



	1 - 
	Оправка -VW 412-



	2 - 
	Нажимная пластина -VW 402-



	3 - 
	Ступица колеса



	4 - 
	Шарикоподшипник



	5 - 
	Нажимная пластина -VW 401-


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Обработанная поверхность наружного кольца подшипника колеса обращена вниз.



	[image: C:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]  Осторожно!
	При накладке или при запрессовке проследить за тем, чтобы между пластиной -VW 401--5- и шарикоподшипником -4- отсутствовали загрязнения.






	–  
	Запрессовать ступицу в подшипник ступицы колеса.



	–  
	Установить ступичный узел → Глава.
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