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	A - 
	Муфта A


	B - 
	Муфта B


	C - 
	Муфта С


	D - 
	Муфта D


	E - 
	Муфта E


	F - 
	Муфта F


	F1 - 
	Муфта свободного хода 1


	W - 
	Муфта гидротрансформатора


	1 - 
	Направление движения


	2 - 
	Передний дифференциал


	   
	Z4, Z5 = Передняя главная пара → Глава


	3 - 
	Передний вторичный вал


	   
	Z1, Z2 и Z3 = Передние цилиндрические колеса промежуточный привода → Глава


	4 - 
	Задний первичный вал


	   
	Z6, Z7 = Цилиндрические шестерни заднего промежуточный привода → Глава


	5 - 
	Самоблокирующийся межосевой дифференциал


	6 - 
	Задний дифференциал


	   
	Z8, Z9 = Задняя главная пара → Глава


	Положение переключающих элементов



	  

При рекламациях в связи с неудовлетворительными показателями разгона и скорости или вообще при неполадках в приводе следующая таблица дает представление, какие элементы переключения работают в отдельных передачах. Это позволяет сделать выводы о том, какие переключающие элементы работают некорректно.

  

Если ничего другого не указано, то логика переключения муфт-электромагнитных клапанов при разных положениях селектора АКП соответствует логике положения D движения вперед.
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	1. передача
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	5. на 4-ю передачу
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	„x“ = элемент в рабочем состоянии


	„–“ = элемент не работает


	„(x)“ = элемент находится в рабочем состоянии в зависимости от режима движения (перекрытие клапанов)


	
	  
	


