		[bookmark: xdf345f4manu]Снятие и установка распредвалов и фазовращателя (левая ГБЦ)
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	Установка приводной цепи распредвалов левой и правой ГБЦ принципиально различается. Обратить внимание на разные процедуры!



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Фиксатор натяжителя цепи -3366-



	  
	[image: W00-0195]



		  
	Оправки -3202-



	  
	Герметик → Каталог запчастей



	Снять



	  
	Двигатель установлен.



	–  
	Снять зубчатый ремень → Глава.



	–  
	Снять шкив распредвала.



	  
	[image: W00-0642]



		–  
	Ослабить гайки -1-.



	–  
	Открутить болты -2- и снять задний кожух зубчатого ремня.
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		–  
	Отсоединить электрический разъем -стрелка- от клапана 2 регулировки фаз газораспределения -N208-.



	–  
	Снять левую крышку ГБЦ → Глава.
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		–  
	Отсоединить электрический штекерный разъем -стрелка- на датчике Холла 2 -G163-.



	–  
	Снять кожух датчика Холла.



	–  
	Снять шайбу и заслонку датчика Холла.



	–  
	Прокрутить коленвал за крепежный болт звездочки зубчатого ремня примерно на 45° против часовой стрелки, чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.
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		–  
	Повторно проверить положение ВМТ распредвалов:



	  
	Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников.



	При дальнейшем использовании старой цепи привода ГРМ:



	–  
	Очистить цепь и звездочки распредвалов в местах напротив обеих стрелок на крышках подшипников и пометить монтажное положение цветом.
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		  
	Расстояние между обеими стрелками или нанесенными цветными отметками составляет 15 роликов цепи привода ГРМ.
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	Не наносить насечки кернером и подобным инструментом!



	Продолжение:
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		–  
	Зафиксировать фазовращатель с помощью фиксатора натяжителя цепи -3366-.
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	При слишком сильной затяжке фиксатора натяжителя цепи фазовращатель может быть поврежден.



	  
	[image: A15-0017]



		–  
	[bookmark: xlid258td-ha]Пометить – независимо от имеющихся обозначениях на крышках подшипников – последовательность и монтажное положение всех крышек подшипников, как показано на рисунке.



	–  
	Для маркировки очистить крышки подшипников и пометить их фломастером.



	–  
	Открутить крепежные болты фазовращателя -10-.



	–  
	Снять крышку подшипника 1.



	–  
	Открутить крепление крышек подшипников 2, 4, 6, 8 и 9 и разложить крышки в порядке снятия на чистую поверхность.



	–  
	Попеременно крест-накрест ослабить крепление и снять крышки подшипников 3, 5 и 7 распредвалов впускных и выпускных клапанов.



	–  
	Извлечь оба распредвала с фазовращателем.



	Монтаж



	–  
	Заменить болты крепления крышек подшипников распредвала и фазовращателя.



	–  
	Заменить полукруглую пробку.



	–  
	Удалить остатки герметика с ГБЦ и крышек подшипников.
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		–  
	Заменить резинометаллическую прокладку фазовращателя и слегка смазать заштрихованную поверхность герметиком.



	  
	Герметик → Каталог запчастей



	–  
	[bookmark: xpje5atd-ha]Уложить приводную цепь на звездочки распредвалов следующим образом:



	При использовании старой цепи привода ГРМ:
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		  
	Совместить цветные отметки -Стрелки-.



	При использовании новой цепи привода ГРМ:
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		  
	Расстояние между пазами -A- и -B- на распредвалах должно составлять 15 роликов цепи. На рисунке изображено, в каких местах на зубчатые колеса должны устанавливаться ролики 1 и 15.



	Продолжение:



	–  
	Вставить фазовращатель между цепью привода ГРМ (необходим второй механик).



	–  
	Вложить распредвалы с надетой роликовой цепью и фазовращателем в головку блока цилиндров.



	–  
	Смазать рабочую поверхность распредвалов моторным маслом.
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	Пригнанные втулки для крышек подшипников и фазовращатель должны быть вставлены в ГБЦ.
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		–  
	Установить крышки подшипников 3, 5 и 7 в соответствии с маркировкой.



	–  
	Прикрутить крышки подшипников 3, 5 и 7 впускного и выпускного распредвалов попеременно крест-накрест.



	–  
	Закрепить фазовращатель -10-



	–  
	Снять кронштейн натяжителя цепи -3366-.



	–  
	Проверить правильность регулировки распредвалов:
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		  
	Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников -стрелки-.
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	Чтобы отметки совпали, при необходимости повернуть распредвал в ту или иную сторону.
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		–  
	Слегка смазать герметиком заштрихованную поверхность двойной крышки подшипника и внешней крышки подшипника рядом с регулятором фаз газораспределения и установить крышки подшипников.



	  
	Герметик → Каталог запчастей



	–  
	Прикрутить остальные крышки подшипников.



	–  
	Заменить сальники впускного и выпускного распредвалов: установка → Глава для распредвалов, → Глава для датчика Холла.



	–  
	Осторожно запрессовать крышку при помощи втулок -3202-.



	–  
	Вновь прокрутить коленвал за крепежный болт звездочки привода зубчатого ремня примерно на 45° по часовой стрелки в ВМТ и зафиксировать коленвал стопорным болтом.



	Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



	–  
	Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения) → Глава.



	–  
	Установить крышку головки блока цилиндров → Глава.



	–  
	Установить качающуюся опору → Глава.
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	  
	После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).



	  
	После работ над клапанным механизмом прокрутить двигатель от руки не менее двух оборотов, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.



	Моменты затяжки
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	Деталь
	 
	Нм

	Крышка подшипника к ГБЦ
	5 + 90° 1)2)

	Фазовращатель к ГБЦ
	5 + 90° 1)2)

	Защита зубчатого ремня
	Головка блока цилиндров
	10 3)

	сзади к
	водяному насосу
	10

	Промежуточный ролик к ГБЦ
	22



		  
	1) Заменить болт.



	  
	2) 90° соответствуют четверти оборота.



	  
	3) Устанавливать на резьбовом лаке; резьбовой лак → Каталог запчастей.
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