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RUS Beponn i

Yacrota ebibopku: | 1.1 \ VA G'R US

daiin noackaska: Brnoku gaHHbIx
4D0-907-560-AVP.LBL
pynna Knock Sensor Voltages - Cylinders 1-4
026 1521V 2457V 1521V 1755V
Cylinder 1 Cylinder 2 Cylinder 3 Cylinder 4
Volts Volts Volts Volts
pynna Knock Sensor Voltages - Cylinders 5-8
027 | [BBSRX 23808V 1638V 1521V 1638V
BHU3
Cylinder 5 Cylinder 6 Cylinder 7 Cylinder 8
Volts Volts Volts Volts
pynna Engine Conditions
001 | [B8ERX 760 /min 93.0°C -16% 08%
Idle Speed Coolant Temp 02 Sens Bank1 02 Sens Bank2
RPM 80-105C +1-10%(>2% fict) +1-10%(>2% fict)
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