Модель
Audi Q5
896FYG17
VIN
WA1FAAFY4R2048672
Марка
Audi
Код модели
AQ5
Модельный год
2024
Годы производства
2017 - 2025
Рынок
Европа
Дата производства
22.11.2023
Цвет кузова
2Y
Цвет крыши
2Y
Оснащение
YS
Код
DPVA
Серийный номер
Рабочий объем
2000
Мощность (кВт)
195
Мощность (л/с)
265
Кол-во цилиндров
4
Примечание
Код
UND
Идентификатор привода осей
7A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A61
Категория 1
A8Y
Внедорожное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV2
Правостороннее движение (Северная Америка)
B0A
Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
BU2
Требования законодательства США 2 Штаты, на которые распространяется требования CARB
C02
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C9F
Легкосплавные диски 8J x 20
D3Q
4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л/195 кВт (16 кл.) турбо FSI, с гомогенным смесеобразованием базовый двигатель: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H
E0U
"Исполнение в рамках акции"
ER3
Код региона 'NAR' (Сев. Америка) для головн. устр-ва
ES0
Без розетки для зарядки
EV0
Без зарядного кабеля
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FK0
Без доп. бака для SCR
FM0
Вариант базовой комплектации
FP1
Функции по запросу доступны в режиме онлайн
FQ1
Колёса Audi Sport / Quattro GmbH
FU2
Группа стран C
G1D
7-ступенчатая АКП для полного привода
GA3
Предварительное кондиционирование с дистанц. пуском
GB0
Без компенсатора
GH4
Задняя главная передача, расцепляемая
GM0
Без внешних звуковых устройств
GP1
Элемент модерн. продукта E2 II
GT6
Декоративные накладки, пластмасса HIGH Gloss
GV0
Без антиалкогольной блокировки
GW0
Без Car2X
IT3
Отличающаяся комплектация
IU4
С connect пакет 4
IV2
Пакет Connect 2
IW3
ECALL и BCALL
IX1
Бензиновый двигатель
J2D
АКБ 380 А (68 Ач)
K4H
Закрытая конструкция
KA6
С передней камерой и камерой заднего вида и двумя боковыми камерами
KK3
Хладагент R1234yf
KS1
Проекционный дисплей
L0L
Версия с левым рулем
N1X
Обивки сидений частично из кожи
NI0
Без ЕЭК ООН CS&SU
NJ0
Без зарядной док-станции
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
PFZ
Elektrisk förarstol utan förvaring under stolarna med minnesfunktion
Q1D
Спортивные сиденья с расширенной функцией гладкая кожа
Q29
Всесезонные шины 255/45 R20 101H (Северная Америка)
QE1
Система отсеков 1
QI7
Индикатор ТО 10000 миль или 1 год (фиксир. интервал)
QK1
С передней камерой вспомогательных систем водителя
QL5
Стекла Privacy, сильная тонировка сзади
QQ2
С доп. освещением (освещение внутри)
QR9
Лампа освещения номерного знака
QT5
Без подножки
QV3
прием цифр. радио (DAB)
QZ7
Усилитель рулевого управления
S0D
Спецуправление
T3V
4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л агр. 06N.D
U5C
Комбинация приборов, индикация миль/ч, США
UH1
Стояночный тормоз
V0A
Шины без определения марки производителя
VC2
Система открытия ворот гаража, 315 МГц
VF0
Педальный узел обычной конструкции
VH0
Станд. схема электрооборудования
VL0
Меры по защите пешеходов (стандартно)
VT5
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
VW5
Боковые и задние стёкла
VY0
Без системы тревожной сигнализации
WPT
Polo "GT" for Portugal
04A
Basis
0C0
Standard
0FA
Производство, стандарт
0G7
Tiptronic
0JF
Весовой класс 6 передняя ось -1293-1328 кг
0K4
Гибридная система привода MHEV
0LB
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США
0M5
Топливный бак
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SS
Наклейки, таблички на английском/французском я
0TD
Передние и задние коврики
0VM
Бортовая документация на англ. американск.
0Y4
Зоны с холодным и тропическим климатом (США)
0YH
Весовой класс 8, задняя ось
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BA
Упругие элементы/амортизаторы, обычные
1D8
Комплект для установки тягово-сцепного устройства
1EP
Со специальной заводской табличкой (США)
1KW
Задние дисковые тормоза
1LP
Передние дисковые тормоза
1P0
Обычная подвеска
1PA
Стандартные колёсные болты
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SJ
Дополнительная защита картера
1T0
Без перевяз. материала, без знака авар. остановки
1VG
Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X1
Полный привод
1XP
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
20A
Без электродвигателя (гибрид)
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2F0
Без систем доступа в автомобиль
2G4
Вставка для заправки неэтилированным бензином
2H1
"drive select"
2K7
Усиленный бампер
2P1
Защитная пластиковая окантовка грузового отсека
2WA
Без дополнительных шин
2Z7
Обозначение модели и эмблема фирмы без указания объёма двигателя
3B7
Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
3CA
без перегородки
3F1
Запасное колесо со сминающейся шиной
3FU
Полноразмерная крыша
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GD
Ровный пол грузового отсека
3L4
Регулировка переднего сиденья, электрич., сиденье водителя с памятью (слева)
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3NS
Комфортные задние сиденья (40/20/40)
3S2
Рейлинги чёрного цвета
3U0
Без шторки багажного отсека
3Y4
Солнцезащитная шторка для задних боковых с
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D3
Вентиляция передних сидений, сиденье с кондици
4E7
Сервозамок задней двери
4F6
PORSCHE ENTRY & DRIVE (USA/CAN)
4GF
Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное)
4H5
"Детская" блокировка, электр.
4L7
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало с компасом
4M9
Подстаканник
4UB
Подушка безопасности с Kneebar
4X3
Боковая подушка безоп. спереди с под. безоп. гол
4ZP
Молдинги
5C1
Меры по обработке кузова FSO
5D8
Несущая частота 434МГц
5J3
Спойлер на крыше
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5MD
Декоративные вставки, алюминий
5RW
Правое наружное зеркало, сферическое (США), увеличенная зона обзора
5SG
Левое наружное зеркало, плоское
5XF
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира, выдвижные
5ZC
Подголовники для передних сидений (с регулировкой угла наклона)
6A0
без огнетушителя
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6F0
Без тиснения на подлокотнике
6FA
без контрастной окраски
6I1
Ассистент движения по полосе
6K9
pre sense city с pre care
6NQ
Обивка потолка станд., из ткани, США
6SS
Облицовка багажного отделения
6V2
Задняя накладка
6W3
Кронштейн номерного знака спереди (NAR)
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
73A
Без зарядного кабеля (промыш. разъём)
76A
Без зарядного кабеля, режим 3
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7CE
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 70
7E0
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
7F9
Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HB
Вариант кожи 1
7IJ
Дифференциация по классу а/м -FY0/FYF-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7UG
Навигационное устройство High
7W3
С расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic и задняя часть кузова)
7X5
Парковочный автопилот
7Y1
Ассистент смены полосы движения
8G4
Matrix-Beam
8IY
Светодиодная основная фара с линзой
8K4
Включение дневного света, Канада
8T3
Автоматический круиз-контроль (ACC)
8VP
Светодиодный комбинир. задний фонарь, динамические функции освещения
8X1
Омыватель фар
8Y1
Стандартн. звуковая сигнализация
8Z6
Для стран с жарким климатом
9AQ
Klima plus
9B1
Со встроенной системой учёта дорожных сборов
9G9
Стартер-генератор с ремён. прив. RSG 12 В 130-200 A
9JE
Без исполнения для курящих
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P5
Сист.предупр.о непристёгн.РБ, виз.и звук.,эл.контакт
9S9
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер 'FPK' Skinning
9TA
Без доп. контрольных ламп
9VS
Аудиосистема "branded"
9ZV
Телефония Comfort, без подключения наружной антенны
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