Модель
Audi A8L qu. 3,0
6964H212
VIN
WAUZZZ4H2DN040006
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2013
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
30.07.2013
Цвет кузова
T2
Цвет крыши
T2
Оснащение
RZ
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
CGWA
Серийный номер
76969
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
213
Мощность (л/с)
290
Кол-во цилиндров
6
Примечание
Код
NCJ
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали
C12
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CD3
Cayenne S Rad-2 18" (8 x 18 ET 57)
D12
6-цилиндровый бензиновый двигатель 3,0 л/213 кВт (24 клапана) TFSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: TC6/TM8/TE9/T9I
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EP0
без компенсации шумов
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая АКП для полного привода
GH1
Базовая задняя главная передача
GP1
Элемент модерн. продукта E2 II
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H18
Шины 235/55 R18 104Y xl
J0B
Аккумуляторная батарея 520A (92Ач)
K8L
Седан, длинная колёсная база
KA2
С системой камеры заднего хода (исп. 2)
L0L
Версия с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PE6
ELEVALUNAS TRASEROS ELECTRICOS
PS8
Panoramic tilt/slide sunroof, electric
Q2J
Комфортное сиденье
QF0
Без трубки (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV0
Без приема ТВ-сигнала/SAT/DAB
TC6
6-цил. бензиновый двигатель 3,0 л, агр. 06E.C
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF0
без электрического интерфейса
UH2
Стояночный тормоз
UJ0
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
WCY
Equipment package for CIS (fleet package)
X4M
Программа продаж для СНГ
YEZ
Leather/wood multi-function steering wheel, type of wood: poplar wood leather: black
0C0
Standard
0EE
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ СТАНД. КП
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0K0
Без альтернативной системы привода
0M0
Топливный бак
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SN
Наклейки, таблички на русском языке
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BY
4-сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EY
Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.)
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QP
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SB
Защита силового агрегата из стали
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1U0
без стола
1VH
Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K1
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZD
КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic
3B7
Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
3FE
Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом с солнцезащитной шторкой/жалюзи
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D5
Обдув сиденья/массажные сиденья спереди
4E7
Сервозамок задней двери
4GQ
Атермальное ветровое стекло
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V1
Регулировка сиденья перед. пасс. сзади
5C1
Меры по обработке кузова FSO
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5N1
Откидные поручни
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z1
Электр. регулир. задн.одноместн.сиденья
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6F0
Без тиснения на подлокотнике
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A7
без CD-чейнджера
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7B0
без разъема
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HA
Без обтяжки кожей
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7MJ
Нормы токсичности ОГ, Евро 5 plus
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7Q4
Комплект для подключения системы навигации
7W1
с расширенной системой безопасн. (Pre Crash Basic)
7X2
Ультразвуковой парковочный ассистент спереди и сзади
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8BP
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой
8K1
Функция включения дневных ходовых огней
8N2
Прерывистый режим стеклоочистителя с плавным регулированием
8Q7
Корректор фар
8S9
Плафоны для чтения, базовая комплектация
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
4-зонный климат-контроль, 2 испарителя
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9R0
Без системы ночного видения
9VD
Динамик, активный
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12В без чейнджера

