Модель
Audi A8 qu. 4,0
6964H212
VIN
WAUZZZ4H0DN033118
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2013
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
07.05.2013
Цвет кузова
2Y
Цвет крыши
2Y
Оснащение
FZ
Код
CEUA
Серийный номер
Рабочий объем
4000
Мощность (кВт)
309
Мощность (л/с)
420
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
MEE
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV0
Левостороннее движение
B0L
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Японии, различные детали
B29
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Японии
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CP5
Диск Cayenne Sport Techno 9"/10" x 20" Titanium metallic
D6U
8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,0/309 кВт битурбо, FSI баз. двиг. с гомогенн. смесеобраз.: TV7
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EP1
С компенсатором шума (ANC - активное подавление шумов)
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая АКП для полного привода
GH1
Базовая задняя главная передача
GP1
Элемент модерн. продукта E2 II
GS4
Приложения
GT4
Алюминиевые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H20
Шины 265/40 R20 104Y xl
J0P
АКБ (105 Ач)
K8B
Седан
KA2
С системой камеры заднего хода (исп. 2)
L0R
Исполнение с правым расположением рулевого колеса
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY2
АКБ повышенной ёмкости
Q2J
Комфортное сиденье
QF0
Без трубки (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV2
ТВ-приёмник для Японии
TV7
8-цил. бензиновый двигатель 4,0 л агр. 079.E
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
VW8
Усиленные боковые и задние стёкла
0C0
Standard
0EE
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ СТАНД. КП
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0K0
Без альтернативной системы привода
0LG
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Японии
0M0
Топливный бак
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SL
Наклейки, таблички на японском языке
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VR
Бортовая документация на японском языке
0W2
Наклейка на блок реле и предохранителей для англоязычных стран
0Y2
Тропическая климатическая зона
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BK
Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета (PASM)
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EJ
Специальная заводская табличка
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KY
Задние дисковые тормоза, диаметр диска 18", серебристые тормозные суппорты
1LJ
Перед. диск. тормоза 20 дюймов, красные, ост. страны
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T2
Знак аварийной остановки
1U0
без стола
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K1
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z9
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZS
Кожаное многофункц. рул. колесо с Tiptronic
3B7
Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
3FA
без вставки в крыше
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4D3
Вентиляция передних сидений, сиденье с кондици
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
PORSCHE ENTRY & DRIVE
4GF
Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное)
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D4
Несущая частота 315МГц без кнопки Паника
5K4
Защитн. транспорт. чехол (конфекционир.) с доп. мерами транспортной защиты
5N1
Откидные поручни
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SJ
Наружное зеркало левое, выпуклое
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6F0
Без тиснения на подлокотнике
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6G0
DVD-чейнджер
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V2
Задняя накладка
6W4
Рамка перед. номерн. знака (малая, Япония)
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7B3
Розетки 12 В, 4 штук (другие страны)
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HD
Отделка кожей
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7MG
Норма токсичности ЕВРО 5
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7T6
Навигационная система (MID)
7TL
Декоративные вставки
7W1
с расширенной системой безопасн. (Pre Crash Basic)
7X2
Ультразвуковой парковочный ассистент спереди и сзади
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8DZ
Головное устройство "HIGH" Япония
8EX
Светодиодная фара головного света
8K0
без специального включения ближнего света
8N7
Периодичность работы стеклоомывателя Датчик освещенности и дождя
8Q9
Со стат. адаптивным освещением (без корректора фар)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8S9
Плафоны для чтения, базовая комплектация
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8Z6
Для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P1
[bookmark: _GoBack]Контроль ремня безопасности 
9R0
Без системы ночного видения
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12В без чейнджера
9ZX
Комплект для подключения мобильного телефона

