Модель
Audi S8 qu. 4,2
000ABC66
VIN
WAUZZZ4DZWN010047
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8Q
Модельный год
1998
Годы производства
1994 - 1999
Рынок
Европа
Дата производства
19.03.1998
Цвет кузова
W9
Цвет крыши
W9
Оснащение
BA
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)
Код
AKH
Серийный номер
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
250
Мощность (л/с)
340
Кол-во цилиндров
8
Примечание
V8
Код
DYM
Идентификатор привода осей
5A
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B99
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
C08
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C8B
Легкосплавные диски 7J x 16, дизайн "5 спиц US", ET 37 (1Z0 601 025B)
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
G0Q
5-ступенчатая АКП для полного привода
H6V
Шины 245/45 R18 Y
J0W
АКБ 410 А (88 Ач)
K8B
Седан
L0L
В исполнении с левым рулем
MP3
8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 л/250 кВт (V8) Motronic,EU3 (временное решение) базовый двигатель: T8V
N4K
Обивка сидений: кожа "Naturleder"
PCE
Modulo Preparacion para Radio
PNA
navigation system
Q1A
Стандартные передние сиденья
RCM
radio "gamma" with digital sound packageand removeable operating panel
T8V
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 077.3 (алюм.)
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
WT6
Taxi "Palästina" Kombi
X0A
Программа продаж для ФРГ
0DU
Спецкомплект для платформы класса автомобиля D AUDI детали агрегатов
0G7
Tiptronic
0JL
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0M6
Топливный бак
0ST
Наклейки/таблички на немецком-французском языках
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0YT
Весовая категория 18 только встроенное управление без прогноза потребностей
1AT
Система -ESP-
1BM
Подвеска/амортизаторы, обычное исполнение
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1D0
без прицепа
1E1
Абсорбер
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KE
Задние дисковые тормоза
1LX
Передние дисковые тормоза
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PC
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1S7
Инструменты и алюминиевый домкрат
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T4
Подушка для аптечки и знак аварийной остановки, вариант 2
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z2
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2A4
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСП.), с толстой накидкой на сиденье
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Вставка для заправки неэтилированным бензином
2PL
Кож. спорт. рулевое колесо для сист. подуш. безоп. с эмблемой S
2WA
без дополнительных шин
2Z0
Обозначение модели, не используется
3B0
Без крепления детского сиденья
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3HA
Без отделки кожей
3L4
Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
3N2
Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
3Q1
Подголовник для заднего сиденья
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y5
Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего бокового стекла - с мех. приводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GK
Атермальное ветровое стекло с солнцезащитной полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4M5
Подстаканник
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4X2
Боковые подушки безопасности, передние и задние
5D1
Несущая частота 433,92 МГц
5K1
Консервация ЛКП (восковой консервант)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RQ
Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6D2
Центр. подлокотник заднего сиденья с вещевым ящиком
6E3
Передний центральный подлокотник
6FC
Корпус наружного зеркала, алюминиевый
6N0
без брызговиков
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W1
Рамка номерного знака, передн. (большая)
6XG
Электрорегулировка и обогр. наружн. зеркал с устр-вом запом. регул.
7A2
CD-чейнджер
7CA
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 160
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7Q1
Система навигации
7QB
CD-ROM (Германия)
7X1
Парк. ассистент с УЗ-датч.
8CC
СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
8GT
Компакт-генератор 90 - 150 А
8JG
Основные фары с газоразрядной лампой для правостороннего движения
8K0
без специального включения ближнего света
8KC
Спецдетали для Японии
8Q2
Автом. статич. корректор фар
8R1
Верхний стоп-сигнал
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8TC
Задний противотуман. фонарь, для правостор. движения
8UD
Головное устройство "Concert"
8X1
Омыватель фар
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M0
Отопитель
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9V7
Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
9X5
Обогрев личинки дверных замков слева и справа с микровыключателем
9ZD
Комплект для подключения мобильного телефона без устройства громкой связи
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