Jetta 1,5 (Comfortline)
431BU312
VIN
3VW7M7BU0NM010492
brand_id
VW
Марка
Volkswagen
Код модели
JE
Модельный год
2022
Годы производства
2020 - 2025
Рынок
Европа
Дата производства
23.03.2022
Цвет кузова
4C
Цвет крыши
4C
Оснащение
BG
Код
DNKA
Серийный номер
Рабочий объем
1500
Мощность (кВт)
118
Мощность (л/с)
160
Кол-во цилиндров
4
Примечание
TFSI
Код
UPW
Идентификатор привода осей
8A
A8C
Комфортное оснащение
AV2
Правостороннее движение (Северная Америка)
B0D
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для США (кроме Калифорнии), различные детали
BU2
Требования законодательства США 2 Штаты, на которые распространяется требования CARB
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
E0A
Отсутствует исполнение в рамках акции
EF1
ECO-функция
EL2
Онлайн-служба, с блоком OCU, без кодировки головного устройства, без соединения с иммобилайз.
EM0
Без системы распознавания усталости
ER3
Код региона 'NAR' (Сев. Америка) для головн. устр-ва
ES0
Без розетки для зарядки
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FB0
стандартное лакокрасочное покрытие
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM9
Variante co2
G1F
8-ступенчатая автоматическая КП
G20
Передние амортизаторы
GM1
Наруж. звуковые устройства, стандарт
GP1
Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
I8I
Головное устройство Entry ( покол.2 GP2 ) 6,5"
IG0
Зона ограничения по массе, стандарт
J0S
АКБ 320 А (59 Ач)
K8B
Седан
KA1
С системой камер заднего вида (исп. 1)
KK3
Хладагент R1234YF
KL1
Светодиодная подсветка номерного знака
L06
Диапазон давления пружины 06 - только встроенное управление без прогноза потребностей
L0L
В исполнении с левым рулем
M5D
4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л/118 кВт TSI базовый двигатель: T3G/T07
N4S
Обивки сидений из искусственной кожи
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
NZ4
Приватный аварийный вызов
PYS
Reserved for VE
Q4H
Комфортное спортивное сиденье
QD4
Надпись для обозначения модели
QG1
Продление интервала технич. обслуживания
QH0
без голосового управления
QI7
Индикатор ТО 10000 миль или 1 год (фиксир. интервал)
QJ3
К-т хром. декор. эл-тов (исп. 2)
QK1
С передней камерой вспомогательных систем водителя
QN0
Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
QQ0
Без доп. фонарей (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
T3G
4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л агр. 05E.C
U5C
Панель приборов, индикация в миль/ч --США--
U61
Легкосплавные диски 7J x 17
U9B
Внеш., разъём(ы) USB тип C только д. передачи данных
UD0
Без наружной эстетической подсветки
UG1
Ассистент трогания на подъёме
UH1
Стояночный тормоз
UK1
Обычная разблокировка заднего сиденья
V0A
Шины без определения марки производителя
VF0
Педальный узел обычной конструкции
VL3
Меры защиты пешеходов расширенные и проактивные
0A2
4-дверный
0AD
Стабилизатор передний
0B3
Колёсная база
0BA
Без заднего стабилизатора
0FL
Производство в Мексике
0IH
Дифференциал для главной передачи"AQ300" -- детали а/м --
0K0
Без альтернативной системы привода
0KA
Без наклеек и эмблем
0N1
Задняя ось "Стандарт"
0NB
Надпись в базовом исполнении
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0RG
Без особых требований к блокировке рулевой колонки
0SC
Наклейки/таблички на англ. языке
0TA
без ковриков
0VM
Бортовая документация на англ. американск.
0Y4
Зоны с холодным и тропическим климатом (США)
0YG
Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A7
Топливная система бензинового двигателя с впрыском (в тропическом варианте)
1AS
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1D0
без прицепа
1E7
Адсорбер встр. системы уд. паров при заправке топл. (ORVR) для ус.системы исп., устр-во откач.при запр.
1EB
Без заводской спецтаблички с обозначением модели а/м
1G9
Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий)
1JA
Задние амортизаторы, стандарт 1
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1NL
Крышки колёс из лёгкого сплава
1PF
Стандартные колёсные болты
1Q0
Рулевое колесо без гасителя крутильных колебаний
1S4
Инструменты со спецдомкратом
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T0
без знака аварийной установки и аптечки
1TJ
Спецкомплект для данного класса а/м -17A-
1U8
Без откидного стола на спинке переднего сиденья
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X0
Передний привод
1Y0
Без блокировки дифференциала
1Z0
Первая заправка серийным топливом
1ZQ
Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2A0
Без комплектации для перевозки
2EJ
Задние дисковые тормоза
2FD
Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо
2I1
Выбор профиля движения "ECO"
2JB
Бампер стандартный
2W3
Дистанц. отпирание крышки лючка заливной горловины
2WA
без дополнительных шин
31G
Рамка номерного знака, передн. (малая)
3B7
Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
3C8
Задн. центр. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для США
3CA
без перегородки
3FB
Крыша со спойлером
3H0
Без разблокировки спинки передних сидений
3KF
Нераздельн. подушка заднего многомест. сиденья, раздельн. откидная спинка, с центр. подлокотн.
3LJ
Обивка дверей и боковин плёнкой с вспенен. подложк., вставка из искусственной кожи
3PI
Регулировка сидений, левого с электроприв., правого без регулировки по высоте
3ZD
Задние крайние трёхточ. автом. ремни безопасности с этикеткой для США
4A3
Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4D0
Без обдува сиденья/массажных сидений
4F6
Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки (Сев. Америка/с двойн. воздейств.)
4GF
Ветровое стекло (многослойное)
4KC
Стёкла боковые и задн. атермальные
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4P1
Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 2
4QQ
Передн.трёхточ.ремни безоп. с преднатяжителем и регул. высоты, этикет. для США
4R4
Электростеклоподъёмники с функц. комфортного управл. и защитой от защемления
4UM
Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ, с авт. функцией отключения под. безоп. ПП, FMVSS
4X3
Передняя боковая и головная подушка безопасности
4ZH
Молдинги
5C1
Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
5D2
Несущая частота 315 МГц
5J0
Без заднего спойлера
5K7
Консервация окрашенной поверхности
5MB
Декоративная вставка, шведская береза, антрацитовый
5RR
Наружное зеркало правое, выпуклое (США)
5SH
Левое наружное зеркало, плоское (США)
5XX
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой (Сев. Америка)
5ZF
Подголовники передних сидений
6A0
без огнетушителя
6E4
Передний центральный подлокотник
6FF
Корпуса наружных зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
6I6
Асс. движения по полосе + ассистент Emergency Assist и ассистент движения в пробке
6K4
Асс.конт.дист.сперед.и авт.фун.тор.City для ACC high
6KC
Решётка радиатора
6NA
Формованная потолочная панель, сплошная
6PB
Без рукоятки рычага стояночного тормоза
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6T0
Без плафона освещения в нише для ног
6XN
Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
7B0
Без розетки
7CB
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 30
7E6
Дополнительное воздушное отопление, электрическое
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7J1
Интеракт. приборная панель (FPK), исполнение Basic
7K6
Система контроля давления в шинах
7L6
Система Старт-стоп
7M5
Без защитной плёнки для порога
7N3
Вещевое отделение Komfort в потолке
7Q0
без системы навигации
7R4
Боковые габаритные фонари и указатели поворота (указатели поворота с белым рассеивателем)
7U2
Подготовка для послед. установки, Пуск двигателя и функция удалённого пуска
7W0
ohne Multikollisionsbremse
7X0
Без парк. ассистента
7Y8
Ассистент мёртвого угла (BSD)
81F
Всесезонные шины 205/55 R17 91H (Северная Америка) с низким сопротивлением качению
8G0
без ассистента дальнего света
8GU
Генератор 140 А
8I5
Поясничная опора с электрорегул. в спинках передн. сидений слева, 2-координатная функция
8IT
Светодиодная основная фара
8L6
Разнесённая антенна на стекле
8M0
без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
8N6
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q0
без специального включения ближнего света
8RJ
4 динамика
8S6
2 плафона для чтения спереди
8SQ
Комбинированный задний фонарь, светодиодный
8T3
Автоматическая регулировка дистанции
8TA
без заднего противотуманного фонаря
8W0
Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
8WA
Без противотуманных фар
8X0
без омывателя фар
8Y1
Двухтоновый звуковой сигнал
8Z6
Для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9C9
Дневной режим освещения с асс. включ. ближнего света -- для североамер.рег. -- с функцией Coming home / Leaving home
9D0
без подготовит. оснащения для радиоустройства
9JF
Исполнение для некурящих (Сев. Америка)
9M0
Отопитель
9P7
Система предупр.о непристёгн. РБ, визуальн.и звук. эл.контакт в замке ремня
9T0
без обогреваемых форсунок
9U0
без указателя износа тормозных колодок
9V0
Иммоб., без охр. сигнал. (звук. сигнал подтверждения и функция Honk&Flash (FFB): сирена + мигание) не ЕЭК
9WT
Mirror Link
9Z0
Рабочее напряжение 12 В
9ZX
Комплект для подключения мобильного телефона
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