Модель
Audi A8L qu. 3,0
7714HC12
VIN
XW8ZZZ4H5FG034943
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2015
Годы производства
2014 - 2017
Рынок
Европа
Дата производства
17.06.2015
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
FZ
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
CREA
Серийный номер
33781
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
228
Мощность (л/с)
310
Кол-во цилиндров
6
Примечание
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A55
Фольксваген Груп РУС
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали
C17
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CC9
Легкосплавные диски 8J x 18
D18
6-цилиндровый бензиновый двигатель 3,0 л/228 кВт (24 клапана) TFSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: TC6/TE9/TM8
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EP0
без компенсации шумов
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая автоматическая КП
GH1
Базовая задняя главная передача
GP2
Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H18
Шины 235/55 R18 104Y xl
J0B
Аккумуляторная батарея 520A (92Ач)
K8L
Седан, длинная колёсная база
KA2
с камерой заднего вида (версия 2)
KK1
Хладагент R134a
KS0
Без проекционного дисплея
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PS8
Comfort seats at front
Q2J
Fahrerhaus Sitzpaket 17A Einzelsitz in Kunstleder Bi-Colour mit Beifahrerdoppelsitzbank
QF0
Без трубки/аппарата (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
QW1
Центральный пульт управления, спереди
QZ7
Усилитель рулевого управления
SF0
Упр. код частичн. разб. (SKD) Калуга
TM8
6-цил. бензиновый двигатель 3,0 л агр. 06E.K
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF0
без электрического интерфейса
UH2
Стояночный тормоз
UJ0
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
WCY
Business Paket Russland
X4M
Программа продаж для СНГ
YEL
Internal control number
0C0
Standard
0EE
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ СТАНД. КП
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0K0
Без альтернативной системы привода
0M0
Топливный бак
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SN
Наклейки/таблички на рус. языке
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VU
Борт. документация на русском
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BY
4-сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EY
Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QP
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SB
Дополнительная защита картера
1T2
Соединительный материал
1U0
без стола
1VH
Монтажные детали для 6-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K1
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZD
КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic
3B7
Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
3FE
Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом с солнцезащитной шторкой/жалюзи
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D1
Вентиляция передних и задних сидений
4E7
Сервозамок задней двери
4GQ
Атермальное ветровое стекло
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Стёкла боковые и задн. атермальные
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V1
Регулировка сиденья перед. пасс. сзади
5C1
Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5N1
Откидные поручни
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5XH
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой
5Z1
Электр. регулир. задн.одноместн.сиденья
6E3
Передний центральный подлокотник
6F0
Без декор. плёнок/эмблем
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NN
Потолочная панель Alcantara
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
6Y0
без ограничителя скорости
7A7
без CD-чейнджера
7AL
Противоугонная система
7B0
без разъема
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7HB
Вариант кожи 1
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K9
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7MM
Соответствие экологическому классу Евро 6 plus
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7Q4
Комплект для подключения системы навигации
7TL
Декоративные вставки
7W1
Automatic Post-Collision Braking System
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8EX
Светодиодная фара головного света
8G1
Ассистент дальнего света
8K1
Функция включения дневных ходовых огней
8Q0
без регулировки угла наклона фар
8S9
Плафоны для чтения, базовая комплектация
8SP
Комбинированный задний фонарь, светодиодный
8T1
Система GRA
8WM
Статическое адаптивное и всепогодное освещение
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Отопитель
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9R0
Без системы ночного видения
9VD
Динамик, активный
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12 В
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