	Провести динамическую проверку и регулировку начала впрыска



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Используемый инструмент -T10023-



	  

Прибор для считывания неиправностей
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	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1331- (5...50 Нм)
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  Инструкция

Начало впрыска обязательно должно проверяться после замены зубчатого ремня, а также при ослаблении ТНВД или шкивов зубчатого ремня и устанавливается при необходимости.

–  

Считать блок изменяемых величин „Функция 08“ Группа индикации 07, Двигатель работает на холостом ходу.

–  

Проверить показания в поле индикации 4 (Температура хладагента).

  

Заданное значение: миним. 85 °C

Продолжить проверку только в том случае, если достигнута заданная температура.

–  

Произвести базовую регулировку „Функция 04“ Группа индикации 04, Двигатель работает на холостом ходу.

–  

Проверить показания в поле индикации 4.

  

Заданное значение: 100%

–  

Наблюдать показания в поле индикации 2.

  

Заданное значение: „позднее“

–  

Проверить показания в поле индикации 3.

  

Заданное значение: 2 ° после ВМТ ± 2 °

Если заданное значение не достигнуто:

–  

Выключить зажигание.

–  

Снять переднюю левую и правую защиты зубчатого ремня.


	  
	[image: image3.png]V.A.G 1331

Woo-04z7







	–  

	Перепроверить натяжение зубчатого ремня.



	  

Установочные метки -1- должны совпадать.

Если установочные метки не совпадают:

–  

Натянуть зубчатый ремень.

–  

Ослабить специальным инструментом фиксирующую гайку натяжителя зубчатого ремня.
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	–  

	Для этого шестигранным ключом поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока маркировки -1- не совпадут и затем затянуть фиксирующую гайку.



	–  

Момент затяжки: 36 Нм

Если натяжение зубчатого ремня в норме (установочные метки напротив друг друга):
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	–  

	Открутить гайку -1- шестерни распредвала.



	–  

Установите накидной ключ (на 22 мм) на вале насоса и слегка поверните: 

  

Направление А⇒ Начало впрыска позднее

  

Направлении В⇒ Начало впрыска раннее
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  Инструкция

Гайка -2- насосного колеса ТНВД не должна сниматься. В противном случае будет изменена базовая регулировка насоса ТНВД, и дальнейшая регулировка в условиях СТОА невозможна.
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	–  

	Заново затянуть соединительные болты -1- на шестерне распредвала.



	–  

Момент затяжки: 20 Нм

–  

Еще раз проверить начало впрыска на соответствие заданному значению → Глава.

Если начало впрыска находится вне диапазона заданного значения:

–  

Измените регулировку насосного колеса ТНВД (Заново установить зубчатый ремень).

–  

Установить защиту зубчатого ремня.
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