РАЗРАБОТКА
Указания:
Частота вращения отображается в нижних блоках измеряемых величин тестера только с шагом в 40 единиц.

Номинальные величины холостого хода:
Угол зажигания:  


0 °коленвала ... 25 °коленвала

Индикация температуры охлаждающей жидкости с помощью VAS 5051 / 5052:

абсолютн.:  


- 40,5 °C ... + 135 °C

см. Блок измеряемых величин 134

Индикация температуры впускного воздуха с помощью VAS 5051 / 5052:

абсолютн.:


 
- 40,5 °C ... + 135 °C

см. Блок измеряемых величин 134

Структура блоков измеряемых величин
001
-
009
.......
Общее отображение состояния системы
010
-
019
.......
Зажигание
020
-
029
.......
Регулирование по детонации
030
-
049
.......
Лямбда-регулирование / катализатор
050
-
059
.......
Регулирование частоты вращения
060
-
069
.......
Управление дроссельной заслонки
070
-
079
.......
Уменьшение выбросов ОГ
080
-
089
.......
Специальные функции / биты готовности
090
-
097
.......
Повышение мощности
098
-
100
.......
Совместимые блоки
ВНИМАНИЕ:
Блоки измеряемых величин 101 - 170 находятся в другом документе
Блок измеряемых величин 001:
1)частота вращения [1/мин] (величины холостого хода на тестере: 640 - 720 )

650 - 7000

2)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80-110 °C

3)Регулировочное значение Лямбда (коррекция впрыска) [%]

-15 - +15

4)Регулировочное значение Лямбда (коррекция впрыска) [%]

-15 - +15

Блок измеряемых величин 002:
1)Частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода на тестере: 640 - 720 )

650 - 7000

2)Нагрузка [%]


(Величины холостого хода: 11 - 23)


5 - 100


3)среднее время впрыска [мс] (Величины холостого хода: 1 - 5)


1 - 18

4)Масса воздуха [г/с]

(Величины холостого хода: 3 - 6)


3 - 250

Блок измеряемых величин 003:
1)Частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода на тестере: 640 - 720)

650 - 7000

2)Масса воздуха [г/с]

(Величины холостого хода: 3 - 6)


3 - 250

3)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр) [%]
(Величины холостого хода: 0 - 3)

0 - 100

4)Угол зажигания (величина в настоящий момент) [° перед ВМТ ](величины холостого хода: 0 - 25)

-20 - 50 

Блок измеряемых величин 004:
1)частота вращения [1/мин] (величины холостого хода на тестере: 640 - 720)

650 - 7000

2)Напряжение [В]

11 - 15

3)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80 - 110

4)Температура впускного воздуха [°C]


Наружная температура - 110

Блок измеряемых величин 005:
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100


3)Скорость [км/ч]

0 - 250


4)Рабочее состояние (LL, TL, VL, SA,BA) 

Холостой ход

LL: Холостой ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

SA: Отключение принудительного холостого хода

BA: Обогащение смеси при ускорении

Блок измеряемых величин 006:
1)Частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода на тестере: 640 - 720)

650 - 7000


2)Нагрузка [%]


(Величины холостого хода: 11 - 23)


5 - 100


3)Температура впускного воздуха [°C]


Наружная температура - 110

4)Коррекция по высоте [%]


-50 - +20

(отношение к относительному уровню ; 0% = 0м; -50% = 5000м; +20% = -2000м)

Блок измеряемых величин 008:
Усилитель тормозов




1)нажатие на педаль тормоза распознано [не нажата, нажата]


не нажата

2)- 

3)Абсолютное давление усилителя тормозов [мбар]

Блок измеряемых величин 009:
WIV (продление межсервисных интервалов)
1)Уровень масла

[мм]

2)Предупредительный порог уровня масла 

[мм]


33 - 45

3)Сигнал расхода топлива 
[-]


0 - 65535



4)Эквивалент расхода

[-]


0 - 65535

Поля 3) и 4) служат для расчета продления межсервисного интервала

Блок измеряемых величин 010: Зажигание




1)Частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода на тестере: 640 - 720)

650 - 7000

2)Нагрузка [%]


(Величины холостого хода: 11 - 23)


5 - 100


3)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр) [%]
(Величины холостого хода: 0 - 3)

0 - 100

4)Угол зажигания (величина в настоящий момент) [° перед ВМТ ](величины холостого хода: 0 - 20)

-20 - 50 

Блок измеряемых величин 011: Зажигание




1)Частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода на тестере: 640 - 720)

650 - 7000

2)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80-110 °C

3)Температура впускного воздуха [°C]


Наружная температура - 110

4)Угол зажигания (величина в настоящий момент) [° перед ВМТ ](величины холостого хода: 0 - 20)

-20 - 50 

Блок измеряемых величин 014: Распознавание пропусков зажигания




1)Частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода на тестере: 640 - 720)

650 - 7000

2)Нагрузка [%]


(Величины холостого хода: 11 - 23)


5 - 100


3)Счетчик пропусков зажигания [n] 

0 - 10

4)Распознавание пропусков зажигания [актив./заблокир.]

актив.

Блок измеряемых величин 015: Распознавание пропусков зажигания




1)Счетчик цилиндра 1 [n]

0 - 5

2)Счетчик цилиндра 2 [n]

0 - 5

3)Счетчик цилиндра 3 [n]

0 - 5

4)Распознавание пропусков зажигания [актив./заблокир.]

актив.

Блок измеряемых величин 016: Распознавание пропусков зажигания




1)Счетчик цилиндра 4 [n]

0 - 5

2)Счетчик цилиндра 5 [n]

0 - 5

3)Счетчик цилиндра 6 [n]

0 - 5

4)Распознавание пропусков зажигания [актив./заблокир.]

актив.

Блок измеряемых величин 017: Распознавание пропусков зажигания




1)Счетчик цилиндра 7 [n]

0 - 5

2)Счетчик цилиндра 8 [n]

0 - 5

3)-

4)Распознавание пропусков зажигания [актив./заблокир.]

актив.

Блок измеряемых величин 018:
Окно нагрузки/частоты вращения, распознавание пропусков зажигания
(пропуски зажигания распознаны не были: 0 во всех положениях)




1)нижний порог частоты вращения [об/мин]

650 - 6600

2)верхний порог частоты вращения [об/мин]

650 - 6600

3)нижний порог нагрузки [%]

7 -100

4)верхний порог нагрузки [%]

7 -100

Регулирование по детонации 020 - 028
Блок измеряемых величин 020:
1)уменьшение угла опережения зажигания цил. 1 [°KW]

0 - 12

2)уменьшение угла опережения зажигания цил. 2 [°KW]

0 - 12

3)уменьшение угла опережения зажигания цил. 3 [°KW]

0 - 12

4)уменьшение угла опережения зажигания цил. 4 [°KW]

0 - 12

Блок измеряемых величин 021:
1)уменьшение угла опережения зажигания цил. 5 [°KW]

0 - 12

2)уменьшение угла опережения зажигания цил. 6 [°KW]

0 - 12

3)уменьшение угла опережения зажигания цил. 7 [°KW]

0 - 12

4)уменьшение угла опережения зажигания цил. 8 [°KW]

0 - 12

 Блок измеряемых величин 022:
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)уменьшение угла опережения зажигания цил. 1 [°KW]

0 - 12

4)уменьшение угла опережения зажигания цил. 2 [°KW]

0 - 12

Блок измеряемых величин 023:
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)уменьшение угла опережения зажигания цил. 3 [°KW]

0 - 12

4)уменьшение угла опережения зажигания цил. 4 [°KW]

0 - 12

Блок измеряемых величин 024:
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)уменьшение угла опережения зажигания цил. 5 [°KW]

0 - 12

4)уменьшение угла опережения зажигания цил. 6 [°KW]

0 - 12

Блок измеряемых величин 025:
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)уменьшение угла опережения зажигания цил. 7 [°KW]

0 - 12

4)уменьшение угла опережения зажигания цил. 8 [°KW]

0 - 12

Блок измеряемых величин 026:
Величины напряжения датчика детонации
1) Цил. 1 [В]

0 - 40

2) Цил. 2 [В]

0 - 40

3) Цил. 3 [В]

0 - 40

4) Цил. 4 [В]

0 - 40

Значения холостого хода: 1-3V

Блок измеряемых величин 027:
Величины напряжения датчика детонации
1) Цил. 5 [В]

0 - 40

2) Цил. 6 [В]

0 - 40

3) Цил. 7 [В]

0 - 40

4) Цил. 8 [В]

0 - 40

Значения холостого хода: 1-3V

Блок измеряемых величин 028:
Проверка датчиков детонации




- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не будет достигнуто "Система в пределах нормы"


1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 2200

2)Нагрузка [%]

0 - 100

3)Температура охлаждающей жидкости [°C]


80 - 110

4)Результат [Тест ВКЛ/ Тест ВЫКЛ/ Сист.исправна/Сист.неисправна]

Система в пределах нормы

Блок измеряемых величин 030:
Лямбда-зонды, состояние



1)ряд 1, зонд 1

(значение 5-значного числового блока)

4 2 3 1 0

    
  X
Регулирование активно

      X
Зонд готов к работе

    X 
Нагрев зондов вкл

  X

свободно

X

свободно

2)ряд 1, зонд 2

(значение 4-значного числового блока)

3 2 1 0

      X
Регулирование активно

    X

Зонд готов к работе

  X

Нагрев зондов вкл

X

Регулирование активно (Р-доля)

3)ряд 2, зонд 1

(значение 5-значного числового блока)

4 2 3 1 0

    
  X
Регулирование активно

      X
Зонд готов к работе

    X 

Нагрев зондов вкл

  X

свободно

X

свободно

4)ряд 2, зонд 2

(значение 4-значного числового блока)

3 2 1 0

      X
Регулирование активно

    X

Зонд готов к работе

  X

Нагрев зондов вкл

X

Регулирование активно (Р-доля)

Блок измеряемых величин 031:
Величины напряжения лямбда-зондов








1)ряд цилиндров 1, зонд 1 []

0,8 - 2

2)ряд цилиндров 1, зонд 2 []

0,8 - 1

3)ряд цилиндров 2, зонд 1 []

0,8 - 2

4)ряд цилиндров 2, зонд 2 []

0,8 - 1

Блок измеряемых величин 032:
Программируемые величины адаптации смеси
1)Ряд 1, зонд 1, холостой ход [%]

-4,0 - +4,0

2)Ряд 1, зонд 1, частичная нагрузка [%]



-10,0 - +10,0



3)Ряд 2, зонд 1, холостой ход [%]

-4,0 - +4,0

4)Ряд 2, зонд 1, частичная нагрузка [%]



-10,0 - +10,0



Блок измеряемых величин 033:
Регулировочное значение лямбда
1)ряд 1, регулирующее значение [%]

-15,0 - +15,0

2)ряд цилиндров 1, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед катализатором [В]



0 - 5



3)ряд 2, регулирующее значение [%]

-15,0 - +15,0

4)ряд цилиндров 2, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед катализатором [В]



0 - 5



Блок измеряемых величин 034:
Проверка старения лямбда-зондов Ряд 1 перед кат




- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не будет достигнуто "B1-S1 в пределах нормы"


1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 1600

2)Температура ОГ/катализатора ряда цилиндров 1 [°C]

мин: 
300

макс.:
800

3)Динамическое значение ряда цилиндров 1 [ ]

мин: 0,29

нов. зонды: приблизительно 1,0

4)Результат [тест ВКЛ./ Тест ВЫКЛ./ B1-S1 в пределах нормы / B1-S1 не в пределах нормы]

Номинальное значение: B1-S1 в пределах нормы.

Блок измеряемых величин 035:
Проверка старения лямбда-зондов Ряд 2 перед кат




- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не будет достигнуто "B2-S1 в пределах нормы"


1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 1800

2)Температура ОГ/катализатора ряда цилиндров 2 [°C]

мин: 
      300

макс.:
800

3)Динамическое значение ряда цилиндров 2 [ ]

мин: 0,29

нов. зонды: приблизительно 1,0

4)Результат [тест ВКЛ./ Тест ВЫКЛ./ B2-S1 в пределах нормы / B2-S1 не в пределах нормы]

Номинальное значение: B2-S1 в пределах нормы.

Блок измеряемых величин 036:
Напряжение готовности лямбда-зондов после катализатора
- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 2 не появится "B1-S2 в пределах нормы" и в поле 4 "B2-S2 в пределах нормы".


1)Напряжение зонда 2 ряда 1 [вольт]

0 - 1

2)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / B1-S2 в норме / B1-S2 не в норме]



Номинальное значение: B1-S2 в норме

3)Напряжение зонда 2 ряда 2 [вольт]

0 - 1

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / B2-S2 в норме / B1-S2 не в норме]



Номинальное значение: B2-S2 в норме

Блок измеряемых величин 037:
Лямбда-зонды, ряд 1, дельта-лямбда, короткая поездка


- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "B1-S1 в норме".


1)Нагрузка [%]

5 - 100

2)ряд 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора [V]


0 - 1

3)Ряд 1: дельта лямбда []

-0,03 - +0,03

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / B1-S1. в норме / B1-S1. не в норме]


Номинальное значение: B1-S1. в норме
Блок измеряемых величин 038:
Лямбда-зонды, ряд 2, дельта-лямбда, короткая поездка


- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "B2-S1 в норме".


1)Нагрузка [%]

5 - 100

2)ряд 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора [V]


0 - 1

3)Ряд 2: дельта лямбда []

-0,03 - +0,03

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / B2-S1. в норме / B2-S1. не в норме]


Номинальное значение: B2-S1. в норме
Блок измеряемых величин 039:
Неправильное подсоединение лямбда-зонда за катализатором, короткая поездка


- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Сист. в норме".


1)Масса воздуха [г/с]

мин: 10

2)Напряжение зонда 2 ряда 1 [вольт]


0 - 1

3)Напряжение зонда 2 ряда 2 [вольт]


0 - 1

4)Результат [Тест ВКЛ/ Тест ВЫКЛ/ Сист.исправна/Сист.неисправна]


Номинальное значение: Система в норме
Блок измеряемых величин 041:
Нагрев лямбда-зондов ряда 1
1)Внутреннее сопротивление зонда 1 ряда 1 [Ом]


0 - 500

2)Состояние зонда 1 ряда 1 [нагрев датчика перед кат. ВКЛ/нагрев датчика перед кат. ВЫКЛ]

3)Внутреннее сопротивление зонда 1 ряда 2 [Ом]


0 - 0,5

4)Состояние зонда 2 ряда 1 [нагрев датчика за кат. ВКЛ/нагрев датчика за кат. ВЫКЛ]

 Блок измеряемых величин 042:
Нагрев лямбда-зондов ряда 2
1)Внутреннее сопротивление зонда 1 ряда 2 [Ом]


0 - 500

2)Состояние зонда 2 ряда 1 [нагрев датчика перед кат. ВКЛ/нагрев датчика перед кат. ВЫКЛ]

3)Внутреннее сопротивление зонда 2 ряда 2 [Ом]


0 - 0,5

4)Состояние зонда 2 ряда 2 [нагрев датчика за кат. ВКЛ/нагрев датчика за кат. ВЫКЛ]

 Блок измеряемых величин 043:
Старение лямбда-зонда за катализатором, короткая поездка
- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "B1-S2 в норме".


1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 1800

2)Температура катализатора ряда 1 [°C]

мин: 350

3)Напряжение зонда 1 ряда 1 [вольт]

0 - 1

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / B1-S2 в норме / B1-S2 не в норме]

Номинальное значение: Р1-З2 в норме
Блок измеряемых величин 044:
Старение лямбда-зонда за катализатором, короткая поездка
- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "B2-S2 в норме".


1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 1800

2)Температура катализатора ряда 2 [°C]

мин: 350

3)Напряжение зонда 1 ряда 2 [вольт]

0 - 1

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / B2-S2 в норме / B2-S2 не в норме]

Номинальное значение: Р2-З2 в норме
Блок измеряемых величин 046:
Проверка конвертирования катализатора ряда 1, короткая поездка


- Поездки в блоках 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044

  должны быть завершены с результатом "в норме"

- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "KatB1 в норме".


1)Частота вращения [об/мин]

приблизительно 1800

2)Температура катализатора ряда 1 [°C]

550 - 750

3)Измеряемое значение конвертирования катализатора ряда 1


мин: 1

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / Кат В1 в норме / Кат В1 не в норме]

Номинальное значение: KatB1 в норме
Блок измеряемых величин 047:
Проверка конвертирования катализатора ряда 2, короткая поездка


- Поездки в блоках 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044

  должны быть завершены с результатом "в норме"

- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Кат В2 в норме".


1)Частота вращения [об/мин]

приблизительно 1800

2)Температура катализатора ряда 2 [°C]

550 - 750

3)Измеряемое значение конвертирования катализатора ряда 2


мин: 1

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / KatB2 в норме / KatB2 не в норме]

Номинальное значение: KatB2 в норме
Блок измеряемых величин 050:
Повышение частоты вращения
1)Фактическая частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода: 640 - 720 )

650 - 2550

2)Заданная частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода: 680 )

680 - 2550

3)Готовность кондиционера [A/C-High / A/C-Low]

4)Компрессор кондиционера [компрессор ВКЛ / компрессор ВЫКЛ]

Блок измеряемых величин 051:
Частота вращения, дискретные подключения




1)Фактическая частота вращения [1/мин]

650 - 2550

2)Заданная частота вращения [1/мин]

680 - 2550

3)Передача (АКП) [0-7]

P,N = 0

Передача = 1 - 6

R = 7

4)Напряжение АКБ [вольт]

12 - 15

Блок измеряемых величин 053:
Повышение частоты вращения по генераторной нагрузке




1)Фактическая частота вращения [1/мин]

650 - 2550

2)Заданная частота вращения [1/мин]

680 - 2550

3)Напряжение АКБ [вольт]

12 - 15

4)Генераторная нагрузка [Нм]

0 - 60

Блок измеряемых величин 054:
Регулятор / выключатель холостого хода на системах с электронным акселератором




1)Фактическая частота вращения [1/мин]

650 - 2550

2)Рабочее состояние [LL, TL, VL, SA, BA]

Холостой ход

LL: Холостой ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

SA: Отключение принудительного холостого хода

BA: Обогащение смеси при ускорении

3)Датчик углового положения педали (потенциометр) [%]

0 - 100

4)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр) [%]

0 - 100

Блок измеряемых величин 055:
Стабилизация холостого хода
1)Фактическая частота вращения [1/мин]

650 - 2550

2)Регулятор холостого хода, изменение крутящего момента []

-10 - +10

3)Регулятор холостого хода, адаптация момента потерь [%]

-5 - +5


4)Рабочие состояния

(Значение индикации из 6 позиций)

1 2 3 4 5 6

          X
Компрессор кондиционера ВКЛ

        X
Передача включена

      X
Готовность кондиционера ВКЛ

    X

Обогрев заднего стекал ВКЛ

  X 

свободно

X

Обогрев ветрового стекла

(условие выполнено = 1 условие не выполнено = 0)

Блок измеряемых величин 056:
Стабилизация холостого хода
1)Фактическая частота вращения [1/мин]

650 - 2550

2)Заданная частота вращения [1/мин]

680 - 2550

3)Регулятор холостого хода, изменение крутящего момента []

-10 - +10

4)Рабочие состояния

(Значение индикации из 6 позиций)

1 2 3 4 5 6

          X
Компрессор кондиционера ВКЛ

        X
Передача включена

      X
Готовность кондиционера ВКЛ

    X

Обогрев заднего стекал ВКЛ

  X 

свободно

X

Обогрев ветрового стекла

(условие выполнено = 1 условие не выполнено = 0)

Блок измеряемых величин 057:
Стабилизация холостого хода, сигнал давления компрессора климатической установки
1)Фактическая частота вращения [1/мин]

650 - 2550

2)Заданная частота вращения [1/мин]

680 - 2550

3)Компрессор кондиционера [компрессор ВКЛ / компрессор ВЫКЛ]

4)Давление кондиционера [бар]

0 - 40

Блок измеряемых величин 058:
опоры двигателя
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 2550

2)Нагрузка [%]

7 - 100

3)Опора двигателя [ вкл / выкл]

4)опора КП [ вкл / выкл]

Блок измеряемых величин 060:
Адаптация электронного привода дроссельной заслонки, поездка
- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Подождать, пока в поле 4 не появится "ADP в норме".


1)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр 1) [%]

3 - 93

2)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр 2) [%]

3 - 97

3)Статус адаптации DVE []

0 - 8

4)Рабочее состояние [текст: идет адаптация / адаптация в норме / ошибка]

Номинальное значение: Адапт.в норме
Блок измеряемых величин 061: Электронный привод акселератора
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Напряжение АКБ [вольт]

12 - 15

3)Угловое положение дроссельной заслонки [%]

0 - 100

4)Рабочее состояние

(Значение индикации из 6 позиций)

1 2 3 4 5 6

          X
Компрессор кондиционера ВКЛ

        X
Передача включена

      X
Готовность кондиционера ВКЛ

    X

Обогрев заднего стекал ВКЛ

  X 

свободно

X

Обогрев ветрового стекла

(условие выполнено = 1 условие не выполнено = 0)

Блок измеряемых величин 062:
Электронный привод акселератора, напряжения потенциометра, отношение U/Uref




1)Угловое положение дроссельной заслонки (потенциометр 1) [%]

3 - 93

2)Угловое положение дроссельной заслонки (потенциометр 2) [%]

3 - 97

3)Угловое положение педали (потенциометр 1) [%]

8 - 97

4)Угловое положение педали (потенциометр 2) [%]

3 - 49

Блок измеряемых величин 064:
Значения адаптации потенциометра дроссельной заслонки


1)Потенциометр 1 нижняя адаптация [вольт]

0 - 1

2)Потенциометр 2 нижняя адаптация [вольт]


4 - 5

3)Аварийный воздушный зазор, потенциометр 1 [вольт]

0 - 1

4)Аварийный воздушный зазор, потенциометр 2 [вольт]

4 - 5

Блок измеряемых величин 066:
GRA разблокир.
1)Фактическая скорость [км/ч]


0 - 250

2) Положения выключателей

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

       
        X
выключатель стоп-сигналов педаль нажата

            X
выключатель педали тормоза педаль нажата

          X

выключатель сцепления педаль нажата

        X

Функция круиз-контроля разблокирована

      X

блок управления ACC установлен (ADR)

    X


свободно

X X 

У двух первых знаков вместе следующее значение:

00 ADR/GRA не актив. (также стоит для систем, которые не установлены)

01 ADR/GRA в режиме регулировки

10 "перемодуляция состояния", водитель дает больше "газа" чем регулятор GRA




11 ADR не отключена

3)Заданная скорость [км/ч]


0 - 250

4) Положения выключателей

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

  

  X
GRA вкл

            X
установлено (GRA выкл)

          X

замедление

        X

ускорение

      X

установка

    X


возобновление

  X


свободно

X 


главный выключатель (GRA)


Блок измеряемых величин 070:
Проверка клапанов системы вентиляции бензобака, Непродолжительная поездка




- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Холостой ход

- Подождать, пока в поле 4 не появится "TEV в норме".


1)Степень открытия TEV [%] (скважность)

0 - 100

2)Среднее значение лямбда-регулятора [%]

-5,5 - +6,3

3)Регулятор холостого хода/ значение при активной диагностике [%]

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / TEV в норме / TEV не в норме]

Номинальное значение: TEV в норме

Блок измеряемых величин 071:
Проверка герметичности бензобака (LDP), короткая поездка




- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Холостой ход

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Сист. в норме".


1)Состояние геркона [геркон откр / геркон закр]

2)Сообщение о неисправности [- / малая течь / большая течь / прекращение]

3)Статус теста [- / сист. тест / измерение / измерение завершено]

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / сист. в норме / сист. не в норме]

Номинальное значение: Система в норме

Блок измеряемых величин 072:
Проверка запорного клапана абсорбера с активированным углем (AAV)
- Короткая поездка Проверка герметичности бензобака в блоке 071 (LDP) должна быть предварительно завершена с результатом В пределах нормы 
- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Холостой ход

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Сист. в норме".


1)Состояние геркона [геркон откр / геркон закр]

2)сообщение об ошибке [- / прервать

3)Статус теста [- / сист. тест / измерение / измерение завершено]

4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / сист. в норме / сист. не в норме]

Номинальное значение: Система в норме

Блок измеряемых величин 077
Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1, короткая поездка




- Короткие поездки в блоках 034 / 035 / 037/ 038 должны быть завершены с результатом  "в норме"

- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Сист. в норме".


- За каждый пуск двигателя можно проводить только одну короткую поездку

1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 1400

2)Масса всасываемого двигателем воздуха [г/с]


7 - 11

3)Относительная масса дополнительного воздуха ряда 1 [%]


> -60%

0%: измеренная масса воздуха соответствует рассчитанной, соответственно, необходимой      массе воздуха

при значении ниже -60% в памяти неисправностей регистрируется ошибка P1424 (17832) Ряд 1,система подачи дополнительного воздуха, пропускаемость ниже нормы
4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / прекращение / сист.в норме / сист.не в норме]

Номинальное значение: Сист. в норме

Блок измеряемых величин 078:
Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2, короткая поездка




- Короткие поездки в блоках 034 / 035 / 037/ 038 должны быть завершены с результатом  "в норме"

- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Сист. в норме".


- За каждый пуск двигателя можно проводить только одну короткую поездку

1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 1400

2)Масса всасываемого двигателем воздуха [г/с]


7 - 11

3)Относительная масса дополнительного воздуха ряда 2 [%]


> -60%

0%: измеренная масса воздуха соответствует рассчитанной, соответственно, необходимой      массе воздуха

при значении ниже -60% в памяти неисправностей регистрируется ошибка P1414 (17822) Ряд 2,система подачи дополнительного воздуха, пропускаемость ниже нормы
4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / прекращение / сист.в норме / сист.не в норме]

Номинальное значение: Сист. в норме

Блок измеряемых величин 086:
Биты готовности и цикла




1)Биты готовности (завершенные проверки)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
Катализатор

            X
свободно

          X

Система AKF

        X

Система SL

      X

свободно

    X


Старение лямбда-зонда

  X


Нагрев лямбда-зонда

X


свободно

Заданное значение:x00x00x0

2)Закладки цикла (пройденные циклы)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
Катализатор ряда 1

            X
Катализатор ряда 2

          X

LDP

        X

TEV

      X

Подогрев. B1-S1

    X


Подогрев. B1-S2

  X


Подогрев. B2-S1

X


Подогрев. B2-S2

Заданное значение:00000000

3)Закладки цикла (пройденные циклы)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
B1-S1 эл.

            X
B1-S2 эл.

          X

B1-S1 (смещение дельта-лямбда) 

        X

B1-S2 (старение зонда)

      X

B1-S1 (длительность цикла)

    X


SLS B1

  X


SLS B2

X


свободно

Заданное значение:x0000000

4)Закладки цикла (пройденные циклы)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
B2-S1 эл.

            X
B2-S2 эл.

          X

B2-S1 (смещение дельта-лямбда) 

        X

B2-S2 (старение зонда)

      X

B2-S1 (длительность цикла)

    X


свободно

  X


свободно

X


свободно

Заданное значение:xxx00000

Блок измеряемых величин 087:
Биты готовности и ошибок




1)Биты готовности (завершенные проверки)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
Катализатор

            X
свободно

          X

Система AKF

        X

Система SL

      X

свободно

    X


Старение лямбда-зонда

  X


Нагрев лямбда-зонда

X


свободно

Заданное значение:x00x00x0

2)Закладки ошибок

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
Катализатор ряда 1

            X
Катализатор ряда 2

          X

LDP

        X

TEV

      X

Подогрев. B1-S1

    X


Подогрев. B1-S2

  X


Подогрев. B2-S1

X


Подогрев. B2-S2

Заданное значение:00000000

3)Закладки ошибок

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
B1-S1 эл.

            X
B1-S2 эл.

          X

B1-S1 (смещение дельта-лямбда) 

        X

B1-S2 (старение зонда)

      X

B1-S1 (длительность цикла)

    X


SLS B1

  X


SLS B2

X


свободно

Заданное значение:x0000000

4)Закладки ошибок

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
B2-S1 эл.

            X
B2-S2 эл.

          X

B2-S1 (смещение дельта-лямбда) 

        X

B2-S2 (старение зонда)

      X

B2-S1 (длительность цикла)

    X


свободно

  X


свободно

X


свободно

Заданное значение:xxx00000

Блок измеряемых величин 088:
Закладки цикла для дальнейших бортовых диагностик




1)Закладки цикла (пройденные циклы)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
свободно

            X
свободно

          X

Впускной распредвал ряд 2

        X

Впускной распредвал ряд 1

      X

свободно

    X


свободно

  X


Датчик детонации 2

X


Датчик детонации 1

2)Закладки цикла (пройденные циклы)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
Выключатель стоп-сигналов 

            X
Выключатель сцепления

          X

Регулирование холостого хода

        X

Сигнал скорости

      X

Выключатель холостого хода

    X


Tmot-датчик

  X


Потенциометр дроссельной заслонки

X


Расходомер воздуха

3)Закладки цикла (пройденные циклы)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
свободно

            X
свободно

          X

свободно

        X

Термостат (только США)

      X

Регулирование давления наддува

    X


Рычаг управления GRA

  X


Адаптация лямбда B2 (сумма из TRA и FRA)

X


Адаптация лямбда B1 (сумма из TRA и FRA)

Блок измеряемых величин 089:
OBD
1)-

2)Уровень топлива в баке [в норме/ ниже нормы]



в норме

Блок измеряемых величин 090:
Система регулировки фаз газораспределения на впуске
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Регулировка [выкл / вкл]

3)регулирование, ряд 1 [°коленвала]

от -3 до +25 на двигателе 4,2 л (фазовращатель 22°)

4)регулирование, ряд 2 [°коленвала]

от -3 до +25 на двигателе 4,2 л (фазовращатель 22°)

Блок измеряемых величин 091:
Система регулировки фаз газораспределения на впуске, первый ряд цилиндров
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)Регулировка [выкл / вкл]

4)регулирование, ряд 1 [°коленвала]

от -3 до +25 на двигателе 4,2 л (фазовращатель 22°)

Блок измеряемых величин 092:
Система регулировки фаз газораспределения на впуске, второй ряд цилиндров
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)Регулировка [выкл / вкл]

4)регулирование, ряд 2 [°коленвала]

от -3 до +25 на двигателе 4,2 л (фазовращатель 22°)

Блок измеряемых величин 093: 
Регулирование впускного распредвала, значения адаптации
1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)отклонение угла адаптации первого ряда цилиндров [°коленвала]

-20 - +16


4)отклонение угла адаптации второго ряда цилиндров [°коленвала]

-20 - +16


Блок измеряемых величин 094:
Система регулировки фаз газораспределения на впуске, короткая поездка
- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Нажать на педали тормоза и акселератора : частоте вращения 
автоматически поднимается до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Сист. в норме".


1)Частота вращения [1/мин]

приблизительно 2200

2)Регулировка [выкл / вкл]


выкл.

3)Результат, ряд 1
[тест вкл/ тест выкл/ сист.в норме/ сист.не в норме]

Номинальное значение: Система в норме
4)Результат, ряд 2
[тест вкл/ тест выкл/ сист.в норме/ сист.не в норме]

Номинальное значение: Сист. в норме

Блок измеряемых величин 095:
Изменение геометрии впускного коллектора
1)Частота вращения двигателя [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80 - 110

4)Статус [SU-V ВЫКЛ / SU-V ВКЛ]


SU - V ВЫКЛ

Блок измеряемых величин 097:
Система изменения геометрии впускного коллектора (индикация только при двигателе 4,2 л)
1)Частота вращения двигателя [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80 - 110

4)Статус [выкл / вкл]

Блок измеряемых величин 099:
Отключение лямбда-регулирования (посредством базовой установки)     
(по причинам совместимости со старыми системами)




1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80 - 110 

3)Лямбда-регулятор [%]

-15 - +15

4)Лямбда-регулирование [лямбда-рег. ВЫКЛ / лямбда-рег. ВКЛ]

Блок измеряемых величин 100:
Код готовности (по причинам совместимости со старыми системами)
1)Биты готовности (завершенные проверки)

1= не завершено

0= завершено

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
Катализатор

            X
свободно

          X

Система AKF

        X

Система SL

      X

свободно

    X


Старение лямбда-зонда

  X


Нагрев лямбда-зонда

X


свободно


Заданное значение:x00x00x0

2)Температура двигателя [°C]

80 - 110

3)Время после пуска двигателя


0 - 655,35

4)Статус OBD

(Значение индикации из 8 позиций)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X
прогревочный цикл не распознан

            X
прогревочный цикл распознан

          X

свободно

        X

свободно

      X

мин. 1 ошибка распознана

    X


поездка завершена

  X


распознан ездовой цикл

X


MIL вкл

1: Описанные пункты выполнены

0: Описанные пункты не выполнены

