РАЗРАБОТКА
Указания:
Частота вращения отображается в нижних блоках измеряемых величин тестера только с шагом в 40 единиц.

Номинальные величины холостого хода:
Угол зажигания:  


0 °коленвала ... 25 °коленвала

Индикация температуры охлаждающей жидкости с помощью VAS 5051 / 5052:

абсолютн.:  


- 40,5 °C ... + 135 °C

см. Блок измеряемых величин 134

Индикация температуры впускного воздуха с помощью VAS 5051 / 5052:

абсолютн.:


 
- 40,5 °C ... + 135 °C

см. Блок измеряемых величин 134

Структура блоков измеряемых величин
ВНИМАНИЕ:
Блоки измеряемых величин -001 - 100 находятся в другом документе
101
-
109
.......
система впрыска топлива
110
-
119
.......
последняя регистрация
120
-
129
.......
коммуникация между блоками управления
130
-
139
.......
система охлаждения
170


.......
управление стартера
Блок измеряемых величин 101: Впрыск
1)Частота вращения [1/мин]
(Величины холостого хода на тестере: 640 - 720)

650 - 7000

2)Нагрузка [%]


(Величины холостого хода: 11 - 23)


5 - 100


3)среднее время впрыска [мс]  (Величины холостого хода: 1 - 5)


1 - 18

4)Масса воздуха [г/с]

(Величины холостого хода: 3 - 6)


3 - 250

Блок измеряемых величин 102: Впрыск




1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80 - 110

3)Температура впускного воздуха [°C]


Наружная температура - 110

4)Среднее время впрыска [мс]


1 - 18

Блок измеряемых величин 104: Значения адаптации пуска
1)Температура двигателя при запуске [°C]


-48 - +143

2)Диапазон обогащения при холодном пуске 0 [%]


0 - 16

3)Диапазон обогащения при холодном пуске 1 [%]


0 - 16

4)Диапазон обогащения при холодном пуске 1 [%]


0 - 16

Блок измеряемых величин 106: Давление топлива
1)-

2)Электрический топливный насос 1 [выкл / вкл]

3)Электрический топливный насос 2 [выкл / вкл]

4)Время выключения [с]


0 - 8160


Индикация на тестере осуществляется с шагом в 32 секунды

Блок измеряемых величин 107: Система подачи топлива, короткая поездка


- Функция 
04  
(Базовая установка)

- Активировать режим короткой поездки нажатием кнопки "4" (ВКЛ)

- Холостой ход

- Подождать, пока в поле 4 не появится "Сист. в норме".


1)Частота вращения [1/мин]

650 - 7000

2)Лямбда-регулятор ряд 1 (усредненное значение)

-10 - +10

3)Лямбда-регулятор ряд 2 (усредненное значение)


-10 - +10

4)Текст результата [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / сист.в норме / сист.не в норме]

Номинальное значение: Сист. в норме

Блок измеряемых величин 110: Нагрузка/обогащение при полной нагрузке




1)Частота вращения двигателя [1/мин]

650 - 7000

2)Температура охлаждающей жидкости [°C]

80 - 110

3)Среднее время впрыска [мс]

1 - 18

4)Угловое положение дроссельной заслонки (потенциометр) [%]

0 - 100

Блок измеряемых величин 113: Нагрузка/обогащение при полной нагрузке




1)Частота вращения двигателя [1/мин]

650 - 7000

2)Нагрузка [%]

5 - 100

3)Угловое положение дроссельной заслонки (потенциометр) [%]


0 - 100

4)Давление окружающей среды [мбар] 

500 - 1200


Резервное значение в случае неисправности: 1012

Блок измеряемых величин 120: ASR/FDR




1)Частота вращения двигателя [1/мин]

650 - 7000

2)Заданный момент ASR/FDR [Нм]

0 - 600

3)Момент двигателя [Нм]

0 - 420

4)Статус [текст: ASR акт. / ASR не акт.]

Блок измеряемых величин 122: Коробка передач




1)Частота вращения двигателя [1/мин]

650 - 7000

2)Заданный момент КП [Нм]

0 - 600

3)Момент двигателя [Нм]

0 - 420

4)Статус [текст: вмешательство в работу двигателя/отсутствие вмешательства]

Блок измеряемых величин 125: Сообщения шины CAN




1)КП [установочная информация]


-
 :
индикация отсутствует, если система не установлена, при 



всех сообщения шины CAN


КП 0:
сообщение не получено

      КП 1:
сообщение получено

2)ABS [установочная информация]


ABS. 0

      ABS. 1

3)Комбинация приборов [установочная информация]


Комб. приб. 0

      Комб. приб. 1

4)Кондиционер [установочная информация]


Кондиционер 0

      Кондиционер 1

Блок измеряемых величин 126: Сообщения шины CAN




1)Дистанция [установочная информация]

Дистанция 0

Дистанция 1

2)Датчик угла поворота рулевого колеса [установочная информация]

Угол поворота 0

Угол поворота 1

3)Подушка безопасности [установочная информация]

Подушка безопасности 0

Подушка безопасности 1

4)Центральный блок управления бортовой сети [информация по установке]


Центральный блок управления бортовой сети 0


Центральный блок управления бортовой сети 1

Блок измеряемых величин 127: Сообщения шины CAN




1)Полный привод [установочная информация]


Полный привод 0

      Полный привод 1

2)Регулирование уровня [установочная информация]


Уровень 0

      Уровень 1

3)Рулевое колесо [установочная информация]


Рулевое колесо 0

      Рулевое колесо 1

Блок измеряемых величин 128: Сообщения шины CAN




1)Электронный замок зажигания [установочная информация]

Эл.замок зажигания 0

Эл.замок зажигания 1

Блок измеряемых величин 129: Сообщения шины CAN




1)Блок управления системы управления электропитанием [информация по установке]

Блок управления системы управления электропитанием 0

Блок управления системы управления электропитанием 1

2)датчик уровня масла / продление межсервисных интервалов


уровень масла 0


уровень масла 1

Блок измеряемых величин 132: Система охлаждения


1)-



2)-

3)-

4)Статус системы охлаждения

(значение 8-значного числового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X 
Отсутствие неисправностей в системе

            X
Управление термостата акт.

          X

Управление вентилятора акт.

        X

Отклонение регулирования (0 > заданной температуры; 1 <

                  заданной температуры)

      X

Режим 2 вентилятора акт.

    X


Режим 1 вентилятора акт.

  X


свободно

X


Функция для стран с жарким климатом закодирована

(1=условие выполнено 0=условие не выполнено)      

Блок измеряемых величин 133: автоматическое распознавание вентилятора


1)-



2)-

3)-

4)Статус системы охлаждения

(значение 8-значного числового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

              X 
Конфигурация вентилятора достоверна

            X
0=одинарный вентилятор; 1=сдвоенный вентилятор

          X

конфигурация вентилятора распознана

        X

свободно

      X

свободно

    X


свободно

  X


свободно

X


свободно

(1=условие выполнено 0=условие не выполнено)      

Блок измеряемых величин 134: Температуры


1)Температура масла [°C]


-60 - 195


Резервное значение в случае неисправности: 195

2)Температура окружающей среды [°C]


-50 - 77


Резервное значение в случае неисправности: 77,5

3)Температура впускаемого воздуха [°C]


Наружная температура - 110: рабочая температура двигателя на месте


Резервное значение в случае неисправности: 20

4)Температура двигателя на комбинации приборов [°C]


80 - 110: рабочая температура двигателя

Блок измеряемых величин 135: Управление вентилятора


1)-


2)Скважность сигнала управления вентилятора 1 [%]



0 - 100

3)Скважность сигнала управления вентилятора 2 [%]



0 - 100

Блок измеряемых величин 136: Управление вентилятора


1)-


2)- 

3)-

4)Работа вентилятора после выключения двигателя [текст: выкл / работа после выключения двигателя]

Блок измеряемых величин 137: Команды кондиционера
1)Готовность кондиционера 

[текст: AC-Low/AC-High]

2)Компрессор кондиционера 

[текст: Компрессор ВКЛ / компрессор ВЫКЛ]

3)Давление кондиционера

[бар]


0 - 40

4)Установленный кондиционером режим вентилятора [%]


0 - 100

Блок измеряемых величин 138:
Диагностика термостата (базовая установка невозможна)
1)Температура двигателя при запуске
[°C]


5 - 30

2)Средняя масса всасываемого двигателем воздуха [г/с]


11 - 72

3)Средняя скорость автомобиля [км/ч]


35 - 120

4)Результат [текст: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / сист.в норме / сист. не в норме / прекращение]


Сист. в норме

Блок измеряемых величин 139:
Диагностика термостата (базовая установка невозможна)
1)Температура двигателя
в ходе диагностики [°C]


> 76°C (заданное значение при успешно проведенной диагностике)

2)Фактический интеграл массы воздуха [кг]


0 - 46 

3)Номинальный интеграл массы воздуха [кг]


10 -14,2 (заданное значение при успешно проведенной диагностике)

4)Результат [текст: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / сист.в норме / сист. не в норме / прекращение]


Сист. в норме

Блок измеряемых величин 170: Управление стартера
1)Установка на запуск, клемма 50 
[текст: выкл / вкл]

2)кабель обратный сообщений кл. 50 R
[текст: выкл / вкл]

3)реле стартера 1


[текст: выкл / вкл]

4)реле стартера 2 


[текст: выкл / вкл]

