	Порядок проверки
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  Инструкция

При монтаже снова установить на прежних местах все крепежные элементы кабелей, снятые или срезанные во время разборки.

–  

Снять кожух двигателя -стрелки-.
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	–  

	Снять верхний воздуховод с воздушным шлангом -стрелки-.
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  Инструкция

Закрыть впускной патрубок чистой ветошью.
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	–  

	Открутить накидную гайку -1- на панели топливной рампы.



	–  

Отсоединить штекерное соединение -2-.
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