	–  

	Отсоединить электрическое штекерное соединение -1- на элементе топливной рампы правого ряда цилиндров.



	–  

Положить жгут проводов на элемент топливной рампы.

–  

Открутить накидные гайки -4 ... 7-.

[image: image1.png]


  Инструкция

При откручивании накидных гаек трубок системы впрыска придерживать соединительные штуцеры у форсунок.

–  

Выкрутить болты -2- и -3-.

–  

Извлечь элемент топливной рампы.
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	–  

	Открутить накидную гайку -1- от элемента топливной рампы левого ряда цилиндров.



	–  

Открутить накидные гайки -4 ... 7-.
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  Инструкция

При откручивании накидных гаек трубок системы впрыска придерживать соединительные штуцеры у форсунок.

–  

Выкрутить болты -2- и -3-.

–  

При необходимости - отсоединить электрическое штекерное соединение от держателя для того, чтобы извлечь элемент топливной рампы.
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	–  

	Демонтировать датчик давления во впускном коллекторе -G71--стрелка-.



	–  

Отсоединить электрические штекерные соединения свечей накаливания.
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