	–  

	Снять все свечи накаливания с помощью шарнирного ключа 10 -3220-.
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	–  

	Соединить набор адаптеров -V.A.G 1318/17-1- и -V.A.G 1318/17-8-.



	–  

Подсоединить набор адаптеров -V.A.G 1318/17-8- к панели топливной рампы.
–  

Подсоединить вспомогательный шланг -1- к трубке впрыска топлива левого ряда цилиндров.

–  

Направить шланги в канистру.
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	–  

	Вкрутить адаптер -V.A.G 1763/5- вместо свечей накаливания.



	–  

Проверить компрессию с помощью компрессометра -V.A.G 1763-.
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  Инструкция

Эксплуатация компрессометра → Руководство по эксплуатации.

–  

Второй механик должен полностью выжать педаль акселератора и в то же время прокручивать стартер, пока компрессометр не перестанет показывать рост давления.
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