	Фары: проверка регулировки, при необходимости настройка



	Основным, действительным для всех стран, является приведенное ниже описание по проверке и регулировке. Тем не менее, следует также соблюдать национальные директивы или предписания данной страны.

Условия для проверки и регулировки

  

Давление накачивания шин в порядке.

  

Рассеиватели не должны быть повреждены или загрязнены.

  

Рефлекторы и лампы накаливания в норме.

  

Загрузка автомобиля должна быть отрегулирована.

Нагрузка: один пассажир или 75 кг на сиденье водителя в автомобиле без груза (снаряженный вес).

Собственная масса - это масса готового к эксплуатации автомобиля с полностью залитым бензобаком (по меньшей мере, на 90%), включая массу всех входящих в комплект узлов оборудования (например, запасное колесо, инструмент, домкрат, огнетушитель и т.д.).

Если бензобак не заполнен, по меньшей мере, на 90%, то следует выполнить нагрузку следующим образом:

–  

Проверить уровень топлива в бензобаке по индикатору. Определить добавочную массу по приведенной ниже таблице и поместить ее в багажник.


	  
	Таблицы объемов заправки

Уровень на индикаторе заполнения бензобака

8-цилиндровые двигатели, добавочная масса в кг

1/4

65

1/2

45

3/4

25

полное заполнение

0

  


	Пример: 8-цил. двигатели



	Если бак заполнен наполовину, необходимо поместить в багажник добавочную массу 45 кг.
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  Инструкция

В качестве добавочной массы лучше всего использовать канистру с водой (5-литровая канистра с водой имеет массу, приблизительно, 5 кг).

Необходимо прокатить автомобиль несколько метров или несколько раз нажать на него спереди и сзади, чтобы пружины просели.

  

Автомобиль и прибор для проверки установки фар должны находиться на ровной плоской площадке → Руководство по эксплуатации прибора для проверки установки фар
  

Автомобиль и, соответственно, прибор для проверки установки фар должны быть выровнены.

Обращать внимание на то, чтобы прибор для проверки установки фар находился перед фарой на расстоянии 30 см.

  

Необходимо отрегулировать угол наклона.


	  
	  


	Вверху на фаре нанесены тиснением данные по углам наклона в „%“. Угол наклона фар необходимо регулировать в соответствии с этими параметрами. Данные в процентах рассчитаны на 10 м расстояния проецирования. При угле наклона, например 1,0 % (для автомобилей с регулировкой угла наклона фар) они равны в пересчете 10 см.



	Проверка установки основных фар (при помощи нового контрольного экрана без линии коррекции 15°)

–  

Запустить двигатель.

–  

Включить ближний свет.
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	  

	Горизонтальная граница света и тени должна касаться разделительной полосы -1- измерительного экрана



	  

Точка изгиба -2- между левой горизонтальной частью и правой поднимающейся частью границы света и тени должна лежать на перпендикуляре, проведенном через центральную отметку -3-. Светлое ядро светового пучка должно находиться справа от перпендикуляра
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  Инструкция

  

Для более легкого определения точки изгиба -2- следует левую половину фары (смотря по направлению движения) несколько раз попеременно закрыть и открыть. Затем еще раз проверить ближний свет.

  

После проведенной согласно предписанию коррекции ближнего света необходимо центр светового пучка дальнего света расположить на центральной отметке -3-.
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	  

	При использовании прежнего контрольного экрана с линией коррекции 15 ° коррекция делается так же, как для нового экрана. Чтобы исключить ошибки коррекции, разрешается более не принимать во внимание линию коррекции 15 °.



	–  

Если положение фар не в порядке, отрегулировать фары:

Регулировка фар эллипсоид-фары

Регулировка уровня автомобиля → Глава
  

Соблюдать условия проверки и регулировки → Глава.
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	Регулировочные винты на левой фаре.



	Расположение на правой фаре - зеркальное.

1 - 

Регулировочный винт для регулировки по высоте / боковой регулировки

2 - 

Регулировочный винт для регулировки по высоте

–  

Для установки по высоте повернуть установочные винты -1- и -2- на одинаковое число оборотов.

–  

Для боковой регулировки вращать только регулировочный винт -1-.

Регулировка фар (газоразрядная лампа)

  

Соблюдать условия проверки и регулировки → Глава.

Необходимые специальные инструменты и рабочие приспособления

  

-VAS 5051- с VAS 5051/5a
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  Инструкция

Перед каждой ручной регулировкой регулировочными винтами фар с газоразрядными лампами опросить память неисправностей, очистить ее, а затем выполнить базовую регулировку.
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  Инструкция

Подключен тестер -VAS 5051-при помощи диагностического кабеля 5005/5 a, выбрана самодиагностика автомобиля и система автомобиля „55 – Leuchtweitenregelung (Корректор фар)“.


	  
	


	Сообщения на -VAS 5051-:



	–  

Ввести в выбранной опции -1- функцию диагностики „04 - Grundeinstellung (04 - базовая регулировка)“.


	  
	


	Сообщения на -VAS 5051-:



	1 - 

Ввести группу индикации

–  

Ввести с клавиатуры -2-„001“ для „номера группы индикации 001“ и подтвердить ввод нажатием кнопки Q.


	  
	


	Сообщения на -VAS 5051-:



	1 - 

Базовая установка

2 - 

Группа индикации 1

3 - 

ждать

–  

Активировать базовую регулировку нажатием кнопки „Aktivieren (Активизация)“.

  

Фары приводятся в положение регулировки.

Сообщения на -VAS 5051-:

3 - 

Регулировка фар

  

Теперь фары находятся в положении регулировки.
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  Инструкция

Базовая регулировка 1 выключает режим регулирования, а в память неисправностей заносится запись „Scheinwerfer wurden nicht justiert (Фары не были отрегулированы)“.


	  
	


	Регулировочные винты на левой фаре.



	Расположение на правой фаре - зеркальное.

1 - 

Регулировочный винт для регулировки по высоте / боковой регулировки

2 - 

Регулировочный винт для регулировки по высоте

–  

Для установки по высоте повернуть установочные винты -1- и -2- на одинаковое число оборотов.

–  

Для боковой регулировки вращать только регулировочный винт -1-.
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	Сообщения на -VAS 5051-:



	1 - 

Базовая установка

2 - 

Группа индикации 1

3 - 

Регулировка фар

–  

Активировать базовую регулировку нажатием кнопки „Aktivieren (Активизация)“.

Сообщения на -VAS 5051-:

3 - 

Положение регулировки задано

  

Теперь в блоке управления это положение сохранено как положение регулировки.
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  Инструкция

Запись в памяти неисправностей („Фары не были отрегулированы“) удаляется и снова включается режим регулирования.

–  

Завершить работу функции „04 - Grundeinstellung (04 - базовая регулировка)“ нажатием на клавиатуре кнопки ▾.

–  

Ввести „06 - Ausgabe beenden (06 - завершить вывод)“.


	  
	


	Противотуманные фары:



	Угол наклона:

  

Противотуманная фара 20 см

–  

Проверить, чтобы верхняя граница света и тени касалась линии коррекции и проходила горизонтально по всей ширине измерительного экрана.
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	–  

	Снять решетку воздухозаборника в нижней части бампера -стрелка-.
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	–  

	Для регулировки по высоте вращать регулировочный винт -Стрелка-. Боковая регулировка не предусмотрена.
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  Инструкция

На рис. изображена левая противотуманная фара. В правой противотуманной фаре регулировочный винт расположен зеркально.

Прочие дополнительные фары:

Дополнительно установленные фары других систем необходимо проверить или откорректировать в соответствии с действующими для них предписаниями.
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