	Снятие накладки бампера



	
	  
	  


	–  

	Отсоединить быстродействующие запоры -стрелки- с нижней шумоизоляции -1- спереди.
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	–  

	Открыть быстродействующие запоры -стрелки- слева и справа снизу на подкрылках.
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	–  

	Выкрутить болты с шестигранной головкой -1- на подкрылках снизу.



	–  

Быстродействующие запоры -стрелка- уже открыты
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	–  

	Выкрутить два болта -стрелки- с переднего подкрылка.



	–  

Задний подкрылок -2- не демонтируется.
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	–  

	Выкрутить верхний болт -стрелка- переднего подкрылка.
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  Инструкция

  

Вдавить зажимные штифты на подкрылках только примерно на 5 мм в зажимной штифт, но полностью не выдавливать.

  

Благодаря этому зажимной штифт деблокируется и может быть извлечен.

  

При установке вставить зажимной штифт обратно, при этом распорный зажим можно использовать повторно.
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	–  

	Вдавить зажимные штифты распорных зажимов -стрелка- на передних подкрылках с помощью отвертки примерно на 5 мм внутрь в распорный зажим.



	–  

Извлечь распорный зажим.
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	–  

	Таким же образом извлечь распорный зажим в верхней ....



	
	  
	[image: image8.png]





	–  

	и в нижней области переднего подкрылка.



	


