	  

	Отжать подкрылок в передней части в сторону, чтобы были доступны гайки крепления накладки бампера.
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	–  

	Выкрутить гайки -2- с резьбовых пальцев -1- накладки бампера на обеих сторонах.
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	–  

	Выкрутить верхние болты -2- накладки -3-.



	–  

Также выкрутить оба передних болта -1-.
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	–  

	Извлечь накладку -1- из направляющей крыла снизу, как показано на рисунке.



	–  

Отвести накладку немного вперед и отсоединить магистрали системы очистки фар и всю электропроводку.

–  

Полностью снять накладку бампера.
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