	Условие:



	  

Двигатель должен быть установлен

–  

Установить автомобиль на подъемную платформу → Глава.

–  

Очистить область патрубка пневмосистемы.


	  
	


	–  

	Выкрутить соединительную деталь -1- на вентиле остаточного давления -2-. При этом воздух выходит.
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  Инструкция

Вентиль остаточного давления -2- отвинчивать и снимать нельзя.

–  

Закрыть оба отверстия. Следить за тем, чтобы частички грязи не попали в отверстия.

–  

Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.
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	–  

	Опорное крепление -T10149- прикрутить колёсным болтом.



	–  

Опорное крепление -T10149- вставить в кантователь -V.A.G 1383 A- и поднимать поворотный кулак до получения регулировочного положения, расстояние -a-.

Положение автомобиля при нормальном режиме эксплуатации

  

Размер -a- для автомобилей со стандартной ходовой частью: 416 мм

  

Размер -a- для автомобилей со спортивной ходовой частью: 396 мм
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  ВНИМАНИЕ!

  

Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда кантователь находится под автомобилем.

  

Кантователь должен оставаться под автомобилем не дольше, чем это требуется для выполнения работ.

Работы после установки положения нормального режима

–  

Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки.

–  

Опустить корпус ступичного подшипника.

–  

Убрать из-под автомобиля кантователь.

–  

Снять опору -T10149-.
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	–  

	Закрутить соединительную деталь -1- на вентиле остаточного давления -2- → Поз..



	–  

Установить колесо и затянуть колесные болты → Колеса и шины; Группа ремонта44.

–  

Заполнить систему пневматической подвески → Глава.
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