		[bookmark: xwtf122th21]Снятие и установка масляного насоса



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Фиксирующий болт -3242-



	  
	[image: W00-0293]



		  
	Стопорный штифт -T10060 A-



	  
	[image: W00-10235]



		Снятие



	–  
	Снять заглушки с защитной крышки двигателя.



	–  
	Снять крышку моторного отсека -стрелки-.



	  
	[image: A10-0202]



		–  
	Открутить вентилятор с вискомуфтой (ключ 32).
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		–  
	Снять вентилятор с вискомуфтой, для этого отвернуть спереди болт -стрелка-.



	–  
	Извлечь вентилятор с вискомуфтой из воздуховода.
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		–  
	Снять крышку поликлинового ремня -стрелки-.


[image: F:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Следить за компенсационным втулками крышки поликлинового ремня.



	[image: F:\ElsaWin\html\images\achtung.gif]  ВНИМАНИЕ!
	Опасность получения ожога от горячего пара и горячей охлаждающей жидкости



	  
	При прогретом двигателе система охлаждения находится под избыточным давлением.



	  
	Для сброса избыточного давления обложить крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости ветошью и осторожно открыть ее.






	–  
	Открыть крышку расширительного бачка.
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		–  
	Открыть крышку маслозаливного отверстия.



	–  
	Вращать двигатель до тех пор, пока не будет видна верхняя мертвая точка „- ВМТ -“ распредвала.


[image: F:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Для вращения вала двигателя установить центральный болт на коленвал.



	–  
	Снять масляный картер → Глава.
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		–  
	Открутить кронштейн шумоизоляции -стрелки-.
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		–  
	Открутить резьбовую пробку отметки ВМТ из блока цилиндров.


[image: F:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	В коленвале ровно за пробкой находится отверстие ВМТ (можно почувствовать на ощупь).



	[image: F:\ElsaWin\html\images\achtung.gif]  ВНИМАНИЕ!
	Опасность травмирования.



	Нащупывая отверстие ВМТ, коленвал не прокручивать.






	–  
	Вкрутить фиксирующий болт -3242- в отверстие, при необходимости - для полного центрирования болта немного покрутить коленвал в оба направления.
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		–  
	Выкрутить болты -1- и снять щиток.



	–  
	Выкрутить болт -2-.
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		–  
	Зафиксировать балансирный болт с помощью фиксатора -3204-.
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