		–  
	Зафиксировать балансирный болт с помощью фиксатора -3204-.
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		–  
	Ослабить болт -1- звездочки на масляном насосе, но не выворачивать его.



	–  
	Отвернуть болт -3- звездочки на балансирном валу.



	–  
	Отвернуть пустотелые болты -4- и шестигранный болт -2- и снять масляную магистраль, идущую к балансирному валу.
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		–  
	Снять напорный маслопровод -стрелки-.


[image: F:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Осторожно - из насоса вытечет масло.
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		–  
	Отжать приводную цепь с помощью отвертки вверх.
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		–  
	Отвернуть болты -стрелки- отводной звездочки приводной цепи.



	–  
	Снять отводную звездочку и звездочку масляного насоса.
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		–  
	Снять масляный насос -стрелки-.
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		Установка



	Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:


[image: F:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Заменить прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.



	–  
	Убедиться в том, что фиксирующий болт -3242- ввернут.
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		–  
	Вставить фиксатор -T10060 A- или фиксатор -3204- для фиксации балансирного вала.
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		–  
	Теперь затянуть болт звездочки -3-.



	–  
	Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом круглого сечения в блок цилиндров.



	–  
	Установить нижнюю часть масляного поддона: автомобили с твердым уплотнителем → Глава, автомобили с жидким уплотнителем → Глава.



	–  
	Установить вентилятор с вискомуфтой → Глава.



	Моменты затяжки
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	Деталь
	Нм

	Масляный насос к блоку цилиндров
	22

	Напорный маслопровод к
	масляному насосу
	10

	
	Верхняя часть масляного поддона
	10

	Масляная магистраль, идущая к балансирному валу, к масляному насосу
	10

	Масляная магистраль к опорному кронштейну балансирного вала
	10

	Отводная звездочка приводной цепи к масляному поддону
	10

	Щиток к опорному кронштейну балансирного вала
	10

	Звездочка масляного насоса к масляному насосу
	22

	Звездочка балансирного вала к балансирному валу
	45

	Резьбовая пробка к корпусу балансирного вала
	10

	Резьбовая пробка в блоке цилиндров
	10
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