	  

	Выкрутить болты -Стрелки-.



	–  

Опустить конденсатор с охладителем гидроусилителя рулевого управления вниз и привязать к двигателю.
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	–  

	Снять оба кронштейна радиатора -стрелки-.



	–  

Радиатор сверху слегка передвинуть вперед и извлечь из рамки радиатора.

Монтаж

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
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  Инструкция

  

Переоснащение на радиатор с байпасом → Глава.

  

Для крепления всех соединений шлангов использовать хомуты соответствующей серии → Каталог запчастей.

–  

Установить накладку переднего бампера → Кузовные работы; Группа ремонта63.

–  

Установить передние части передних левого и правого подкрылков → Внешние кузовные арматурные работы; Группа ремонта66.

–  

Залить охлаждающую жидкость → Глава.
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  Инструкция

В случае замены радиатора необходимо заменить всю охлаждающую жидкость.

Момент затяжки


	  
	[image: image4.png]





