	Снятие и установка секционного подлокотника центральной консоли



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1410-
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	1 - 
	Подлокотник центральной консоли


	   
	секционное исполнение


	  
	Снятие


	–  
	Выключить зажигание.


	–  
	Откинуть подлокотник центральной консоли -1- вверх.


	–  
	Снять облицовку верхней опорной стойки -9-.


	–  
	Выкрутить болты -3- (2 шт.).


	–  
	Снять подлокотник центральной консоли -1- с нижней опорной стойки -6-.


	  
	Установка


	Установка осуществляется в обратной последовательности.


	2 - 
	Опорная стойка, верхняя


	   
	входит в объем поставки подлокотника центральной консоли


	3 - 
	Болты (2 шт.), 18 Нм


	4 - 
	Центральная консоль


	5 - 
	Гайка (4 шт.), 18 Нм


	6 - 
	Опорная стойка, нижняя


	   
	снятие и установка → Глава


	7 - 
	Вещевой отсек


	   
	снятие и установка → Глава


	8 - 
	Коническая втулка


	9 - 
	Облицовка верхней опорной стойки


	   
	закреплено клипсами


	Отсоединение подлокотников центральной консоли, секционной конструкции друг от друга



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1410-



	Резка

–  

Снять подлокотник центральной консоли секционной конструкции → Глава.
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	–  

	Открутить винт -1-.



	–  

Отсоединить подлокотники центральной консоли друг от друга.

–  

Снять верхнюю облицовку опорной стойки -4-.

5 - 

Подлокотник центральной консоли, правый

Сборка
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	–  

	Установить верхнюю облицовку опорной стойки -4-.



	–  

Соединить подлокотники центральной консоли вместе.

–  

Откинуть подлокотники центральной консоли вверх (крайнее верхнее положение).

–  

Установить перемещением одной из половин опорной стойки -2- или, соответственно, -3- оба подлокотника центральной консоли в одинаковое положение.

–  

Соединить половины опорной стойки -2- и -3- друг с другом винтами.

–  

Отмаркировать положение половин опорной стойки относительно друг друга.

–  

Опустить подлокотники центральной консоли вниз (крайнее низкое положение). Оба подлокотника средней консоли должны быть в одинаковом положении.

–  

В противном случае открутить винт -1-.

–  

Переместить половины опорной стойки -2- и -3- друг к другу.

–  

Повторять этот процесс регулировки до тех пор, пока подлокотники центральной консоли не будут находиться в одинаковом положении в крайнем высоком и в крайнем низком положении.

–  

Установить подлокотник центральной консоли секционной конструкции → Глава.

Момент затяжки:

Резьбовые соединения половин опорной стойки: 15 Нм
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