	Снятие и установка основания сиденья
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	1 - 
	Раздельное заднее сидение


	2 - 
	Основание сиденья


	  
	Снятие


	–  
	Переместить сиденье устройством наклона сиденья полностью вверх, а устройством продольной регулировки сиденья - в среднее положение. 


	–  
	На стороне порога под сиденьем нащупать рычаг -3-.


	–  
	Нажать на рычаг -3- и потянуть основание сиденья -2- вверх.


	–  
	Отсоединить разъем под основанием сиденья -2-.


	–  
	Вывесить основание сиденья -2- в направлении движения из раздельного заднего сидения -1-.


	  
	Установка


	–  
	Навесить основание сиденья -2- слева и справа на раздельное заднее сидение -1- → Илл.


	–  
	Нажать на основание сиденья -2- вниз до его защелкивания спереди.


	3 - 
	Рычаг


	
	  
	  


	Крепление заднего основания сиденья
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  Инструкция

Направляющая -1- (2 шт.) подлежит обязательной замене после снятия.

При установке необходимо зафиксировать заднее основание сиденья в направляющей -1- слева и справа.
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	Снятие и установка раздельного заднего сиденья
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	1 - 
	Винт


	   
	Момент затяжки: 55 Нм


	2 - 
	Серьга


	3 - 
	Раздельное заднее сидение


	  
	Снятие


	–  
	Снять основание сиденья → Глава.


	–  
	Отсоединить разъемы -7-, -8-, -9- и -10-.


	–  
	Снять жгут кабелей -13- с кузова.


	–  
	Приподнять серьгу -11- и выкрутить винт -12-.


	–  
	Приподнять серьгу -14- и выкрутить винт -15-.


	–  
	Снять серьгу -2- и выкрутить винт -1-.


	–  
	Открыть направляющую ленты ремня безопасности -5- на клипсе -6-.


	–  
	Выдернуть ленту ремня безопасности -4- из направляющей ленты ремня безопасности -5-.


	–  
	Выкрутить винт в точке крепления ленты ремня безопасности -4- → Глава.


	–  
	Приподнять раздельное заднее сидение -3- вверх и снять в направлении движения с автомобиля.


	  
	Установка


	–  
	Устанавливать раздельное заднее сидение -3- в противоположной снятию последовательности.


	–  
	Убедиться в фиксации раздельного заднего сиденья -3- слева и справа в ползунах на направляющих в кузове.


	4 - 
	Лента ремня


	5 - 
	Направляющая ленты ремня


	6 - 
	Клипса


	7 - 
	Разъем 


	8 - 
	Разъем 


	9 - 
	Разъем 


	10 - 
	Разъем 


	11 - 
	Серьга


	12 - 
	Винт


	   
	Момент затяжки: 55 Нм


	13 - 
	Жгут проводов


	14 - 
	Серьга


	15 - 
	Винт


	   
	Момент затяжки: 55 Нм


	16 - 
	Серьга


	17 - 
	Винт


