	Снятие и установка секционного подлокотника центральной консоли



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1410-
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	1 - 
	Подлокотник центральной консоли


	   
	секционное исполнение


	  
	Снятие


	–  
	Выключить зажигание.


	–  
	Откинуть подлокотник центральной консоли -1- вверх.


	–  
	Снять облицовку верхней опорной стойки -9-.


	–  
	Выкрутить болты -3- (2 шт.).


	–  
	Снять подлокотник центральной консоли -1- с нижней опорной стойки -6-.


	  
	Установка

	Установка осуществляется в обратной последовательности.


	2 - 
	Опорная стойка, верхняя


	   
	входит в объем поставки подлокотника центральной консоли


	3 - 
	Болты (2 шт.), 18 Нм


	4 - 
	Центральная консоль


	5 - 
	Гайка (4 шт.), 18 Нм


	6 - 
	Опорная стойка, нижняя


	   
	снятие и установка → Глава


	7 - 
	Вещевой отсек


	   
	снятие и установка → Глава


	8 - 
	Коническая втулка


	9 - 
	Облицовка верхней опорной стойки


	   
	закреплено клипсами


