	Снятие и установка нераздельного заднего сиденья
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	1 - 
	Нераздельное заднее сиденье


	  
	Снятие


	–  
	Приподнять нераздельное заднее сиденье -1- и извлечь нераздельное заднее сиденье -1- вперед.


	–  
	При наличии обогрева сиденья: отсоединить разъем обогрева сиденья.


	  
	Установка
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  Осторожно!

После каждого снятия заднего сиденья крепежные втулки подлежат замене → Примечание



	–  
	Зафиксировать петли анкерного крепления -2- (4 шт.) в пластиковых втулках -3- (4 шт.).


	–  
	Нажать на нераздельное заднее сиденье -1- вниз.


	2 - 
	Петли анкерного крепления (4 шт.)


	3 - 
	Пластиковые втулки (4 шт.)


	   
	заменить


	
	  
	  


	1)  
	Замена пластиковых втулок (4 шт.)
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	–  
	Извлечь использованные крепежные втулки из выреза кузова.


	–  
	Вставить новые крепежные втулки -2- в вырез в кузове -1- до щелчка.


	
	  
	  

	Снятие и установка спинки заднего сидения
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	1 - 
	Промежуточная опора (4 шт.)


	2 - 
	Средний подголовник


	3 - 
	Спинка заднего сидения


	  
	Снятие


	–  
	Снять нераздельное заднее сиденье → Глава.


	–  
	Отсоединить разъемы боковой подушки безопасности -4- (2 шт.) → Илл.


	–  
	При наличии обогрева сиденья: Отсоединить разъемы обогрева сиденья -5- (2 шт.)


	–  
	Подключить переходник подушки безопасности -VAS 6229- в разъемах -4- и -5-.
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  ВНИМАНИЕ!

Переходник подушки безопасности -VAS 6229- должен оставаться подсоединенным в сиденье до тех пор, пока сиденье не будет снова установлено. 




	–  
	Открутить болты -6- (2 шт.).


	–  
	Потянуть средний подголовник -2- вверх.


	–  
	Откинуть подлокотник центральной консоли -7- вниз.


	–  
	Снять накладку задней полки -9- по направлению вверх.


	–  
	Открутить гайки -8- (2 шт.).


	–  
	Выдвинуть спинку заднего сидения -3- вверх из промежуточных опор -1- (4 шт.) и извлечь спинку заднего сидения -3- движением вперед.


	  
	Установка


	–  
	Навесить спинку заднего сидения -3- на промежуточные опоры -1- (4 шт.).


	–  
	Устанавливать спинку заднего сидения -3- в противоположной снятию последовательности.


	4 - 
	Разъем, боковая подушка безопасности


	5 - 
	Разъем обогрева сиденья


	6 - 
	Болты (2 шт.)


	7 - 
	Подлокотник центральной консоли


	8 - 
	Гайки (2 шт.)


	9 - 
	Накладка задней полки 


	
	  
	  


	Разъем, боковая подушка безопасности
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  ВНИМАНИЕ!

Соблюдать правила техники безопасности для работ с подушкой безопасности → Глава и с боковой подушкой безопасности → Глава.
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  Инструкция

Боковые подушки безопасности слева и справа можно выключать только вместе. Отключение отдельной боковой подушки безопасности невозможно.

–  

Под нераздельным задним сиденьем имеется по одному разъему - слева и справа.

–  

Нажать на фиксирующий выступ -2- в направлении стрелки и отсоединить разъем -1-.

–  

Закрепить свободные разъемы пластиковыми хомутами.
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