	Замена поршневого кольца



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1410-



	соблюдать указания → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
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  Осторожно!

  

Не чистить компрессор с помощью химикалий и аппарата высокого давления.

  

Чистить компрессор с помощью неворсистой тряпки.

  

Особое внимание обратить на то, чтобы грязь не попала в открытые воздухопроводы и их соединения и в электрические соединения.

Снятие поршневого кольца

–  

Снять компрессор без блока электромагнитных клапанов → Глава.
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	–  

	Разблокировать и снять штекер -стрелка-.
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	–  

	Извлечь кабель -1- из клипсы -стрелка-.
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	–  

	Выкрутить винты -стрелки-.
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	–  

	После этого снять головку цилиндра с поршня и положить обе детали рядом.
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  Инструкция

Следить за тем, чтобы не повредить воздухопровод -1-.
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	–  

	Снять уплотнительное кольцо -1- и очистить поверхность контакта на головке цилиндра.



	–  

Вытянуть поршень -2- в -направлении стрелки- до ВМТ (верхней мертвой точки).

–  

Снять, не используя вспомогательные средства, например отвертку, поршневое кольцо -3- с поршня -2-.

Установка поршневого кольца
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	–  

	Установить на поршень новое поршневое кольцо, при разрез -стрелка A- на поршневом кольце должен быть направлен наружу.
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  Инструкция

  

Разрез -стрелка A- и стопор -стрелка B- должны совпадать.

  

Поршневое кольцо установлено правильно, если стопор виден в разрезе кольца -стрелка C-.

  

Следить за тем, чтобы не перекрутить поршневое кольцо.

  

Проверить зазор поршневого кольца, при этом кольцо должно слегка поворачиваться в обе стороны, насколько это позволяет стопор в разрезе кольца -стрелка C-.
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	–  

	Вставить новое уплотнительное кольцо -1-.



	–  

Вставить поршень -2- с кольцом -3- против -направления стрелки- в сторону НМТ (нижней мертвой точки).
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	–  

	Собрать верхнюю и нижнюю части вместе, при этом поршень -1- должен войти в головку цилиндра -2-.



	Выступ -стрелка A- должен войти в углубление -стрелка B-. Они служат в качестве стопора.
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	–  

	Держатели -1- должны располагаться между верхней и нижней частью и около белых меток воздухопровода.
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	–  

	Затянуть винты -стрелки- моментом затяжки.
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	–  

	Вставить кабель -1- в клипсу -стрелка-.
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	–  

	Вставить штекер -стрелка-.



	–  

Установить компрессор → Глава.
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	Моменты затяжки


	Узел
	Момент затяжки

	Верхняя часть компрессора к нижней
	5 Нм


