	Замена масляных редукционных клапанов



	Порядок работы
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  Инструкция

При нерегулярном стуке клапанов, исчезающем после долгой поездки и вновь появляющимся при непродолжительном движении, необходимо заменить масляные редукционные клапаны.


	  
	  


	–  

	Снять держатель масляного фильтра → Глава.



	1 - 

заменить уплотнительное кольцо круглого сечения

2 - 

заменить уплотнительное кольцо круглого сечения

3 - 

Масляный редукционный клапан для левой ГБЦ - 20 Нм

4 - 

Пустотелый болт -15 Нм

5 - 

Клапан форсунок охлаждения поршней - 25 Нм

6 - 

Масляная трубка

7 - 

заменить уплотнительное кольцо круглого сечения

8 - 

Масляный редукционный клапан для правой ГБЦ - 20 Нм

9 - 

заменить уплотнительное кольцо круглого сечения
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