Постараюсь подробно.

Удалось добыть Инструкция по обновлению программного обеспечения MMI для автомобилей, оснащённых MMI-High

(MMI2G), например, A8 (4E), A6 (4F), Q7 (4L), A5 (8T) и A4 (8K) через CD-привод автомобиля. 

Глава 4.

4. Изменение языка системы голосового управления MMI (SDS)

Указание:

Если нужно изменить язык системы голосового управления, выполнить опе-

рации, описываемые в данной главе; в противном случае пропустить главу!

􀂼 Для выполнения смены языка использовать CD обновления актуаль-

ного набора ПО из пакета дисков обновления MMI

Указать клиенту, что вследствие изменения языка станут непригодными для ис-

пользования прежние метки идентификации (названия радиостанций, дисков и

записи в адресной книге). Записи необходимо удалить в MMI через меню 'Setup -

Settings - Sprach Dialog System - alle Name Tags löschen' (Установки 􀂼 настрой-

ка 􀂼 Диалоговая система 􀂼 Удалить все имена) (см. Инструкцию по эксплуата-

ции).

1. Включить MMI.

2. Извлечь из CD-привода все диски.

3. Загрузить CD актуального комплекта обновления ПО надписью вверх в первый слот

CD-чейнджера или в одиночный CD-привод.

4. Выждать не менее 10 секунд, чтобы система успела проанализировать диск обновле-

ния 3

5. Соответствующей функциональной кнопкой активировать меню RADIO.

6. Одну за другой нажать кнопки SETUP и RETURN и удерживать их одновременно

нажатыми в течение примерно 5 секунд до смены индикации.

7. Посредством управляющей кнопки активировать обновление ПО.

В нашем случае - SDS 3500 DE  (0x0105)

8. Активировать обновление с CD-ROM нажатием управляющей кнопки.

9. Подождать 20 секунд, пока считываются метаданные.

10. Выбрать пункт 'Standard' и активировать его кнопкой управления.

11. В появившемся перечне выбрать и активировать управляющей кнопкой пункт 

'SDS D3'.

12. Выбрать и активировать подпункт 'Выбрать язык'.

13. Выбрать и активировать нажатием управляющей кнопки нужный язык. Напротив вы-

бранного языка появится галочка.

14. Дважды нажать кнопку RETURN. Cнова произойдёт вход в перечень для выбора.

Подпункт 'SDS D3' теперь помечен 'J'.

15. Активировать пункт 'Запустить загрузку' (Download starten) при помощи управляющей

кнопки в конце перечня.

16. Считать появившийся теперь текст указания. Выбрать и затем активировать кнопкой

управления пункт 'OK' в конце перечня.

Указание:

Возможно появление предупредительного сообщения об опасности поврежде-

ния блоков управления. В этом месте это сообщение можно проигнорировать.

17. Теперь проводится обновление, во время которого изменяется язык.

18. После проведения обновления автоматически появляется сообщение 'Starte

Applikationen' (запуск приложений). Подождать инициализации приведённых в перечне

приборов.

19. По завершении процедуры изменения языка выбрать и активировать кнопкой управ-

ления пункт 'Перезапуск MMI' в конце перечня.

20. Выключить MMI на 10 секунд, после чего снова включить.

21. Компонентами Infotainment можно вновь полноценно пользоваться только примерно

через 3-15 минут после первого цикла ВЫКЛ-ВКЛ, т.к. новый загруженный язык в это

время анализируется внутри системы.

22. Изменение языка в голосовой системе управления завершено, если при вклю-

чённом MMI голосовая система управления после нажатия управляющей кнопки

(PTT) на руле посредством тонального сигнала сообщает о своей готовности.

23. Теперь можно снова выключить MMI.

После всего этого входим в инженерное меню (Setup+Car) и надо снять галку в инженерном меню MMI-SETINGS-DOMAIN RUSSIA. поставить галки там же на "Late Navirecog.disabled", "SWDL manuell" и "SWDL ignore region/VMC" и произвести перезагрузку MMI.

Ну вот, пожалуй, и всё.
