	–  

	Очистить контактные поверхности между ГБЦ и крышками опор, на них не должно быть масла и смазки.



	–  

Нанести на -заштрихованные области- передней левой и задней правой внешних крышек тонкий слой герметика.
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	–  

	Нанести на -заштрихованные области- задней левой и передней правой внешних крышек опор тонкий слой герметика.
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  Инструкция

На -заштрихованные области- не должен попасть герметик.

–  

Прикрутить внешние крышки опор.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
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  Инструкция

Прокладки и уплотнительные кольца необходимо заменить.

–  

Установить сальники распределительных валов → Глава.

–  

Установить крышку головки блока цилиндров: левая → Глава, правая → Глава.

–  

Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения) → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
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  Инструкция

  

После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).

  

После работ над клапанным механизмом прокрутить двигатель от руки не менее двух оборотов, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.

Моменты затяжки
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