	
	 
	



	  
	  




	
	[bookmark: xlcqxi1f4jaen]Динамическая проверка и установка начала впрыска



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	-T10023- Накидной ключ с внутренним шестигранником



	  
	Тестер -V.A.G 1551- или тестер -V.A.G 1552- с проводом -V.A.G 1551/3-
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		  
	-V.A.G 1331- Динамометрический ключ (5...50 Нм)
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	Тщательная проверка и регулировка (при необходимости) начала впрыска должна проводиться после замены зубчатого ремня, а также после ослабления резьбовых соединений насоса ТНВД или шкива зубчатого ремня.



	–  
	Запустить двигатель.



	–  
	Считать блок изменяемых величин, группа индикаций 07, двигатель работает на холостом ходу.



	–  
	Проверить показания в поле 4 (температура охлаждающей жидкости).



	  
	Заданное значение: не менее 85 С



	Проверка может быть продолжена только по достижении заданной температуры охлаждающей жидкости.



	–  
	Провести базовую настройку, группа индикаций 04, двигатель работает на холостых оборотах.



	–  
	Проверить показания в поле 4.



	  
	Заданное значение: 100%



	–  
	Следить за показаниями в поле 2.



	  
	Заданное значение: „ поздно “



	–  
	Проверить показания в поле 3.



	  
	Заданное значение: 2 ° после ВМТ ± 2 °



	Если заданное значение не достигается, провести регулировку начала впрыска → Глава.
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		[bookmark: x-0n5ajtqtey]Регулировка момента впрыска



	–  
	Снять защиту зубчатого ремня впереди слева и справа.



	–  
	Проверить натяжение зубчатого ремня.



	Отметки должны находиться друг напротив друга.



	Если отметки не находятся друг напротив друга:



	–  
	Натянуть зубчатый ремень.



	–  
	Отвернуть гайку крепления натяжителя ремня, используя насадку торцевого ключа 22 -3078-.



	  
	  



		–  
	Поворачивайте ключ с внутренним шестигранником против часовой стрелки, пока отметки -1- не совпадут, затем затянуть гайку крепления.



	  
	Момент затяжки: 36 Нм
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		–  
	Ослабить болты -1- крепления приводной шестерни распредвала.



	–  
	Установить накидной ключ 22 на вал насоса -2- и слегка повернуть в следующих направлениях:



	A - 
	в направлении А - момент впрыска устанавливается в сторону более позднего впрыска



	B - 
	в направлении В - момент впрыска устанавливается в сторону более раннего впрыска
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	Ни в коем случае не ослаблять гайку -2-шестерни ТНВД. В противном случае будет сбита базовая настройка, которую нельзя произвести в условиях сервиса.



	–  
	Затянуть болты -1- шестерни распредвала.



	  
	Момент затяжки: 20 Нм



	–  
	Фактическое значение начала впрыска ещё раз сравнить с заданным значением → Глава.



	Если фактическое значение начала впрыска не соответствует заданному значению:



	–  
	Провести корректировку настройки шестерни топливного насоса.



	–  
	Установить защиту зубчатого ремня.
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