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Не говорит ни о чем кроме грядущего геморроя.

Дальше - больше.

Нужно снять подрамник. Иначе будет мешать.

На практике скажу так: «открутить проще рычаги от подрамника и серьги от балки».
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Этот пыльник тоже надо снять.
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К подрамнику крепиться жгут проводов. Крепление идиотское, поэтому просто оторвал.
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После снятия подрамника возникает вот такой вод вид…
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Это правая подушка двигателя. До стартера еще далеко…

Надо снять лапу с подушкой.

Три болта открутить не промблемма, а вот четвертый…

Новый этап извращенного секса.

Мешает кат. Их два и на одной трубе. Нужно открутить оба…

Это четвёртый болт лапы.
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Откручиваем 2 болта крепления жгута.
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Снимаем правый воздушный фильтр с коробом и параллельно защиту арки,
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Получается вот такой вод вид…

