Здравствуйте уважаемые.

Небольшое эссе о промблемме.

Приехала как-то к на м машина, А8 W12.

Капаеть масло у неё и стартерь барахлит.

Пытались осмотреть глазами и с помощью камеры, ничего не получаеться, глаза как у улитки должны быть и то хрен куда подлезешь.

Почитал все, что смог, любые серьёзные действия начинаются с фразы «снимите двигатель…»

Купил за счет клиента траверсу и вызвал его на ремонт.

И тут началось:

Как поставить траверсу, чтоб не согнуло крылья?

Что будет дальше?

Признаюсь, эту работу ни разу не делал.

Наконец все было готово и пошла работа, неспешная, т.к. машина дорогая и напортачить, значить, себе дороже.

Чуть не забыл. Снял впускной коллектор весь, иначе мнемся цепью.

Траверсу поставил так:
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Дальше, больше.

Откручиваем крепление коробки с обеих сторон:
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Откручиваем подушки двигателя с двух сторон:
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Далее отпускаем подрамник.

Не забудьте снять датчик дорожного просвета.

Если траверса хорошая, то можно не бояться. Хотя я  для начала подстраховывался «Что-то я очкую….
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Открывается вот такой вод вид…

