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Можно добраться до одной из гаек ката, верхней.
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Нижнюю открутить проще. 

ВНИМАНИЕ: болты на катах могут прокручиваться (нарвался) приходиться подваривать.
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Отсюда можно подлезть к другому болту. Сори, фотка плохая.
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За стойкой есть еще одна защита. Её надо снять.
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И вот вам открывается еще одна гайка ката.
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