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Да, забыл сказать, что нужно открутить хомут правой выхлопной трубы.

Хомута на катах крутятся если их ослабить но не везде.

И вот после всех этих геморроев мы получаем доступ к четвертому болту лапы двигателя. 
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Открутив его мы снимаем лапу вместе с подушкой и видим…
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Здесь уже все проще.

Откручиваем нижний болт, потом верхний длинный (его надо будет чутка поискать)
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И старте у вас в руках………..

К слову о течи масла.

Она обнаружилась из под натяжителя цепи. Работа по его снятию ещё впереди, но это уже не страшно.

