	Таблица кодировок для автомобилей США/Канада
	Кодировка

	A8 до 2001 г.
	00002

	S8 до 2001 г.
	00102

	A8 с 2002 г. 
	01002

	S8 с 2002 г. 
	01102



	
	  
	  



	Таблица кодировок автомобилей для всех остальных стран
	Кодировка

	A8
	00001

	S8 1) 
	00101

	A8 Выбор положения рычага селектора КПП „D“/„S“ на многофункциональном руле заблокирован 2) 
	01001

	S8 Выбор положения рычага селектора КПП „D“/„S“ на многофункциональном руле заблокирован 2) 
	01101

		  
	1) Некоторые модели S8 закодированы вследствие нового варианта блока управления на „00001“. Если нельзя перекодировать на „00101“, то блок управления менять не следует! Для таких блоков управления кодировка „00001“ является правильной.



	  
	2) На автомобилях с многофункциональным рулем можно переключаться на повышенную или пониженную передачу в положении рычага селектора КПП „D“ и „S“ посредством нажатия на клавишу + или -. Эту функцию можно заблокировать кодировкой „01001“ или „01101“ (на S8).






