Должно быть примерно так:

AUDI 1994-1997 ANTI-THEFT CONTROL UNIT 4A0.953.234


Подключение:
разъем 12 pin 02,03 – петля считывателя
06 – контрольная лампа на панели приборов
09 – W-wire - выход к блоку управления двигателем
10 – K-line – на диагностический разъем
08,11 – корпус
12 - +12в (кл.15)
01,04,05,07 – не используются

MCU NEC AUIM-V18
EEPROM 93C466(93C46CM6) !!! читать в формате 128*8 – 7addr-8data !!!

----------------------------------------------------------------------

0000: 54 37 89 81 92 28 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0010: 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B

0020: 05 2C 00 00 04 04 05 13 A5 A5 FF 6B 34 12 34 12

0030: A5 A5 77 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55

0060: 86 46 44 C3 86 C1 FE 6C 86 5E BD BE 86 A6 13 AD

0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


#00-#04 – ID ( AUZ9Z0T7898192 D77 )

#05 – контрольная сумма ID

#08,#09 – коды ошибок иммо ( !!! очистить !!! )

#24,#25 – количество ключей

#2C-#2F – логин в hex-представлении – !!! читать 1234(hex)=4660(dec) !!!

#28,#29,#30,#31 – код ЭБУ

#5F – контрольная сумма кодов ключей

#60-#7F – коды ключей (группы по 4 байта), максимум восемь ключей
