	Принцип действия обогрева ветрового стекла



	
	  
	  


	  

	Блок управления обогрева ветрового стекла -J505--A- установлен в багажнике слева под аккумулятором -A- (автомобильный аккумулятор).



	  

Управление блоком управления обогрева ветрового стекла -J505--A- осуществляется с переднего блока управления и индикации, блока управления Climatronic -J255-, → Тестер VAS 5051 в режиме "Ведомый поиск неисправностей" (Считать блок измеряемых величин).

–  

После каждого пуска холодного двигателя, если наружная температура ниже + 5° C и передний блок управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- настроен на режим „Автом.“. Температура на переднем блоке управления и индикации, блоке управления Climatronic -J255- должна быть настроена так, чтобы климатическая установка работала в режиме отопления и измеряемая величина ни на одном из датчиков (датчик температуры на выходе левого дефлектора -G150-, датчик температуры на выходе правого дефлектора -G151-) не превышала + 35 °C. Длительность обогрева в зависимости от наружной температуры воздуха составляет не более 6 минут (при -40°).

–  

При выборе режима „Оттаивание“ на переднем блоке управления и индикации, блоке управления Climatronic -J255-, если наружная температура ниже + 5° C. Длительность обогрева в зависимости от наружной температуры воздуха составляет от 2 до 6 минут. Во время работы обогрева ветрового стекла в кнопке Defrost мигает контрольная лампа включения. Сигнал на включение подается только при работающем двигателе.

  

Блок управления обогрева переднего стекла -J505- переднего стекла -А- включает обогрев переднего стекла, если выполнены следующие предельные условия.

–  

Передний блок управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- настраивает блок управления обогрева ветрового стекла -J505-.

–  

Напряжение на блоке управления обогрева ветрового стекла -J505- составляет более 12,70 в.

–  

Блок управления обогреваемого лобового стекла -J505- не перегрет.

  

Блок управления обогрева ветрового стекла -J505- управляется с переднего блока управления и индикации, блока управления Climatronic -J255- с помощью линии передачи данных, если в блоке управления обогрева ветрового стекла -J505- имеется условие, не допускающее включение обогрева ветрового стекла, то по этой линии передачи данных на блок управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- поступает сообщение, что обогрев ветрового стекла не должен быть включен, → тестер VAS 5051 в режиме "Ведомый поиск неисправностей".
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	  

	Электрическое сопротивление металлической фольги -1- в ветровом стекле с обогревом -Z2- составляет ок. 1,9 Ом. Для обеспечения максимально возможной мощности обогрева ветрового стекла, составляющей около 1000 Вт, требуется напряжение, превышающее напряжение бортовой сети. Блок управления обогрева переднего стекла -J505- для обогрева переднего стекла -Z2- преобразует бортовое напряжение в переменное напряжение; оно составляет в зависимости от бортового напряжения от 25 до 48 В. При напряжении на блоке управления обогрева переднего стекла -J505- свыше 13,10 В, настройка обогрева переднего стекла -Z2- осуществляется с напряжением больше 41 В (при макс. 48 В), → тестер VAS 5051 в режиме "Ведомый поиск неисправностей".


	  

Чтобы не перегрузить бортовую сеть, блок управления обогреваемого ветрового стекла -J505- регулирует мощность обогрева, подаваемую на обогреваемое ветровое стекло; эта мощность составляет 200 Вт при бортовом напряжении 12,70 В и изменяется бесступенчато до 1000 Вт при 13,10 В. Чтобы избежать падения бортового напряжения при включении обогрева лобового стекла, блок управления обогреваемого лобового стекла -J505- допускает повышение выдаваемой мощности на величину, не более 200 Вт в секунду.

  

Чтобы при коротком замыкании или обрыве цепи прекратить подачу сигнала на включения обогрева ветрового стекла -Z2-, блок управления обогрева ветрового стекла -J505- опрашивает сопротивление обогрева ветрового стекла -Z2-. Если измеренное сопротивление ниже ок. 1,5 Ом (короткое замыкание) или больше ок. 3,3 Ом (разрыв или переходное сопротивление), то блок управления обогрева ветрового стекла -J505- не включает или отключает обогрев стекла, → Тестер VAS 5051 в режиме "Ведомый поиск неисправностей"..

  

Настройка обогрева ветрового стекла -Z2- осуществляется при диагностике исполнительных элементов только до температуры в салоне 40 °C. Если температура выше, то на дисплее тестера, например, может появиться „Функция неизвестна“ или „Функция в данный момент не может быть выполнена“ → диагностический комплекс VAS 5051 в режиме "Ведомый поиск неисправностей".
  

Функция включения блока управления обогреваемого ветрового стекла -J505- может быть проверена, например, при помощи мультиметра -V.A.G 1715-. Уложить для этого токоизмерительные клещи мультиметра -V.A.G 1715- через плюсовой провод от блока управления обогрева переднего стекла -J505- к обогреву переднего стекла -Z2- и выбрать на мультиметре -V.A.G 1715- функцию „Измерение тока с помощью токоизмерительных клещей“. Показание на мультиметре -V.A.G 1715- изменяется с ок. 0 A на значение больше 7 A
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