Снимите боковую вентиляционную решетку.
[image: Расположение винта крепления (А)]
Через открывшееся отверстие после снятия боковой вентиляционной решетки снизу выверните винт крепления верхней боковой вентиляционной решетки
Снимите вещевой ящик со стороны пассажира или панель нижней отделки панели приборов со стороны водителя
[image: Расположение винта крепления и снятие боковой вентиляционной решетки]
Через открывшееся отверстие снизу выверните винт крепления вентиляционной решетки
[image: Приспособление из проволоки диаметром 3 мм для демонтажа центральной секции панели приборов]Рис. 17–11. Приспособление из проволоки диаметром 3 мм для демонтажа центральной секции панели приборов: X = 6 мм
Изготовьте из стальной проволоки диаметром 3 мм приспособление для демонтажа центральной секции панели приборов
[image: Использование приспособления из проволоки (1), установленного в отверстия (2) для снятия вентиляционной решетки из центральной секции панели приборов]
Закрепите приспособление через вентиляционную решетку в отверстиях корпуса вентиляционной решетки. Аккуратно извлеките вентиляционную решетку из центральной секции панели приборов.
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