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Версия 1.24
Блоки измеряемых величин
001 - 009 ....... Общая информация о состоянии систем а/м
010 - 019 ....... Зажигание
020 - 029 ....... Антидетонационное регулирование
030 - 049 ....... Лямбда-регулирование / катализатор
050 - 059 ....... Регулировка частоты вращения
060 - 069 ....... Управление дроссельнои заслонки
070 - 079 ....... Снижение количества/токсичности ОГ
080 - 089 ....... Специальные функции / биты кода готовности
090 - 097 ....... Увеличение мощности
098 - 100 ....... Совместимость блоков
101 - 109 ....... Впрыск топлива
110 - 119 ....... Контроль нагрузки
120 - 129 ....... Связь между блоками управления
130 - 139 ....... Система охлаждения
170 ....... Управление стартера
Блок измеряемых величин 001:
Общая информация
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОЖ °C
3)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 1, %
4)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 2, %
Блок измеряемых величин 002:
Общая информация (системы с расходомером воздуха)
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Количество воздуха, г/с
Блок измеряемых величин 002:
Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Давление во впускном коллекторе, мбар
Блок измеряемых величин 002:
Общая информация (системы с двумя расходомерами воздуха)
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Количество воздуха 1, г/с
4)Количество воздуха 2, г/с
Блок измеряемых величин 003:
Общая информация (системы с расходомером воздуха)
1)Число оборотов, об/мин
2)Количество воздуха, г/с
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
Блок измеряемых величин 003:
Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)
1)Число оборотов, об/мин
2)Давление во впускном коллекторе, мбар
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
Блок измеряемых величин 004:
Общая информация
1)Число оборотов, об/мин
2)Напряжение, В
3)Температура ОЖ °C
4)Температура воздуха на впуске, °C
Блок измеряемых величин 005:
Общая информация
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Скорость, км/ч
4)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)
LL: Холостои ход
TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
S: Принудительныи холостои ход
BA: Обогащение при разгоне
Блок измеряемых величин 006:
Общая информация
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура воздуха на впуске, °C
4)Корректировка относительно высоты над уровнем моря, %
(отношение к исходному уровню; 0% = 0 м; -50% = 5000 м; +20% = -2000 м)
Блок измеряемых величин 007:
Общая информация BDE
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура ОЖ °C
4)Режим работы BDE
Блок измеряемых величин 008:
Общая информация, усилитель тормозов (без базовои установки)
1)Состояние тормознои системы, включена/выключена
2)Напряжение электропитания, В
3)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.
4)Давление в усилителе тормозов, мбар
Блок измеряемых величин 008:
Общая информация, давление во впускном коллекторе (без базовои установки)
1)Состояние тормознои системы, включена/выключена
2)Напряжение электропитания, В
3)Давление во впускном коллекторе, мбар
4)Давление в усилителе тормозов, мбар
Блок измеряемых величин 008:
Общая информация, усилитель тормозов Базовая установка
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота
вращенияувеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Состояние тормознои системы, включена/выключена
2)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.
3)Давление в усилителе тормозов, мбар
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 009:
Продление интервала ТО
1)Уровень масла, мм
2)Критическии уровень масла, мм
3)Сигнал расхода топлива [μ л]
4)Эквивалент расхода
Блок измеряемых величин 010:
Зажигание
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
Блок измеряемых величин 011:
Зажигание
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОЖ °C
3)Температура воздуха на впуске, °C
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
Блок измеряемых величин 012:
Настроика распределителя
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны low-high
4)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны high-low
Блок измеряемых величин 014:
Распознавание пропусков зажигания
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Общии счетчик пропусков зажигания, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин 015:
Распознавание пропусков зажигания
1) Счетчик цил. 1, n
2) Счетчик цил. 2, n
3) Счетчик цил. 3, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин 016:
Распознавание пропусков зажигания
1) Счетчик цил. 4, n
2) Счетчик цил. 5, n
3) Счетчик цил. 6, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин 017:
Распознавание пропусков зажигания
1) Счетчик цил. 7, n
2) Счетчик цил. 8, n
3) Счетчик цил. 9, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин 018:
Окно индикации нагрузки/частоты вращения, распознание пропусков зажигания
(пропусков зажигания не обнаружено: 0 во всех положениях)
1)минимальная частота вращения, об/мин
2)максимальная частота вращения, об/мин
3)минимальная нагрузка, %
4)максимальная нагрузка, %
Блок измеряемых величин 019:
Распознавание пропусков зажигания
1) Счетчик цил. 10, n
2) Счетчик цил. 11, n
3) Счетчик цил. 12, n
4
)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин 020:
Антидетонационное регулирование
1)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала
2)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала
3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала
4)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 021:
Антидетонационное регулирование
1)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала
2)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала
3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала
4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 022:
Антидетонационное регулирование
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала
4)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 023:
Антидетонационное регулирование
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала
4
)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 024:
Антидетонационное регулирование
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала
4)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 025:
Антидетонационное регулирование
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала
4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 026:
Напряжение датчиков детонации
1)Цил. 1, В
2)Цил. 2, В
3)Цил. 3, В
4)Цил. 4, В
Блок измеряемых величин 027:
Напряжение датчиков детонации
1)Цил. 5, В
2)Цил. 6, В
3)Цил. 7, В
4)Цил. 8, В
Блок измеряемых величин 028: Базовая установка
Проверка датчиков детонации
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура ОЖ °C
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 029:
Зарезервировано для адаптации антидетанационного регулирования
Блок измеряемых величин 030: V-образныи двигатель,
статус лямбда-зондов
1) Ряд цилиндров 1, зонд 1
(значение 5-значного цифрового блока)
4 2 3 1 0
X Включено регулирование
X Зонд готов к работе
X Подогрев зонда включен
X Очистка катализатора включена
X свободно
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2
(значение 4-значного цифрового блока)
3 2 1 0
X Регулировка включена (I-часть)
X Зонд готов к работе
X Подогрев зонда включен
X Регулировка включена (P-часть)
3) Ряд цилиндров 2, зонд 1
(значение 5-значного цифрового блока)
4 2 3 1 0
X Включено регулирование
X Зонд готов к работе
X Подогрев зонда включен
X Очистка катализатора включена
X свободно
4) Ряд цилиндров 2, зонд 2
(значение 4-значного цифрового блока)
3 2 1 0
X Регулировка включена (I-часть)
X Зонд готов к работе
X Подогрев зонда включен
X Регулировка включена (P-часть)
Блок измеряемых величин 030: рядныи двигатель,
статус лямбда-зондов
1) Ряд цилиндров 1, зонд 1
(значение 5-значного цифрового блока)
4 2 3 1 0
X Включено регулирование
X Зонд готов к работе
X Подогрев зонда включен
X Очистка тализатора включена
каX свободно
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2
(значение 4-значного цифрового блока)
3 2 1 0
X Регулировка включена (I-часть)
X Зонд готов к работе
X Подогрев зонда включен
X Регулировка включена (P-часть)
3) Ряд цилиндров 1, зонд 3
(значение 4-значного цифрового блока)
3 2 1 0
X Регулировка включена (I-часть)
X Зонд готов к работе
X Подогрев зонда включен
X Регулировка включена (P-часть)
4)не используется
Блок измеряемых величин 031: V-образныи двигатель,
напряжение лямбда-зондов
1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, В
2)Ряд цилиндров 1, зонд 2, В
3)Ряд цилиндров 2, зонд 1, В
4)Ряд цилиндров 2, зонд 2, В
Блок измеряемых величин 031: рядныи двигатель,
напряжение лямбда-зондов
1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, В
2)Ряд цилиндров 1, зонд 2, В
3)не используется
4)не используется
Блок измеряемых величин 031: V-образныи двигатель,
стабильные лямбда-зонды
1)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1
2)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1
3)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 2
4)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 2
Блок измеряемых величин 031: рядныи двигатель,
стабильные лямбда-зонды
1)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1
2)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1
3)не используется
4)не используется
Блок измеряемых величин 032: V-образныи двигатель,
адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)
1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %
2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %
3)Ряд цилиндров 2, зонд 1, холостои ход, %
4)Ряд цилиндров 2, зонд 1, частичная нагрузка, %
Блок измеряемых величин 032: рядныи двигатель,
адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)
1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %
2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %
3)не используется
4)не используется
Блок измеряемых величин 033: V-образныи двигатель,
величина лямбда-регулирования
1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %
2)Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В
3)Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, %
4)Ряд цилиндров 2, напряжение лямбда-зонда, В
Блок измеряемых величин 033: рядныи двигатель,
величина лямбда-регулирования
1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %
2)Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В
3)не используется
4)не используется
Блок измеряемых величин 033: V-образныи двигатель,
величина лямбда-регулирования, стабильныи лямбда-зонд
1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %
2)Ряд цилиндров 1, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В
3)Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, %
4)Ряд цилиндров 2, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В
Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.- стабильные зонды
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Величина динамики, ряд цил. 1 или 3
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 035: V-образныи двигатель, Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1600 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 2 или 4, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 2 или 4, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 035: V-образныи двигатель, Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.- стабильные зонды
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до
1600 об/мин -> "Тест ВКЛ" - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 2 или 4, °C
3)Величина динамики, ряд цил. 2 или 4
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 036: V-образныи двигатель, Базовая установка
диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 – «Ряд 2, зонд 2 исправен»
1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен
Блок измеряемых величин 036: рядныи двигатель, Базовая установка
диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 – «Ряд 2, зонд 2 исправен»
1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 неисправен
Блок измеряемых величин 037: Базовая установка
Лямбда-зонды, ряд. Цил 1, дельта-лямбда
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до
1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Нагрузка, %
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В
3)Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 037: Базовая установка
Лямбда-зонды, ряд. цил 1, дельта-лямбда – стабильные зонды
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Нагрузка, %
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В
3)Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 038: V-образныи двигатель, Базовая установка
Лямбда-зонды, ряд. Цил 2, дельта-лямбда
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до
1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»
1)Нагрузка, %
2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В
3)Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс]
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 038: V-образныи двигатель, Базовая установка
Лямбда-зонды, ряд. цил 2, дельта-лямбда – стабильные зонды
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота
вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»
1)Нагрузка, %
2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В
3)Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс]
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 039: V-образныи двигатель, Базовая установка
Лямбда-зонды, расположенные после катализатора, перепутаны
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически дТест ВКЛ"
о 1800 об/мин -> "- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Количество воздуха, г/с
2)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 039: рядныи двигатель, Базовая установка
Лямбда-зонды 2 и 3 перепутаны
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически дТест ВКЛ"
о 1800 об/мин -> "- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Количество воздуха, г/с
2)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 040: V-образныи двигатель,
подогреватели лямбда-зондов, сопротивление проводки подогревателеи
1)Нагревательныи резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 1, Ω
2)Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.
3)Нагревательныи резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 2, Ω
4)Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.
Блок измеряемых величин 041: V-образныи/рядныи двигатель,
подогреватель зонда, ряд цил. 1
1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 1, Ω
2)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 1, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 2, Ω
4)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
Блок измеряемых величин 042: рядныи двигатель,
Подогреватель лямбда-зонда
1)Внутреннее сопротивление, Ом
2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
3)
4)
Блок измеряемых величин 042: V-образныи двигатель,
подогреватели зондов, провода отсоединены от подогревателеи
1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 1, Ω
2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 2, Ω
4)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 2, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
Блок измеряемых величин 044: Базовая установка
Старение зонда послк кат., ряд цил. 2
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до
1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 1, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 4, зонд 2 исправен/ ряд 4, зонд 2 неисправен
Блок измеряемых величин 044: Базовая установка
Старение зонда послк кат., рядныи двигатель
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до
1800 об/мин -> "Тест ВКЛ" - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура катализатора, °C
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 3 исправен/ ряд 3, зонд 3 неисправен
Блок измеряемых величин 045:
не используется
Блок измеряемых величин 046: Базовая установка
Проверка конвертации катализатора, ряд 1/3
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044
должен завершиться выводом сообщениисправно/в норме"
я "- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура катализатора, ряд цил. 1, °C
3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 1
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 1 исправен/ кат. ряда 1 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 3 исправен/ кат. ряда 3 неисправен
Блок измеряемых величин 047: Базовая установка
Проверка конвертации катализатора, ряд 2/4
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044
должен завершиться выводом сообщениисправно/в норме"
я "- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 2 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C
3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 2
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 2 исправен/ кат. ряда 2 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 4 исправен/ кат. ряда 4 неисправен
Блок измеряемых величин 048: Базовая установка
Термическая диагностика кат., ряд 1 (BDE)
1)Режим работы BDE
1 2 3 4 5 6 7 8
X однородн.
X однородн. бедн.
X однородн./послоин., дополнит. впрыск
X послоин.
X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
X свободно
X свободно
X с битом «однородн.» антидетонационная защита
2)Количество шагов проверки
3)Экзотермическое увеличение температуры, К
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 049: Базовая установка
Термическая диагностика кат., ряд 2 (BDE)
1)Режим работы BDE
1 2 3 4 5 6 7 8
X однородн.
X однородн. бедн.
X однородн./послоин., дополнит. впрыск
X послоин.
X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
X свободно
X свободно
X с битом «однородн.» антидетонационная защита
2)Количество шагов проверки
3)Экзотермическое увеличение температуры, К
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 050: системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
Увеличение частоты вращения
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Подогрев заднего стекла/команда климатическои установки, вкл/выкл
4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить
Блок измеряемых величин 050: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
Увеличение частоты вращения
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Сигнал климатическои установки, вкл/выкл
4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить
Блок измеряемых величин 051:
Частота вращения, включение передач
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Передача (только для АКП), 0…7
P,N = 0
передача = 1…6
R = 7
4)Напряжение АКБ, В
Блок измеряемых величин 052: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
Увеличение частоты вращения
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Готовность климатическои установки, вкл/выкл
4)Подогрев заднего/ветрового стекла, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 053:
Увеличение числа оборотов вследствие увеличения нагрузки на генератор
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Напряжение АКБ, В
4)Нагрузка на генератор, % или Нм или Вт
Блок измеряемых величин 054:
Регулятор холостого хода/датчик холостого хода
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)
Холостои ход
LL: Холостои ход
TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
S: Принудительныи холостои ход
BA: Обогащение при разгоне
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %
Блок измеряемых величин 054:
Регулятор х.х./датчик х.х. в а/м с электроннои педалью акселератора
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)
Холостои ход
LL: Холостои ход
TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
S: Принудительныи холостои ход
BA: Обогащение при разгоне
3)Датчик 1 положения педали акселератора (потенциометр), %
4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %
Блок измеряемых величин 055: системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Регулятор х.х.
3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.
4)Режимы работы
(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен
0 всегда 0
X Рулевое колесо повернуто до упора
X Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 055: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Регулятор х.х.
3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.
4)Режимы работы
(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Климатич. уст. готова к работе
X Обогрев заднего стекла включен
X Рулевое колесо повернуто упора
доX Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 056: системы без открывания заднего стекла/климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Регулятор х.х.
4)Режимы работы
(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен
0 всегда 0
X Рулевое колесо повернуто упора
доX Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 056: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Количество воздуха, регулятор х.х.
4)Режимы работы
(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6
X Компрессор клим. уст. включен
X Включена передача
X Климатич. уст. готова к работе
X Обогрев заднего стекла включен
X Рулевое колесо повернуто до упора
X Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 057:
Стабилизация х.х, сигнал давления компрессора / моментальныи сигнал
1)Число оборотов фактич., об/мин
2)Число оборотов номин., об/мин
3)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить
4)Коэффициент заполнения, датчик давления/давление в климатическои системе, %/бар
Блок измеряемых величин 058: только для а/м с электрогидравлическими опорами двигателя
опоры двигателя
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Опора двигателя, правая, вкл/выкл
4)Опора двигателя, левая, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 058: для а/м электрогидравл. опорами двигателя и КП
опоры двигателя/КП
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Опора двигателя 1/2, вкл/выкл
4)Опора КП 1/2, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 060: а/м с ESB Базовая установка
адаптация ESB
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
2)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %
3)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)
Холостои ход
LL: Холостои ход
TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
S: Принудительныи холостои ход
BA: Обогащение при разгоне
4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
