Блок измеряемых величин 100:
Код готовности (из соображении совместимости со старыми системами)
1)Биты готовности (закрытая проверка)
1= не закрыто
0= закрыто
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Катализаторы
X Прогрев катализатора
X Система AKF
X Система SL
X Климатическая установка
X Лямбда-зонды
X Подогрев лямбда-зонда
X AGR
Номинальное значение:00000000
2)Температура ОЖ °C
3)Время с момента пуска двигателя, с
4)Статус OBD
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8
X цикл прогрева (warm-up) не обнаружен
X цикл прогрева (warm-up) обнаружен
X свободно
X свободно
X не менее 1 Fehler erkannt/Ошибки не обнаружены
X Trip
X обнаружен цикл движения (driving-cycle)
X MIL вкл.
1: Описание выполнено
0: Описание не выполнено
Блок измеряемых величин 101: система с расходомером воздуха
Впрыск
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Количество воздуха, г/с
Блок измеряемых величин 101: система с контролем давления во впускном коллекторе
Впрыск
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Давление во впускном коллекторе, мбар
Блок измеряемых величин 102:
Впрыск
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОЖ °C
3)Температура воздуха на впуске, °C
4)Средняя продолжительность впрыска, мс
Блок измеряемых величин 103:
Регулируемыи (на основе потребности) топливныи насос
1)Фактическое давление топлива, мбар
2)I-регулятор давления топлива, %/мбар
3)Адаптирующая величина EKP, %/мбар
4)Адаптация топливного насоса, тест выкл, выполняется адаптация / адаптация в норме / ошибка
Блок измеряемых величин 104:
Стартовые адаптирующие величины
1)Стартовая температура двигателя, °C
2)Температурныи адаптационныи фактор 1, %
3)Температурныи адаптационныи фактор 2, %
4)Температурныи адаптационныи фактор 3, %
Блок измеряемых величин 105:
Отключение цилиндров
1)Число оборотов, факт., об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура ОЖ °C
4)Отключение, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 106:
Давление топлива
1)Давление топлива в рампе, бар
2)Электрическии топливныи насос 1 / 2, выкл/вкл или %PWM
3)Электрическии топливныи насос 3 / 4, выкл/вкл или %PWM
4)Время с момента прекращения работы, с
Блок измеряемых величин 107: V-образныи двигатель, Базовая установка,
Лямбда-регулирование
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Число оборотов, об/мин
2)Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %
3)Лямбда-регулятор, ряд 2 (наиденная величина), %
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 107: рядныи двигатель, базовая установка,
лямбда-регулирование
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Число оборотов, об/мин
2)Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %
3)Температура ОГ (после фильтрации), °C
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 108:
не используется
Блок измеряемых величин 109:
не используется
Блок измеряемых величин 110:
нагрузка, обогащение при полнои нагрузке
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОЖ, °C
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
Блок измеряемых величин 111:
Регулировка давления наддува
1)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 1, %
2)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 2, %
3)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 3, %
4)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 4, %
Блок измеряемых величин 112: рядныи двигатель
Температура ОГ
1)Температура ОГ, ряд 1, °C
2)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %
3)Рассчитанная температура ОГ, °C
4)Смоделированная температура ОГ, °C
Блок измеряемых величин 112: рядныи двигатель
Температура ОГ
1)Температура ОГ, ряд 1, °C
2)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %
3)Температура ОГ, ряд 2, °C
4)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 2, %
Блок измеряемых величин 113:
Нагрузка, обогащение при полнои нагрузке
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Давление окружающего воздуха, мбар
Блок измеряемых величин 114:
Регулировка давления наддува
1)Номинальная нагрузка без корректировки, %
2)Номинальная нагрузка после корректировки, %
3)Фактическая нагрузка, %
4)Коэффициент заполнения сигнала, клапан давления наддува, %
Блок измеряемых величин 115:
Регулировка давления наддува
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Давление наддува, номинальная величина, мбар
4)Давление наддува, фактическая величина, мбар
Блок измеряемых величин 116:
Регулировка давления наддува
1)Число оборотов, об/мин
2)Корректирующии коэффициент, топливо, %
3)Корректирующии коэффициент, температура ОЖ %
4)Корректирующии фактор, температура воздуха на впуске, %
Блок измеряемых величин 117:
Регулировка давления наддува
1)Число оборотов, об/мин
2)Положение педали акселератора, %
3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
4)Давление наддува, номинальная величина, мбар
Блок измеряемых величин 118:
Регулировка давления наддува
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура воздуха на впуске, °C
3)Коэффициент заполнения клапана LDR, %
4)Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар
Блок измеряемых величин 119:
Регулировка давления наддува
1)Число оборотов, об/мин
2)Актуальная адаптирующая величина регулировки давления наддува, %
3)Коэффициент заполнения клапана регулировки давления наддува (LDR), %
4)Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар
Блок измеряемых величин 120:
ASR/FDR
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Номинальныи момент ASR/FDR, Нм
3)Крутящии момент двигателя, Нм
4)Статус, сообщение: ASR активирована / ASR не активирована
Блок измеряемых величин 121:
не используется
Блок измеряемых величин 122:
КП
1)Число оборотов двигателя, об/мин
2)Номинальныи момент КП, Нм
3)Крутящии момент двигателя, Нм
4)Статус, сообщение: ограничение двигателя/нет ограничения
Блок измеряемых величин 123:
Зарезервирован для сообщении шины CAN
Блок измеряемых величин 124:
Зарезервирован для сообщении шины CAN
Блок измеряемых величин 125:
Сообщения шины CAN
1)КП, информация об оборудовании
- : нет сообщении, если система отсутствует во всех сообщениях шины CAN
КП 0: сообщение еще не получено
КП 1: сообщение получено
2) ABS, информация об оборудовании
ABS 0
ABS 1
3)Комбинация приборов, информация об оборудовании
Комбинация приборов 0
Комбинация приборов 1
4)Климатическая установка, информация об оборудовании
Климатическая установка 0
Климатическая установка 1
Блок измеряемых величин 126:
Сообщения шины CAN
1)Система контроля дистанции, информация об оборудовании
Система контроля дистанции 0
Система контроля дистанции 1
2)Датчик угла поворота рулевого колеса, информация об оборудовании
Датчик угла поворота рулевого колеса 0
Датчик угла поворота рулевого колеса 1
3)Подушки безопасности, информация об оборудовании
Подушки безопасности 0
Подушки безопасности 1
4)Центральныи коммутационныи блок
Центральныи коммутационныи блок 0
Центральныи коммутационныи блок 1
Блок измеряемых величин 127:
Сообщения шины CAN
1)Полныи привод, информация об оборудовании
Полн.привод 0
Полн.привод 1
2)Регулировка дорожного просвета, информация об оборудовании
Регулировка дорожного просвета 0
Регулировка дорожного просвета 1
3)Рулевое колесо, информация об оборудовании
Рул.колесо 0
Рул.колесо 1
4)Усилитель тормозов, информация об оборудовании
Усилитель тормозов 0
Усилитель тормозов 1
Блок измеряемых величин 128:
Сообщения шины CAN
1)Электронныи замок зажигания, информация об оборудовании
Эл. замок зажигания 0
Эл. замок зажигания 1
2)Датчик NOx 1, информация об оборудовании
Датчик NOx 1 0
Датчик NOx 1 1
3)Датчик NOx 2, информация об оборудовании
Датчик NOx 2 0
Датчик NOx 2 1
4)Блок управления двигателя /Slave
Блок упр. двигателя 0 / Slave_1 0
Блок упр. двигателя 1 / Slave_1 1
Блок измеряемых величин 129:
Сообщения шины CAN
1)Управление АКБ/бортовои сети, информация об оборудовании
Управление бортовои сети 0
Управление бортовои сети 1
2)Датчик уровня масла/продленныи интервал ТО (датчик TOG), информация об оборудовании
Уровень масла 0
Уровень масла 1
3)Диагностическии интерфеис шин данных, информация об оборудовании
Диагн. интерфеис шин данных 0
Диагн. интерфеис шин данных 1
4) -
Блок измеряемых величин 130: базовая установка,
Система охлаждения с электронным управлением
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Температура на выходе из двигателя, °C
2)Температура на выходе из радиатора, °C
3)Коэффициент заполнения сигнала термостата, %
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 131:
Система охлаждения с электронным управлением
1)Температура на выходе из двигателя, °C
2)Температура на выходе из двигателя, номинальная, °C
3)Температура на выходе из радиатора, °C
4)Коэффициент заполнения сигнала термостата, %
Блок измеряемых величин 132:
Система охлаждения с электронным управлением
1)Температура на выходе из радиатора, номинальная, °C
2)Разница температур на выходе из двигателя/радиатора, °C
3)Потенциометр нагрева
4)Статус системы охлаждения
(значение 8-значного цифрового блока)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Система исправна
X Управление термостата работает
X Управление вентилятора работает
X Регулируемое отклонение (0 > номин. темп.; 1 < номин. темп.)
X Режим вентилятора 2, активен
X Режим вентилятора 1, активен
X Дополнительныи насос ОЖ
X Закодирован режим для стран с жарким климатом
(1=условие выполнено; 0=условие не выполнено)
Блок измеряемых величин 133:
Система охлаждения с электронным управлением
1) -
2) -
3) -
4)Статус
(значение 8-значного цифрового блока)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Конфигурация вентилятора допустима
X 0 = один вентилятор / 1 = два вентилятора
X Определение конфигурации вентилятора закрыто
X свободно
X свободно
X свободно
X свободно
X свободно
Блок измеряемых величин 134:
Температуры
1)Температура масла, °C
2)Температура окружающего воздуха, °C
3)Температура воздуха на впуске, °C
4)Температура на выходе из двигателя, °C
Блок измеряемых величин 135:
Управление вентилятора
1)Температура на выходе из радиатора, фактическая, °C
2)Коэффициент заполнения, управление вентилятора 1, %
3)Коэффициент заполнения, управление вентилятора 2, %
4)Температура контура привода, вентилятор радиатора, °C
Блок измеряемых величин 136:
Реле управления вентилятора
1)Реле 1, вкл/выкл
2)Реле 2, вкл/выкл
3)Дополнительныи насос ОЖ, насос ВЫКЛ/ВКЛ
4
)Работа вентилятора после выключения двигателя, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 137:
Сигнал включения климатическои установки
1)Вход AC, вкл/выкл
2)Компрессор климатическои установки, вкл/выкл
3)Датчик высокого давления / давление в климатическои системе, вкл/выкл/бар
4)Потребность климатическои установки в работе вентилятора, %
Блок измеряемых величин 138:
Диагностика термостата
1)Температура пуска двигателя, °C
2)Среднее количество потребляемого воздуха, г/с
3)Средняя скорость а/м, км/ч
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена
Блок измеряемых величин 139:
Диагностика термостата
1)Температура двигателя при диагностике, °C
2)Интегральное фактическое количество воздуха, кг
3)Интегральное номинальное количество воздуха, кг
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена
Блок измеряемых величин 140: Bosch HDP1 базовая установка,
клапан регулировки давления
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Коэффициент заполнения, клапан регулировки давления, %
2)Давление в рампе, номинальное, бар
3)Давление в рампе, фактическое, бар
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 140: Bosch HDP2 базовая установка,
клапан регулировки количества
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Разница между углом открытия/углом закрытия, ° поворота коленвала
2)Давление в рампе, номинальное, бар
3)Давление в рампе, фактическое, бар
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 140: Hitachi
Клапан регулировки количества
1)Угол закрытия, клапан регулировки количества, ° поворота коленвала
2)Угол открытия, клапан регулировки количества, ° поворота коленвала
3)Давление в рампе, фактическое, бар
4)Статус
(значение 8-значного цифрового блока)
1 2 3 4 5 6 7 8
X 1 = включ. / 0 = не включ.
X свободно
X свободно
X свободно
X свободно
X свободно
X свободно
X свободно
Блок измеряемых величин 141: Bosch HDP
Система подачи топлива
1)Регулятор давления в рампе, бар
2)Регулятор давления в рампе
3)Регулятор давления в рампе, переменная часть
4)Статус нагнетательнои системы рампы
Блок измеряемых величин 141: Hitachi
Система подачи топлива
1)Адаптация системы высокого давления, бар
2)Регулируемая часть, мм3
3)Общии объем, мм3
4)Давление в рампе (фактическое), бар
Блок измеряемых величин 142: регулировка в двух точках базовая установка,
Заслонка впускного канала для BDE
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Фактическое положение заслонки впускного канала, %
2)Номинальное положение заслонки впускного канала, %
3)Напряжение потенциометра LBK, величина смещ
ения, В 4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 142: непрерывное регулирование базовая установка,
Заслонка впускного канала для BDE
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Напряжение, верхнее краинее положение, В
2)Напряжение, нижнее краинее положение, В
3)Статус адаптации, n
4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 143: непрерывное регулирование
Заслонка впускного канала для BDE
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), %
4)Режим работы BDE
(значение 8-значного цифрового блока)
1 2 3 4 5 6 7 8
X однородн.
X однородн. бедн.
X однородн./послоин., дополнит. впрыск
X послоин.
X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
X свободно
X свободно
X с битом «однородн.» антидетонационная защита
Блок измеряемых величин 143: V-образныи двигатель,
Заслонка впускного канала для BDE
1)Нагрузка, %
2)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 1, %
3)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 2, %
4)Режим работы BDE
(значение 8-значного цифрового блока)
1 2 3 4 5 6 7 8
X однородн.
X однородн. бедн.
X однородн./послоин., дополнит. впрыск
X послоин.
X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
X свободно
X свободно
X с битом «однородн.» антидетонационная защита
Блок измеряемых величин 144: базовая установка,
Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для BDE с вакуумным управлением
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Фактическое положение заслонки впускного канала, %
2)Номинальное положение заслонки впускного канала, %
3)Напряжение потенциометра LBK, величина смещения, В
4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 144: непрерывное регулирование базовая установка,
Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для BDE
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Напряжение, верхнее краинее положение, В
2)Напряжение, нижнее краинее положение, В
3)Статус адаптации, n
4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 145: базовая установка,
Датчик температуры ОГ
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Температура ОГ, смоделированная, ряд 1, °C
2)Температура ОГ, измерение датчика, ряд 1, °C
3)Температура ОГ, измерение датчика, ряд 2, °C
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 146: базовая
установка,
Накопительныи катализатор NOx, ряд цилиндров 1
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Количество ОГ, г/с
2)Средняя температура катализатора, °C
3)Коэффициент накопительного катализатора, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 147: базовая установка,
Накопительныи катализатор NOx, ряд цилиндров 2
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Количество ОГ, г/с
2)Средняя температура катализатора, °C
3)Коэффициент накопительного катализатора, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 148: базовая установка,
Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NOx, ряд цилиндров 1
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Скорость а/м, км/ч
2)Средняя температура катализатора, °C
3)Заполнение серои, г
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 149: базовая установка,
Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NOx, ряд цилиндров 2
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Скорость а/м, км/ч
2)Средняя температура катализатора, °C
3)Заполнение серои, г
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 150:
Датчик NOx
1)Режим работы BDE
(значение 8-значного цифрового блока)
1 2 3 4 5 6 7 8
X однородн.
X однородн. бедн.
X однородн./послоин., дополнит. впрыск
X послоин.
X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
X свободно
X свободно
X с битом «однородн.» антидетонационная защита
2)Средняя температура катализатора, °C
3) Напряжение датчика NOx, В
4)Фактическая лямбда-величина, напряжение датчика NOx
Блок измеряемых величин 151:
Подогреватель датчика NOx
1)Напряжение электропитания, В
2)Нагревательныи резистор, Ω
3)Коэффициент заполнения, %
4) -
Блок измеряемых величин 152:
Смещение датчика NOx
1)Фактическая лямбда-величина
2)Фактическая величина NOx
3)Смещение NOx
4)Результат: тест вкл./тест выкл./выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 153:
не используется
Блок измеряемых величин 154:
не используется
Блок измеряемых величин 155:
не используется
Блок измеряемых величин 156:
не используется
Блок измеряемых величин 157:
не используется
Блок измеряемых величин 158:
не используется
Блок измеряемых величин 159:
не используется
Блок измеряемых величин 160:
Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров
1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 1, %
2)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 2, %
3)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 3, %
4)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 4, %
Блок измеряемых величин 161:
Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров
1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 5, %
2)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 6, %
3)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 7, %
4)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 8, %
Блок измеряемых величин 162: базовая установка,
Регулировка отдельных цилиндров, ряд 1
1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, %
2) Δ- лямбда, номинальная величина, проверяемыи цилиндр, %
3)Δ-лямбда, фактическая величина, проверяемыи цилиндр, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 163: базовая установка,
Регулировка отдельных цилиндров, ряд 2
1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, %
2) Δ- лямбда, номинальная величина, проверяемыи цилиндр, %
3)Δ-лямбда, фактическая величина, проверяемыи цилиндр, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 164:
Саморегулирование заднего предкатализатора, ряд цилиндров 1
1) -
2) -
3) -
4) -
Блок измеряемых величин 165:
Непрерывное регулирование заднего главного катализатора, ряд цилиндров 1
1) -
2) -
3) -
4) -
Блок измеряемых величин 166:
Допустимость величин лямбда-зонда, ряд цилиндров 1
1)Лямбда
2)Напряжение зонда, после катализатора, В
3)Интегральное количество воздуха, г/с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 167: базовая установка,
Коррекция лямбда-зондов
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Доля кислорода, %
2)Диагностическии счетчик
3)Стабильныи лямбда зонд, корректирующая величина параметрическои кривои, %
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / активир./выполняется адаптация/система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 168: базовая установка,
Обводная заслонка турбонагнетателя
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Потенциометр 1, В
2)Потенциометр 2, В
3) -
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ /выполняется адаптация/система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 169:
Обводная заслонка турбонагнетателя
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Положение заслонки, %
4)Режим работы
Блок измеряемых величин 170:
Старт
1)Сигнал пуска, клемма 50, сообщение: выкл/вкл
2)Провод ответного сигнала, клемма 50 R, сообщение: выкл/вкл
3)Реле пуска 1, сообщение: выкл/вкл
4)Реле пуска 2, сообщение: выкл/вкл
Блок измеряемых величин 171:
Управление стартера
1)Датчик положения педали сцепления, бит, нажата/ненажата
2)Датчик блокировки, бит, активирована/деактивирована
3)Автоматическии пуск, возможен/невозможен
4)Биты готовности, управление стартера (закрытая проверка в норме)
0 = закрыто
1 = не закрыто
(значение 8-значного цифрового блока)
1 2 3 4 5 6 7 8
X Стартер не имеет механических неисправностеи
X Контакты включения, реле стартера
X Управление, реле стартера
X Провод ответного сигнала кл. 50R
X Сигнал пуска кл. 50
X PN-сигнал (только для АКП)
X Датчик блокировки (только для мех. КП)
X Датчик положения педали сцепления (только для мех. КП)
Блок измеряемых величин 200:
Автоматическая заключительная проверка (код готовности)
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- после указания нажать на педаль тормоза и на педаль акселератора
: частота вращения автоматически возрастет до требуемого для даннои проверки
уровня
- Дождаться появления в поле 2 сообщения "Система исправна"
1)Статус счетчика
отображает количество выполняемых экспресс-опросов
2)Статус
3)Статус
4)Статус
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