001 Адаптация количества

Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:

1) Частота вращения двигателя

740.... 840/мин

2) Количество впрыскиваемого топлива

3,0...8,0 мг/ход поршня A в норме

менее 3,0 мг/ход поршня A ТНВД - обогащенная смесь

более 8,0 мг/ход поршня A двигатель нагружен A отключить энергопотребители,

ТНВД - обедненная смесь

3) Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества

15...28 °коленвала A в норме

менее 15 °коленвала A ТНВД - обогащенная смесь

более 28 °коленвала A двигатель нагружен A отключить энергопотребители,

ТНВД - обедненная смесь

4) Температура ОЖ

85...105 °C A в норме

менее 85 °C A прогреть двигатель

002 Холостои ход двигателя

Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:

1) Частота вращения двигателя

740...840 /мин A в норме

2) Положение педали акселератора

0,0 % A в норме

более 0,0 % A датчик положения педали акселератора

неверно настроен или неисправен

3) Режим работы

0 01 00: в норме (выключатель ХХ закрыт)

1 01 10: сигнал кондиционера => отключить кондиционер

газ и тормоз распознаны => проверить выключатель педали тормоза

дополнительныи отопитель вкл => прогреть двигатель

1 01 11: сигнал компрессора кондиционера => отключить кондиционер

4) Температура ОЖ

85...100 °C A в норме

менее 85°C => прогреть двигатель

003 Рециркуляция ОГ

Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:

1) Частота вращения двигателя

740...840 /мин A в норме

2) Рециркуляция ОГ - номинальное значение

180...270 мг/ход поршня A в норме

более 270 мг/ход поршня A температура двигателя ниже нормы A прогреть

количество впрыскиваемого топлива выше нормы => номинальные значения индикации для ТНВД 

температура впускаемого воздуха выше нормы (группа индикации 7 поле 3) A корректировка невозможна

3) Рециркуляция ОГ - фактическое значение

как номинальная масса воздуха в поле индикации 2 (допуск +-20 мг/ход поршня) A в норме

слишком малое количество воздуха: подсос в системе впуска

повышенная степень рециркуляции ОГ => проверить

слишком большое количество воздуха: пониженная степень рециркуляции ОГ => проверить

двигатель более 10 минут работает на холостом ходу => совершить непродолжительную

перегазовку 

постоянная индикация: резервное значение

4) Скважность клапана рециркуляции ОГ

[%]

004 Начало впрыска

Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:

1) Частота вращения двигателя

740.... 840/мин

2) Начало впрыска - номинальное значение

2°после ОВМТ...3°перед ВМТ A в норме

3) Начало впрыска - фактическое значение

2°после ВМТ...3°перед ВМТ: в норме

позднее 2° после ВМТ: ТНВД подает топливо слишком поздно 

=> динамическая проверка начала впрыска

раньше 3°перед ВМТ: температура двигателя ниже нормы

=> прогреть 

ТНВД подает топливо слишком рано 

=> динамическая проверка начала впрыска

4) Скважность клапана начала впрыска

[%]

измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),

температура охлаждающеи жидкости минимум 85°C:

1) Частота вращения двигателя

3800...4200 /мин: в норме

2) Начало впрыска - номинальное значение

10°...14°перед ВМТ: в норме

3) Начало впрыска - фактическое значение

как номинальное начало впрыска в поле индикации 2 (допуск +-2°): в норме

вне допуска: начало подачи ТНВД является неверным 

=> динамическая проверка начала впрыска

4) Скважность клапана начала впрыска

[%]

005 Условия запуска

1) Частота вращения двигателя

[1/мин]

2) Количество впрыснутого при запуске топлива

[мг/ход поршня]

Сохранено с момента последнего пуска двигателя

3) Начало впрыска

[°коленвала]

4) Температура ОЖ

[°C]

006 Круиз-контроль (GRA)

1) Актуальная скорость движения

[км/ч]

2) Контроль педали

X X 1 выключатель стоп-сигналов F

X 1 X выключатель педали тормоза F47

1 X X выключатель педали сцепления F36

3) Положения выключателеи GRA

X X X X X 1 GRA включен

X X X X 1 X GRA выключен с рулевого колеса

X X X 1 X X замедление

X X 1 X X X возобновление/ускорение

X 1 X X X X нажата педаль тормоза

1 X X X X X нажата педаль сцепления

4) Статус GRA

0 блок управления с функциеи GRA

1 GRA выключен

2 ускорение

4 замедление

8 возобновление

16 тормоз нажат

32 удерживание скорости

64 игнорировать

128 игнорировать

255 блок управления без функции GRA

007 Датчик температуры

Измеряемые величины при включенном зажигании, на заглушенном остывшем двигателе:

1) Температура топлива

[°C]

на датчике температуры топлива G81

2) Температура масла

[°C]

на датчике температуры масла G8

3) Температура всасываемого воздуха

[°C]

на датчике температуры всасываемого воздуха G42

4) Температура ОЖ

[°C]

на датчике температуры охлаждающеи жидкости G62

008 Ограничение количества впрыскиваемого топлива 1

измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче,

при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):

1) Частота вращения двигателя

2800...3500 /мин

2) Желаемое количество впрыскиваемого топлива (положение педали акселератора) 

более 50 мг/ход поршня A в норме

менее 50 мг/ход поршня A педаль акселератора не выжата, настроена неверно или неисправна => проверить

3) Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании частоты вращения двигателя 

42...47 мг/ход поршня A в норме

менее 42 мг/ход поршня A частота вращения выше нормы или ниже нормы

более 47 мг/ход поршня A повышение количества впрыскиваемого топлива с помощью программы тюнинга

4) Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании распознаннои массы воздуха

более 48 мг/ход поршня A в норме

менее 48 мг/ход поршня A распознанная масса воздуха ниже нормы,

проверить расходомер воздуха,

Рециркуляция ОГ под полнои нагрузкои

009 Ограничение количества впрыскиваемого топлива 2

1) Желаемое количество впрыскиваемого топлива

[мг/ход поршня]

От педали акселератора

2) Ограничение количества впрыснутого топлива

[мг/ход поршня]

От автоматическои коробки передач, при переключении

3) Ограничение количества впрыснутого топлива

[мг/ход поршня]

От системы регулирования остаточного момента двигателя

4) Ограничение количества впрыснутого топлива

[мг/ход поршня]

От противобуксовочнои системы

010 Воздушные параметры

измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),

при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):

1) Масса всасываемого воздуха

более 750 мг/ход поршня A в норме

менее 750 мг/ход поршня A частота вращения двигателя ниже 2000/мин или

выше 4000/мин

давление наддува ниже нормы A следить за полем индикации 3, подсос воздуха

между расходомером воздуха и турбонагнетателем,

расходомер воздуха, возможно, неисправен

2) Давление окружающего воздуха

[мбар]

3) Давление наддува в данныи момент

1900...2300 мбар A в норме

вне допуска A система регулирования давления наддува неисправна => группа индикации 11 

4) Положение педали акселератора

Педаль акселератора выжата: 100%

менее 100 A педаль акселератора не выжата, датчик положения педали

акселератора G79 настроен неверно или неисправен

011 Регулирование давления наддува

измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),

при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):

1) Частота вращения двигателя

2900..0,4000 /мин

2) Давление наддува - номинальное значение

1900...2300 мбар

3) Давление наддува - фактическое значение

Как номинальное давление наддува в поле индикации 2 (допуск +-100 мбар): в норме

пониженное давление наддува A регулирование давления наддува не производится

повышенное давление наддува A электромагнитныи клапан -N75 заедает, шланг системы регулирования давления наддува отсоединился или засорился,

тяговыи механизм турбонагнетателя приржавел, вакуумныи резервуар

неисправен

4) Скважность электромагнитного клапана ограничения давления наддува

[%]

012 Система накаливания

1) Индикация отсутствует

2) Время накаливания

[с]

3) Напряжение питания блока управления двигателя

[В]

4) Температура ОЖ

[°C]

013 Регулирование плавности хода

Измеряемые величины на холостом ходу

1) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 3:

[мг/ход поршня]

2) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 1:

[мг/ход поршня]

3) Индикация отсутствует

4) Индикация отсутствует

I Отклонения количества впрыскиваемого топлива рассчитываются относительно цилиндра 2.

I Разрешенныи допуск: -1,5...+1,5 мг/ход поршня

I Если параметры для всех цилиндров за пределами допустимого диапазона:

проверить цилиндр 2, если параметры в норме, проверить компрессию

I Если параметры для всех цилиндров одного ряда за пределами допустимого диапазона:

проверить натяжение зубчатого ремня и натяжнои ролик

I Если параметры одного или нескольких цилиндров за пределами допустимого диапазона:

заменить клапан впрыска на исправныи клапан впрыска

Исключения:

клапаны впрыска 2 и 3

- Если неисправность переходит вместе с клапаном впрыска: 

проверить клапан впрыска.

- Если неисправность не переходит с заменои клапана:

клапан впрыска исправен, проверить компрессию. 

014 Регулирование плавности хода

Измеряемые величины на холостом ходу

1) Индикация отсутствует

2) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 6:

[мг/ход поршня]

3) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 4:

[мг/ход поршня]

4) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 5:

[мг/ход поршня]

MNСоблюдать указания в блоке измеряемых величин 013

015 Расход топлива

1) Частота вращения двигателя

[1/мин]

2) Количество впрыскиваемого топлива - фактическое значение

[мг/ход поршня]

3) Расход топлива

[л/ч] 

4) Желаемое количество впрыскиваемого топлива

[мг/ход поршня]

Пожелание водителя посредством педали акселератора

016 Дополнительныи отопитель

1) Нагрузка генератора

[%]

2) Условия отключения

X X X X X X X 1 температура ОЖ > 70 °C или температура всасываемого воздуха > 5 °C

X X X X X X 1 X генератор неисправен

X X X X X 1 X X напряжение АКБ ниже 9 В

X X X X 1 X X X частота вращения двигателя ниже 800 /мин

X X X 1 X X X X запуск двигателя в течение последних 10 секунд

X X 1 X X X X X датчик температуры ОЖ или температуры впускного коллектора неисправен

X 1 X X X X X X игнорировать

1 X X X X X X X игнорировать

3) Коммутируемыи выход

X 1 реле малои мощности обогрева включено

1 X реле большои мощности обогрева включено

4) Бортовое напряжение

[В]

018 ТНВД

1) Напряжение питания ТНВД

[В]

2) Напряжение питания блока управления двигателя

[В]

3) Слово статуса насоса

0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено

X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток

X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен

X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен

X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна

X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано

X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован

X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана

1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен

4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя

0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода

X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода

X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода

X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода

1 X X X Несколько импульсов в пределах периода

019 Условия пуска

Измеряемые величины при попутке запуска (только если двигатель не заводится):

1) Частота вращения двигателя

< 200 /мин и температура ОЖ > 40°C: ТНВД не задеиствуется

=> слабыи заряд АКБ, стартер неисправен

2) Начало подачи

2,0°после ВМТ...4,7°перед ВМТ A в норме

позднее 2,0°после ВМТ

3) Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества

Значение индикации возрастает временными скачками: в норме (насос осуществляет впрыск)

0 °коленвала: регулятор количества в закрытом положении

4) Температура топлива

[°C]

020 Дополнительныи отопитель (автономныи отопитель)

1) Наружная температура

[°C]

2) Расход топлива дополнительного отопителя

[л/ч]

3) Условия отключения дополнительного отопителя

X X - X 1 - - - частота вращения двигателя ниже 600 /мин

X X - 1 X - - - запуск двигателя в течение последних 10 секунд

X 1 - X X - - - отсутствие команды (например, нажата кнопка ECON)

1 X - X X - - - наружная температура > 5 °C

4) Температура ОЖ

[°C]

021 Количество топлива

1) Рабочее состояние диагностики количества топлива

0 0 1 датчик недостаточного количества топлива: бак пуст

0 1 0 датчик недостаточного количества топлива: бак почти пустои

1 0 0 предупредительныи сигнал с комбинации приборов: заправить бак

2) Состояние системы впрыска

1 0 0 0 0 - - - двигатель выкл, так как в баке отсутствует топливо

0 1 0 0 0 - - - двигатель выключен после запуска, так как в баке имеется слишком малое количество топлива

0 0 1 0 0 - - - запуск двигателя предотвращен, так как в баке отсутствует топливо

0 0 0 1 0 - - - двигатель работает (намеренно) с перебоями

0 0 0 0 1 - - - подготовка к отключению

3) Задеиствования топливного насоса

1 0 топливныи насос ВКЛ (при работающем двигателе)

0 1 примерно на 6 секунд после включения зажигания

4) Рабочее состояние диагностики количества топлива

1 отключено из-за системного сбоя

025 Данные распределительного ТНВД

1) Индекс изменении клиента

2) Номер по каталогу Audi

3) Версия ПО

4) Серииныи номер распределительного ТНВД

5) Дата изготовления

Пример: 003 059130105A C062_1.V41 XXXXXX XXX

125 Шина CAN, коммуникация 1

1) Блок управления КП

2) Блок управления ABS

3) Блок управления комбинации приборов

4) Блок управления подушки безопасности

Значение соответствующего бита: 0 = не активировано

1 = активировано derzaj

