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	1 - 
	Крыло



	2 - 
	Держатель крыла 



	 
	Снять верхнюю накладку облицовки порога.



	 
	Выкрутить на верхней облицовке порога винты примерно до стойки -B-.



	 
	Отжать облицовку порога в сторону настолько, чтобы выкрутить болты держателя.



	 
	Снять держатель и выкрутить болты крыла снизу.



	3 - 
	Винт Torx



	 
	8 Nm



	4 - 
	Стойка -A- снаружи
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