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	1 - 
	Обивка порога сзади



	2 - 
	Шестигранная гайка



	 
	4 Нм



	 
	по 12 шт. с каждой стороны



	3 - 
	Центровочный болт



	 
	8 Нм



	 
	Установлен только на этой стороне.



	4 - 
	Болт



	 
	1,5 Нм



	5 - 
	Облицовка порога



	 
	Перед демонтажом снять накладку спереди и сзади → Глава.



	 
	Для демонтажа сначала выкрутить болты с нижней стороны, затем боковые гайки.



	 
	А также болт -6- к держателю крыла.



	 
	Снять облицовку порога сначала сбоку с скрытых пальцев, затем извлечь спереди из задней облицовки порога.



	6 - 
	Болт



	 
	1,5 Нм



	7 - 
	Держатель крыла



	 
	Снятие → Илл..



	8 - 
	Защитная планка облицовки порога



	 
	Снятие → Глава.



	 
	Щелевая накладка 



	9 - 
	Накладка передней двери



	 
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	[bookmark: x-4v1b0t2v2w]1 - 
	Накладка передняя



	 
	Отсоединить сначала сверху, затем снизу и извлечь сбоку из облицовки порога.



	[bookmark: x-4x1b0tof8w]2 - 
	Задняя накладка



	 
	Отсоединить сначала сверху, затем снизу и извлечь сбоку из облицовки порога.



	3 - 
	Облицовка порога



	 
	Снятие → Глава
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