	Проверка турбонагнетателя и регулирования давления наддува



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства




		  
	VAG-COM- с диагностическим кабелем -



	Условие проверки



	  
	 VAG-COM  подключен через диагностический кабель, выбран режим „01 - Электроника двигателя“. При этом двигатель должен работать на оборотах холостого хода.
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	Нижеследующее описание проверки „Проверка плавности хода турбонагнетателя“ делает возможным эффективный поиск неисправностей, прилагая минимальные усилия.



	Проверка плавности хода турбонагнетателя



	  
	Объем воздуха, который проходит в левый и правый ряды цилиндров, регистрируются расходомером воздуха отдельно, его количество одновременно можно увидеть с помощью „блока измеряемых величин 033“.



	  
	По объему проходящего воздуха можно судить о функционировании турбонагнетателя. При очень большой разнице в объеме проходящего воздуха к левому и правому рядам цилиндров при 3100/мин, неисправен турбонагнетатель того ряда цилиндров, чей расходомер воздуха показывает меньшее количество проходящего воздуха.



	  
	



		На VAG-COMe-



	–  
	Выбрать функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.



	  
	



	
	–  
	Ввести „033“ для „Группы индикации 033“ и подтвердить.






		



	–  
	Повысить частоту вращения до 3050 … 3150/мин и держать частоту вращения на данной величине пока данные в поле индикации -3- и -4- не стабилизируются.



	–  
	Проверить индикацию в полях индикации -3- и -4-.



	  
	Номинальное значение: Различие между двумя полями индикации макс. 100 мг/поршень.



	Если заданное значение не достигается:



	–  
	Проверить направляющие двух турбонагнетателей.

	

	



	Продолжить проверку следующим образом:



	 
	



	  
	



		



	–  
	Ввести „011“ для „группы индикации 011“ и подтвердить.



	
	



	  
	



		



	–  
	Повысить частоту вращения до 3050 … 3150/мин и держать частоту вращения на данной величине пока данные в поле индикации -2- и -3- не стабилизируются.



	–  
	Проверить индикацию в полях индикации -2- и -3-.



	  
	Номинальное значение: Различие между двумя полями индикации макс. 50 мбар.
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	При расположении на высоте более 1000 метров над уровнем моря различие между двумя полями индикации может достигать до 100 мбар на каждые 1000 метров.



	–  
	Завершить функцию диагностики .



	Если заданное значение не достигается:



	–  
	Проверить давление наддува.



	  
	



		[bookmark: xtwa2b2td-ha]Проверка направляющих двух турбонагнетателей 



	–  
	В автомобилях с дополнительным отопителем выкрутить болты -стрелки- выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана.



	  
	[image: A10-0407]



		–  
	Открутить фиксаторы -1- и -2- и снять передний и задний шумоизоляционные экраны.
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	–  
	Выбрать функцию „004 - базовая настройка“.



	  
	



		



	–  
	Ввести „033“ для „Группы индикации 033“ и подтвердить.



	
	



	  
	



		



	–  
	Активировать базовую настройку.



	  
	Обороты холостого хода возрастут до 1450/мин.



	  
	На вакуумные резервуары регулирования давления наддува будет подан общий сигнал. 



	–  
	Проверить индикацию в полях индикации -2-, -3- и -4-.



	  
	



	Поля индикации
	Пояснения

	2
	…
	Активный ряд цилиндров на выбор 
	  
	ряд цилиндров 1 вкл.



	  
	ряд цилиндров 2 вкл.




	3
	… мг/цилиндр 
	Всасываемый объем воздуха правого ряда цилиндров (ряд 1) на выбор 
	  
	Заданное значение при „ряд 1 вкл.“: 550 … 850 мг/цилиндр



	  
	Заданное значение при „ряд 2 вкл.“: 100 … 300 мг/цилиндр




	4
	… мг/цилиндр 
	Всасываемый объем воздуха левого ряда цилиндров (ряд 2) на выбор 
	  
	Заданное значение при „ряд 2 вкл.“: 550 … 850 мг/цилиндр



	  
	Заданное значение при „ряд 1 вкл.“: 100 … 300 мг/цилиндр


Значения для левой и правой сторон должны быть одинаково высокими



	 
	[bookmark: x-tfpglsaknkb]



	
	  
	  



		–  
	Кроме того проверить, что приводные штанги попеременно двигаются на обоих турбонагнетателях – стрелки  -.



	–  
	Завершить функцию „04 - базовая настройка“.



	Пошевелить приводные штанги на обоих турбонагнетателях:



	–  
	Проверить расходомеры воздуха → Группа ремонта23.



	Приводные штанги на одном или двух турбонагнетателях не двигаются:



	–  
	Проверить систему тяг и вакуумные резервуары регулирования давления наддува 



	–  
	Проверить вакуумопровод управления к левому и правому турбонагнетателю 




	[bookmark: x-rpcils1e00]Проверить систему тяг и вакуумный резервуар регулирования давления наддува на турбонагнетателях



	Неисправность системы тяг или вакуумного резервуара регулирования давления наддува ведет к следующим неисправностям:



	1 - 
	Заданные значения давления наддува не достигаются.



	2 - 
	Недостаточная производительность.



	3 - 
	Неравномерная работа при частичной нагрузке.



	4 - 
	Рывки в переходных режимах.



	  
	Вакуумопроводы проверены на целостность и герметичность 



	–  
	Выключить зажигание.



	  
	[image: A21-0140]



		–  
	Включить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- и установить выключатель измеряемых величин в положение -I- (абсолютное давление).



	–  
	Подсоединить измерительный шланг к соединительному штуцеру -I-.
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		–  
	Отсоединить шланг – стрелка - на вакуумном резервуаре системы регулирования давления турбонаддува.
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		–  
	Подсоединить ручной вакуумный насос -V.A.G 1390- и тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- с вспомогательными шлангами так, как показано на рисунке. 



	–  
	Создать с помощью ручного вакуумного насоса разряжение.



	–  
	Считать величину вакуума на тестере турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-.
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		–  
	При этом следить за системой тяг турбонагнетателя:



	  
	Заданное значение при 100 ... 200 мбар: Система тяг должна начать двигаться вверх.



	  
	Заданное значение при 590 ... 650 мбар: Система должна быть в верхнем положении рядом с упором.


[image: d:\program files\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Отображаемое на тестере турбонагнетателя V.A.G 1397 A значение - должно снизиться до заданных величин.



	–  
	Продуть ручной вакуумный насос.



	  
	Система тяг должна двигаться вниз.
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	Проконтролировать ход системы тяг на всем протяжении всей области регулирования: Движение должно быть непрерывным и устойчивым.



	–  
	При необходимости произвести проверку второго турбонагнетателя.



	Если заданные значения не достигаются, или система тяг движется рывками:



	–  
	Заменить турбонагнетатель.

	

	



	[bookmark: x-urcilsw650]Проверить вакуумопровод управления к турбонагнетателям



	  
	VAG-COM подключен через диагностический кабель, выбран режим „01 - Электроника двигателя“. При этом двигатель должен работать на оборотах холостого хода.
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		–  
	Отсоединить шланг – стрелка - на вакуумном резервуаре системы регулирования давления турбонаддува.
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		–  
	Включить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- и установить выключатель измеряемых величин в положение -I- (абсолютное давление).



	–  
	Подсоединить измерительный шланг к соединительному штуцеру -I-.



	–  
	Соединить измерительный шланг со снятым вакуумным шлангом



	 
	[image: V21-0096]



		



	–  
	Выбрать функцию „04 - базовая настройка“.



	  
	



		



	–  
	Ввести „033“ для „Группы индикации 033“ .



	
	



	  
	



		–  
	Активировать базовую настройку.



	



	  
	Обороты холостого хода возрастут до 1450/мин.



	  
	На вакуумные резервуары регулирования давления наддува будет подан общий сигнал. 



	  
	

	  
	Заданное значение на тестере турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-: Больше 650 мбар вакуума при подаче сигнала на соответствующий вакуумный резервуар.
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	Отображаемое на тестере турбонагнетателя –V.A.G 1397 A- значение  должно снизиться до заданной величины.



	–  
	При необходимости произвести проверку второго турбонагнетателя.



	Если заданное значение не достигается:



	–  
	Проверить отсоединение и проходимость шлангов регулирования давления наддува.



	–  
	Проверить электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75- или -N274-.



	–  
	Завершить функцию „04 - базовая настройка“.



	–  
	Нажать на „06 -Завершить вывод данных“.
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