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	Условие проверки



	  
	VAG-COM подключен через диагностический кабель, выбран режим „01 - Электроника двигателя“. При этом двигатель должен работать на оборотах холостого хода.



	  
	  



		Порядок проверки



	–  
	Выкрутить задний левый запорный болт впускного коллектора и вкрутить адаптер -V.A.G 1318/11-.



	–  
	Подключить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- со вспомогательным шлангом -1-.



	–  
	Ввести измерительный шланг через задний край моторного отсека через правое окно в салон автомобиля.
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		–  
	Включить тестер турбонагнетателя и установить выключатель измеряемых величин в положение -I- (абсолютное давление).



	–  
	Подсоединить измерительный шланг к соединительному штуцеру -I-.
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	  
	Шланги должны быть герметично подсоединены, в противном случае велика вероятность ошибок в измерении.



	  
	Следить за тем, чтобы измерительный шланг не был пережат в моторном отсеке или стеклом двери.



	  
	При нажатии кнопки сохранения M последнее измеряемое значение будет сохранено в тестере турбонагнетателя, пока не будет нажата снова кнопка сохранения M или тестер не будет выключен.



	  
	Сохранение будет отображено с помощью мигающей точки в поле индикации.



	  
	Если напряжение АКБ тестера турбонагнетателя падает ниже допустимого заданного значения - в левом верхнем углу дисплея появится стрелка.



	  
	Перед проверкой проехать минимум 3 километра в непрерывном режиме (без остановок на светофорах и.т.д.)



	



	  
	[image: V21-0096]



		



	–  
	Выбрать функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.



	  
	



		



	–  
	Ввести „011“ для “группы индикации 011“ и подтвердить.



	
	



	 
	



		



	–  
	Ехать со скоростью примерно 60 км/ч и включить на „Tiptronic - 3 передачу“.



	–  
	Ускоряйтесь на 3 передаче с полностью нажатой педалью акселератора (не в режиме кик-даун) и следить при этом за индикацией частоты вращения двигателя.



	–  
	При 3000/мин нажать на кнопку „Печать - сохранение результата“  и одновременно на кнопку сохранения M тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-.




	Заданное значение на VAG-COM

	 
	2050 … 2400 мбар



	Заданное значение на -V.A.G 1397 A-



	  
	2,050…2,400 бар
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	Величину давления наддува необходимо определить с помощью тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-, VAG-COM служит для контроля - регистрируются ли данные давления наддува в блоке управления.



	–  
	Завершить функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.



	–  
	Нажать на „06 -Завершить вывод данных“.



	–  
	Выключить зажигание.



	Значение наддува вне области заданных значений:



	–  
	Проверить систему тяг и вакуумные резервуары регулирования давления наддува.



	–  
	Проверить электромагнитные клапаны ограничения давления наддува -N75- и -N274-.



	Если оба механизма исправны, но мала величина давления наддува:



	–  
	Заменить турбонагнетатель.



	  
	




		Проверка датчика давления во впускном коллекторе -G71- 
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		  
	Датчик давления во впускном коллекторе -G71- и соединения проводов контролируются блоком управления двигателя. 



	  
	Место установки датчика давления во впускном коллекторе -G71— стрелка - : спереди справа на впускном коллекторе.



	Условие проверки



	  
	VAG-COM подключен через диагностический кабель, выбран режим „01 - Электроника двигателя“. При этом двигатель должен работать на оборотах холостого хода.
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		Порядок проверки



	–  
	Выкрутить задний левый запорный болт впускного коллектора и вкрутить адаптер -V.A.G 1318/11-.



	–  
	Подключить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- со вспомогательным шлангом -1-.
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		–  
	Включить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- и установить выключатель измеряемых величин в положение -I- (абсолютное давление).



	–  
	Подсоединить измерительный шланг к соединительному штуцеру -I-.



	–  
	Считать и записать данные на дисплее тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-.
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	–  
	Выбрать функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.



	  
	



		



	–  
	Ввести „033“ для „Группы индикации 033“ и подтвердить.



	
	



	  
	



		



	–  
	Проверить данные в поле индикации -2-.



	  
	Номинальное значение: Соответствие величин давления на двух измерительных блоках допуску ± 100 мбар.



	–  
	Повторить проверку при различных частотах вращения.



	–  
	Завершить функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.



	–  
	Нажать на „06 - Завершить вывод данных“.



	–  
	Выключить зажигание.



	Если заданное значение не достигается:



	–  
	Проверить кабельные соединения.



	  
	



		Проверка кабельных соединений



	–  
	Открутить крестовые винты -1- коммутационного блока в водоотводящем коробе.



	–  
	Расклипсовать облицовку водоотводящего короба -2- спереди от передней стенки                  – Стрелки  -.



	–  
	Снять облицовку водоотводящего короба.
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		–  
	Поддеть облицовку -1- из обтекателя лобового стекла и открутить задний крестовой винт  - Стрелки сзади справа -.



	–  
	Открутить остальные крестовые винты – Стрелки -.



	–  
	Снять крышку коммутационного блока в водоотводящем коробе.
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		–  
	Выкрутить болт – стрелка -.



	–  
	Отсоединить крепежную скобу.



	–  
	Снять блок управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248--поз. 1-, разблокировать и отсоединить штекерные соединения.
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		–  
	Подсоединить тестер -V.A.G 1598/30- при выключенном зажигании только к штекерным соединениям блока управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248- (блок управления остается открытым).
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		–  
	Отсоединить электрическое штекерное соединение от датчика давления во впускном коллекторе – стрелка -.
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		–  
	Проверить следующие кабельные соединения на предмет разрыва или короткого замыкания на массу или на плюс:
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	Разъем 
контакт
	Тестер -V.A.G 1598/30-
Гнездо

	-1-
	3/16

	-3-
	3/14

	-4-
	3/15



		–  
	При необходимости устранить неисправность проводки.



	Если неисправность не найдена:



	–  
	Заменить датчик давления во впускном коллекторе.
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